노량진수산시장 냉동창고 소방안전대책 결과

겨울철 화재취약대상에 대한 선제적 대응으로 화재사고 대형화 방지 및 시민피해 최소화를 위한 노량진수산시장 냉동창고 소방안전대책 추진결과임.

소방안전대책 추진 결과

1. 현장대응력 강화 현지적응훈련 실시

기    간 : 2015. 1.13.(화) ~ 1.27(화), 기간중 팀별 1회

장    소 : 노량진수산시장 현대화사업 공사장

동 원 력(누계)

- 차량 : 15대

- 인원 : 165명(소방 75, 유관기관 30. 자위소방대 60)

주요 추진내용

- 유관기관 합동 간담회 실시 및 실전대응방안 강구

․일시 : 2015.1.13.(화) 13:00~13:50

․참여 : 소방, 현대건설, 구청, 노량진수산시장(주)

- 현황 브리핑 : 안전관리자, 냉동기 고압가스안전관리자

- 소방대원 긴급차단밸브 차단요령 교육 및 위험요인 파악

- 자위소방대 초기대처요령 교육 및 훈련 : 현장대응단장

․옥내소화전 활용 화재진압훈련

․소화기사용법 및 초동대처요령 교육

․공사장 화재예방 및 안전관리

2. 초기대응 및 유관기관 협조체제(비상연락망) 구축

기계실 근무자 초기 대응 및 전파체제 구축

- 편성현황 : 주간 2명, 야간 1명 상주 (☎02-814-5824)

- 초기대응 : 24시간 상시 감시 체제 운영 및 초기대응

유관기관 협조체제 구축(비상연락망)

- 동작구청 환경과(허가부서) : 주간 820-9738(야간 820-1330)

- 한국가스안전공사(검사부서) : 843-0019

- 동작경찰서 : 813-0112

- 수협노량진수산(주) : 814-2211

3. 소방대 냉매누출 시 차단요령 교육 및 화재대응

소방대 누출 시 차단밸브 안전조치요령 교육

- 냉매용기 : 내장형

- 안전밸브 : 설정압력(20kgf)이상 시 작동

- 차단밸브 : 누출시 손으로 돌려 안전조치

냉매용기

안전밸브

차단밸브

화재대응

- 적응 소화약제 살포 : 이산화탄소 및 입자상 분말소화약제

- 진화가 된 후에도 상당시간 동안 물분무로 용기 냉각

- 물질에 물이 직접 접촉되지 않도록 할 것

- 물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것

4. 관계자(자위소방대) 교육 ․ 훈련

방  법 : 현지적응훈련 시 병행 실시

주요내용

- 유사시 초동대처 및 인명대피 요령

- 현장 안전통제 및 소방차 유도요령

- 용접 작업 시 불티비산 방지 및 화재예방요령 교육 등

5. 문제점

냉매누출 등 초기대처 미흡시 대형재난으로 확대가능성 있음

공사장 용접불티 등 화재위험요인 상존

6. 개선사항

자위소방대 유사 시 초동대처능력 강화훈련 지속 실시

현대화사업 추진 완료시 까지 현지적응훈련 및 화재진압

숙달훈련 지속 추진하여 즉각 대응태세 확립

붙임 : 현지적응훈련 등 소방안전대책 추진 사진 1부.

(붙임)

▣ 현지적응훈련 등 소방안전대책 추진관련 사진

유관기관 합동 간담회 실시 (협조체제 등 대응방안 토론)	현대화사업관련 냉동창고 현황 파악 (안전관리자 브리핑 실시)
냉매특징 교육 (교관 : 냉동기 안전관리자)	유관기관합동 냉매기계실 현지적응훈련 (냉동기 구조파악)
관계자 초동조치요령 교육	소방차량 부서 및 대응훈련 실시

자위소방대 교육 실시 (교관 : 현장대응단장)	자위소방대 소화기 사용훈련
자위소방대 옥내소화전 방수훈련	소방대․자위소방 합동 방수

끝.