교통영향분석·개선대책

(노량진7 재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

▨. 사업개요

구 분			내 용														비고
사 업 명			노량진7 재정비촉진구역 주택재개발정비사업														-
사 업 지 위 치			서울특별시 동착구 대방동 13-31번지 일대														-
사 업 기 간			2015년~2019년														-
사 업 시 행 자			노량진7재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 서울특별시 동작구 대방동 13-4번지 Tel : 02)3280-8508, Fax : 02)812-8508														-
설 계 기 관			㈜종합건축사사무소 동우건축 서울특별시 영등포구 당산로 92 Tel : 02)519-6410, Fax : 02)519-6460														-
평 가 기 관			(주)어반이엔씨 서울시 마포구 성산로 124(성산동 275-1) 덕성빌딩 2층 Tel : 02)326-2782~3, Fax : 02)326-2757														-
지 역 ․ 지 구			제2종 일반주거지역, 재정비촉진지구														-
주 용 도			공동주택(아파트) 및 부대복리시설														-
건축규모	대 지 면 적		33,616.00㎡(사용대지면적 22,470.00㎡, 기부채납면적 11,143.00㎡)														-
	건 축 면 적		5,289.42㎡														-
	연 면 적		86,796.22㎡ (지상 53,697.31㎡, 지하 33,098.91㎡)														-
	건 폐 율		23.54% (법정 60%이하)														-
	용 적 율		237.44% (법정 240%이하)														-
	규 모		지하3층, 지상27층														-
주차	법 정 주 차 대 수		526대														-
	주 차 수 요 (2024년)		630대														-
	계 획 주 차 대 수		675대(100% 자주식, 공동주택 662대, 근생시설 13대) - 법정의 128.3%, 수요의 107.1% 확보 - 확장형주차면 204대(계획의 30.2%) 확보 - 장애인주차면 21대(계획의 3.1%) 확보 - 공동주택 여성주차면 67대(계획의 10.1%) 확보 - 공동주택 세대(551세대)당 1.2대 확보														-
교통수요	구 분 (대/시, 대/일)		단기목표년도(2020년)							장기목표년도(2024년)							-
			승용차		택시		합계			승용차		택시		합계			-
			유 입	유 출	유 입	유 출	유 입	유 출	합계	유 입	유 출	유 입	유 출	유 입	유 출	합계	-
	사업지 및 주변가로 첨두시	현황유지시	1	38	6	6	7	44	51	1	39	6	6	7	45	52	-
		사업시행시	6	149	28	28	34	177	211	6	150	28	28	34	178	212	-
		순수발생량	5	111	22	22	27	133	160	5	111	22	22	27	133	160	-
	1일 발생교통량	현황유지시	166	166	52	52	218	218	436	167	167	52	52	219	219	438	-
		사업시행시	639	639	213	213	852	852	1,704	643	643	215	215	858	858	1,716	-
		순수발생량	473	473	161	161	634	634	1,268	476	476	163	163	639	639	1,278	-

주 : 사업지 및 주변가로 첨두시는 08:00~09:00임

▨. 교통영향분석·개선대책 수립 검토내용

1. 사업지의 개발계획관련 상위계획 수립 여부(촉진지구, 정비사업지구, 지구단위계획구역 등)

상위계획 지구 지정내역	상위계획 수립 및 진행내역	적용여부
동작 노량진재정비촉진지구	노량진재정비촉진구역 결정 및 지형도면 고시	적용

2. 사업지역을 포함한 광역교통개선대책(지구단위계획, 재정비계획 등) 결과 반영 및 선행여부 검토

검토내용	검토 결과	적용여부
광역교통개선대책 수립 또는 변경완료 여부	-	-
광역교통개선대책 반영 여부	-	-

3. 주변가로 및 교차로(교통영향분석·개선대책 수립지침 별표 2참조)

구분	설치기준	설치계획	적용여부
차로폭	·최소 3m이상(부득이한 경우 촤회전차로 2.75m 허용) - 차로폭 통일, 측구(0.5m) 별도 설치	·차로폭 설계시 최소 3.0m이상 확보하였으며, 측구는 0.5m 별도 설치하였음	-
교차로	·4지 이하 구성 ·+자형 또는 T자형으로 구성 유도 ·예각교차로는 직각에 가깝도록 개선 ·유입부의 차로수 ≤ 유출부의 차로수 ·좌회전차로는 부가차선으로 설치 ·회전교차로 적극 도입(권장-공간확보) ·교차로 내부 종단구배 5%이하	·교차로 설계시 정형화된 +, T자형으로 직각에 가깝도록 계획 ·유입부 차로수 ≤ 유출부 차로수로 계획	-
교통섬	·주행괘적에 맞춰 7㎡이상 설치 ·교차로내에서의 주행위치 일직선 및 시야확보 ·횡단보행자 편의 도모	-
신호현시	·교차로 신호현시 수를 줄이는 개선안 반영 ·신호주기 : 가능한 120초 이내 권장 ·직좌 분리신호로 개선하는 방안	·현황 운영체계(신호현시 수, 신호주기)를 가능한 유지하는 계획을 수립
신설교차로 (사업지 진출입부)	·교통신호등 설치여부 검토 ·신호주기당 대기차량 대수(공간) 검토 ·교통류 진행 주방향에 적합한 횡단보도 위치 적정 여부 ·방향별 차로수 대응되도록 선형 조정 ·가감속 완화차로 설치 여부	·본 사업시행시 사업지 서측과 남측에 진출입로를 개설하여 진출입구 신설 ·본 사업시행에 따른 장·단기안시 사업지 남측 주출입구에 가속차로(B=3.0, L=63.0m) 및 감속차로(B=3.0, L=61.0m)의 완화차로 설치

4. 진·출입 동선 및 진·출입 램프(주차장법 시행규칙 제5조, 제6조, 11조)

구분	설치기준	설치계획	적용여부
진출입 동선	·진출입구 위치 및 시거확보 적정성 - 진출입구 불허구간 이행여부 확인 ·시설과의 이격거리 준수 여부 -교차로, 타 진출입구, 횡단보도 : 5m이상 -유치원, 초등학교, 특수학교 등 : 20m이상 ·폭 4m미만 도로, 종단구배 10%초과지역 설치 금지 ·가감속차로 적정설치 여부	·사업지 주변 현황을 반영하고, 본 사업 시행에 따른 장·단기안시 사업지 남측 주출입구에 가속차로(B=3.0, L=63.0m) 및 감속차로(B=3.0, L=61.0m)의 완화차로 설치 ·노량진 촉진지구 완료시 촉진계획내용을 반영한 가로 및 교차로 진출입구 계획 반영	적 정
진출입구 수	·400대 초과시 출구, 입구 각각 설치	·본 사업지 계획주차대수는 675대로 진출입구수 2개소를 설치	적 정
진출입구 폭원 (램프 포함)	·곡선형 : 3.6m(2차선 : 6.5m 이상) ·직선형 : 3.3m(2차선 : 6.0m 이상) ·진출입구 양방 통행시 중앙분리대 설치 ·주차차단기 제외한 양방폭원 6.0m 확보	·주차램프폭 직선형 7.2m∼7.5m(2차로) 설치 ·주차차단기 제외한 양방폭원 7.0m 확보	적 정
경사로 종단경사면	·직선부 : 17.0% 이내 ·곡선부 : 14.0% 이내	·경사로 직선부 : 13.85∼16.85%로 계획	적 정
주차장(램프 포함)높이	·승용차 2.3m 이상 ·화물차(1톤 기준) 2.7m 이상 ·최상층주차장 램프높이 2.7m이상 확보	·주차장(램프포함) 높이 3.4m이상 확보	적 정
회전반경(가각부 포함)	·6.0m이상(내측)	·사업지내 가각부 6.0m이상(내측) 확보	적 정
최소 대기공간 (진출입부)	·6.0m이상(차량 1대 이상) ·대기공간 평탄부 위치 적정 ·게이트는 가급적 지하층설치 유도	·사업지 진출입부 대기공간 6.0m이상 확보	적 정

5. 주차장(주택건설기준 등에 관한 규정 제27조 및 서울시 주차장설치 및 관리조례 20조, 25조)

- “주차장 설치 제한지역” 해당여부 : 해당없음

구분	설치기준	설치계획	적용여부
주차구획수	·주거시설 : 64㎡이하 : 1대/75㎡ : 85㎡이하 : 1대/75㎡ : 115㎡이하 : 1대/65㎡ ·업무시설 : 세대당 0.8대 ·판매시설(제한지역) : 1/200㎡	·서울시 주차장 설치 및 관리조례 내용을 적용하여 법적주차대수에 맞게 설치(법정주차 공동주택 : 518대, 근린생활시설 : 8대, 합계 526대, 계획주차대수 공동주택 : 662대, 근린생활시설 : 13대, 합계 675대)	적 정
여행주차장	·전체주차장의 10% 이상 ·여행주차장의 최상층 배치 여부 ·확보 10%중 확장형 5%이상 확보	·여행주차 67대(계획주차대수 대비 10.1%) 확보	적 정
확장형주차장	·전체주차장의 30%이상	·확장형주차 240대(계획주차대수 대비 30.2%) 확보	적 정
장애인주차장	·전체주차장의 3%이상	·장애인주차 21대(계획주차대수 대비 3.1%) 확보	적 정
주차장 통로	·순환형 주차배치 ·일방, 양방통행 표시 ·양방 통행시 최소 폭원 확보(6m이상) ·주차장내 보행자 통로 별도 확보 및 표시	·순환형 주차 계획 수립 ·양방통행 운영 ·주차통로폭 6.0m이상 확보	적 정

※ 주차대수 적정성 검토

구분

설치기준

설치계획

적용여부

주차계획

구분	법정주차 (대, A)	주차수요 (대, C)	주차계획 (대, B)	확보율(%)
				법정대비 (B/A)	수요대비 (B/C)
공동주택	518	620	662	127.8	106.8
근린생활시설	8	10	13	162.5	123.0
주차면 합계	526	630	675	128.3	107.1

적 정

장애인주차장

·전체주차장의 3%이상

·장애인주차 21대(계획주차대수 대비 3.1%)

확보

적 정

확장형주차장

·전체주차장의 30%이상

·확장형주차 240대(계획주차대수 대비 30.2%)

확보

적 정

여행주차장

·전체주차장의 10% 이상

·여행주차 67대(계획주차대수 대비 10.1%)

확보

적 정

조업주차면

·백화점 및 할인점 : 시설면적 1,000㎡당 1대

·판매시설 : 시설면적 2,000㎡당 1대

·산업시설(공장, 창고 등) : 시설면적

3,000㎡당 1대

·기타 근린생활시설, 복지시설)전시,관람 등),

업무시설 : 시설면적 4,000㎡당 1대

-

-

6. 자전거 도로 및 주차시설 확보

(자전거이용 활성화에 관한 법률 제11조 및 시행령 제7조, 자전거 이용시설의 구조·시설 기준에 관한 규칙 5조)

구분	설치기준	설치계획	적용여부
자전거 도로	·차도측에 차도높이와 동일하게 설치 원칙 ·차도측에 설치 불가시 주변 여건 고려 ·일방통행시 폭원 1.5m(1.2m)이상 확보 ·양방통행시 폭원 최소 2.0m이상 확보 ·자전거 횡단도로 설치 의무	-	-
자전거 주차시설	·공동주택 세대 당 0.5대 이상 또는 일반차량 주차면수의 20%이상 ·일반건축물의 일반차량 주차면수의 20%이상 ·공기주입기 함께 설치 ·락카룸, 샤워실 설치 적용 여부	-	-

7. 보행에 대한 개선대책(국토해양부 예규 “보도설치 및 관리지침”)

구분	설치기준	설치계획	적용여부
보 행 통 로	·가로 및 교차로의 보도, 차도 분리 ·보행자 전용도로, 교통광장, 보행동선 구축 ·유효 보도폭 확보(2.0m 이상) ·단지내 보차도 설치시 단차는 10cm이내 ·단지내 횡단보도는 험프형 설치	·가로 및 교차로의 보도, 차도 분리 계획 ·단지내 보행공간의 경우 유효보행공간 2.0m 이상 확보	적 정
교통평온화 기법 설치현황	·자동차의 속도를 감속시킬 필요가 있는 구간에 사용(속도감속시설)	·주변 도로 시설 및 운영 현황을 고려하여 속도 저감시설 설치	적 정

8. 대중교통에 대한 개선대책

구분	설치기준	설치계획	적용여부
정 류 장	·교차로의 유출부쪽에 설치를 원칙 ·가급적 베이방식 유도 ·버스정류장 위치변경에 따른 다른 교통수단과의 합류 및 상충 최소화 강구	-	-

9. 가로 및 교차로

검토내용	설치계획	적용여부
일방통행 등의 교통규제 도입	-	-
차량정지선 설치	·사업지 진출입 교차로 등 교차부 및 횡단보도 전방에 차량정지선 설치	적 정
횡단보도 살치	·사업지 진출입구 및 주변지역 보행동선 단절지점에 횡단보도 설치(5개소)	적 정
기존 교차로에 대한 개선대책	-	-
교통신호등 설치	·사업지 진출입구 신설교차로 점멸신호 및 신호운영방안 제시(2개소)	적 정

10. 교통안전시설

구 분	설치기준	설치계획	적용여부
도로구조 개선	·차로폭의 재조정 ·노면표시 설치(개량) ·노상주차 등의 장애요인 제거 ·도로 정보판 설치	·사업지 set-Back후 차로운영방안 제시 -등용로 : B=3.0m,L=249.0m ·사업지 진출입을 위한 완화차로 및 좌회전차로 설치 -감속차로 : B=3.0m,L=61.0m -가속차로 : B=3.0m,L=63.0m	적 정
시거 및 선형불량	·장애물 제거 ·예고표지 ·시선유도 표지 설치 ·노면시설에 따른 선형표시 등	·사업지 진출입교차로 설치시 정형화된 ㅓ, ㅗ자형 교차로 계획	적 정
안전시설	·가드레일 설치 ·안전지대 설치 ·노면표시 설치 ·과속방지턱 설치 ·반사경 설치 ·경고등 설치 ·이동식 볼라드 설치 ·사업지 안내표지판 설치	·반사경 설치(19개소) ·경고등 설치(19개소) ·등용로상 미끄럼방지포장 설치(1개소) ·주요 지점 교통안전표지판 설치 ·사업지 주변도로 노면표시 설치	적 정

11. 공사중 교통처리 계획

검토내용	설치기준	설치계획	적용여부
교통처리계획 수립 적정성	·공사부지 및 사업지 주변 휀스 설치 ·공사차량 진출입 및 시산대 설정(첨두시 배제) ·충분한 안전요원 상시 배치 ·야간 시인성 확보 ·안내간판 및 차량 유도원 배치 ·임시보행통롱 설치	·공사부지 및 사업지 주변 휀스 설치 ·공사시 공사차량 시간대 설정 및 안전요원 상시 배치 ·공사중 안내표지판 설치	적 정

12. 최종 검토의견

○ 본 사업은 서울특별시 동작구 대방동 13-31번지 일대에 노량진7 재정비촉진구역 주택재개발정비사업을 시행하는 것으로, 차량 및 보행자의 안전을 위해 합리적인 차로운영계획 및 교통안전시설 설치계획을 수립하도록 하였음

○ 본 사업지는 주거시설(공동주택 및 부대복리시설)을 주용도로하는 시설로써, 계획주차 675대는 장기목표년도(2024년) 주차수요 630대의 107.1% 수준으로 주차수급으로 인한 문제는 없을 것으로 판단되며, 주차장이용자의 편의를 고려하여 장애인전용 주차 및 확장형주차면을 확보하였음

○ 노량진 재정비촉진계획을 반영하여 주변 가로 및 교차로, 진출입구 동선 운영계획 등을 검토하여 개선안을 도출하였음

작성일 : 2015년 4월 7일

작성자

소    속 : (주) 어반이엔씨

직  위 : 이 사(교통기술사)

성    명 : 최    승    석