“소방차 통행로”

노면표시 설치사업 규격서

영 등 포 소 방 서

(재난관리과)

“소방차통행로”

노면표시사업 세부 지침서

1. 노면표시 재질 및 규격, 설치

○ 도로표시용 황색융착도료(KSM 5322 1종), 고휘도 반사체 가루

○ 실선 및 글자 :

- 실선(두께)

◦ 가로 : 15㎝, 세로 : 15㎝

- 한 글자의 크기 및 두께

◦ 가로 : 70㎝, 세로 : 150㎝ / 15cm

- 글자 및 황색실선 간 간격

◦ 가로 : 40㎝, 세로 : 30㎝

○ 융착기로 황색도료를 도장 후 고휘도 반사체 가루를 살포하여 마감

2. 공사 중 요령 및 협조사항

○ 공사 전 직원들에 대한 안전교육을 통해 사고발생을 최대한 방지하고

안전사고에 대한 모든 책임을 질 것.

○ 공사구간 내 주차된 차량 등 장애가 되는 물건들은 이동주차를 요청하는

등 최대한의 조치를 실시한 후 그럼에도 불구하고 공사지연 및 불가 등

장애사유발생 시 감독자에게 연락 및 조치한 후 실시할 것.

○ 공사 시 발생하는 소음 등으로 인해 인근 주민들의 민원발생이 우려되는

바 인근 거주민들에 대한 공사알림 및 게시판을 활용한 공지를 통해

주민불편을 최소화할 것.

○ 시공사는 공사진행에 따른 경과사항(추진율(%) 등)을 최소한 1회/주

이상 전화연락 등의 방법으로 알릴 것.

○ 도로여건 및 구간 폭 등 제반사정에 따라 달라질 수 있으나 가능한

규격서 지침에 의거하여 시행해야 함.

○ 만약 규격서의 내용과 공사여건이 달라지는 경우 반드시 감독자의

입회하에 진행해야 함.

▷ 감독자 : 영등포소방서 재난관리과 소방용수담당자 ☏ 02) 2679-9838