【 붙임 2】

노면표시 및 표지병 내용점검 Check List

점검항목	세부점검사항	적합여부
노면표시	○ 노면표시 재귀반사성능 값이 시공후 40%이하일 때 재 도색 ○ 벗겨짐이나 오염 등에 의해 선명하지 못한 부분의 유무 ○ 차선 정렬상태 검토(작도 철저) ○ 철판 및 테이프사용 여부 ○ 기존 노면표시 제거후 시공여부(두께 초과시) ○ 살포되는 유리알 부착상태 ○ 노면표시 제거상태 확인(제거불량시 재시공) ○ 노면표시 폭 측정(10cm, 15cm, 30cm, 45cm)
표지병	○ 반사상태 ○ 반사체의 오염 여부 ○ 표지병의 파손 여부 ○ 표지병 설치 상태 ○ 표지병 주위 흙, 모래 쌓였는지 여부 ○ 설치 각도 ○ 표지병 설치간격 측정