세종대로 사람숲 조성사업 내 자전거도로 노면표시 계획

○ 자전거·보행자 겸용도로(비분리형) 컬러블럭 개수

※ 자전거도로 내 노면표시 설치 간격(50m)을 준용하여 설치하여 주시기 바람

연번	구 간	블록 당 개수		컬러블럭 사이즈(mm)	비 고
		당초	시공
합 계	-	20	17	-	-
1	동아일보 앞	3	2	600x1200
2	청계광장	1	1	600x1200
3	파이낸스빌딩 앞	3	3	600x1200
4	삼성본관 앞	3	2	600x1200
5	상공회의소	3	3	400x800
6	창화빌딩~서울역3번출구	4	4	600x1200
7	그랜드센트럴	3	2	600x1200

○ 설치 규격

- 겸용도로 및 화살표는 제외하고 사람모양, 자전거모양 컬러블럭만 설치

- 컬러블럭 설치 순서는 차도 쪽에 자전거모양, 사람 모양 순으로 설치

구 분	사이즈(mm)
	600x1200	400x800
예 시