□ 노상주차장(거주자우선주차장) 신설지 현장조사 의견

연번	위 치	구획	현장조사 의견
1	망우로65길 26-12 (신내동 492-3) 건너편	평형 2면	노상주차장 신설 예정지 현장조사 실시한 바, 약 5.2m 정도의 이면도로로 현장대응단(신내119안전센터) 보유 중인 다목적펌프차(21호)의 진입 및 통행(도로폭 약 3m 이상)은 가능하니 업무에 참고하시기 바랍니다. 단, 노상주차장(2m) 내 정확한 주,정차를 요함. ▶ 21호 : 전폭 2.4m(2.36m) / 전고 2.9m(2.94m) / 전장 8.2m(8.243m) ※주차장법 시행규칙 제3조(주차장의 주차구획) ① 항, 1. 평형주차형식의 경우 - 너비 2.0미터 이상

1. 조사사진(펌프차)			2. 특수차(제원)
		1] 고가사다리차(11호) : 전폭 2.5m(2.495m) 전고 4m(3.950m) 전장 11m(10.670m) 2] 굴절사다리차(12호) : 전폭 2.5m(2.495m) 전고 3.8m(3.770m) 전장 12m(11.035m) ※ 특수차 전개(아우트리거) : 약 5.3m