노원열병합발전소 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

사업장	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
노원열병합	165,563	93,717	31,958	25,946	21,233	8,266	957	2,971	318	1	1	2,066

○ 할당량 달성여부 전망 : 달성가능

- 1월~10월 배출량 : 2015년 할당량 대비 18,906KAU 적게 배출

※ 2015년 월별 할당량 : 2011~2013년 월별 배출량 비율의 평균치로 2015년 할당량을 배분

노원열병합	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	계
2015년 할당량	38,329	28,905	22,139	13,365	4,338	2,730	749	420	601	4,584	116,160
2015년 배출량	31,958	25,946	21,233	8,266	957	2,971	318	1	1	2,066	93,717
할당량- 배출량	6,371	2,959	906	5,099	3,381	△241	431	419	600	2,518	22,443

- 2015년 전체 할당량 대비 1월~10월까지 배출량 비율은 약 56.6%로, 2014년에 비해 1,878KAU 적게 배출

· 2014년 동 기간 배출량 : 65.4% (95,595KAU)

· 2011~2013년 동 기간 배출량(평균) : 70.1% (127,722KAU)

- 2015년 11.12월 배출량은 2014년 동 기간 배출량의 110%로 가정하여 2015년 전체 전망 분석 시 16,121KAU 여유(붙임 참조)

· 2015년 할당량 165,563KAU - 배출 전망치 149,442KAU = 16,121KAU

- 현재까지의 배출현황으로 보아 할당량 목표 달성은 무난할 것으로 예상되나 집단에너지 사업은 주로 성수기(1~3월, 11~12월)의 외기 온도 강하에 따른 열원설비 가동율 변화에 좌우, 4분기 배출실적 추이에 주시할 필요가 있음

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프)

· 공장동 및 관리동에 설치된 조명기구를 LED 조명등으로 교체하여 온실가스 저감

· 예상절감효과 : 81.66tonCO2eq(1년간)

(전력 절감량 177.605㎿h × 2011년 전력배출계수 0.4598㎿h/tonCO2eq)

· 소요예산 : 160,000천원

- 노원자원회수시설 대정비 일정 변경

· 자원회수시설 대정비 일정을 하절기로 변경토록 협조요청하여 열방출량 최소화

· 예상절감효과 : 1,289.42tonCO2eq(2015년 제안자 의견)

(열방출 절감량 5,459G㎈ × 평균배출계수 0.2362tonCO2eq/G㎈(2013년 5~9월))

· 소요예산 : 해당없음

○ 추진내용(10월말 현재)

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프) : 진행 중

· 당초 2015년 5월 교체 예정이었으나, 사전 절차 미완료로 일정 변경

· 2016.02.09 준공 예정

- 노원자원회수시설 대정비 일정 변경 : 완료

· 대정비 기간 : 2015.05.21 ~ 2015.07.16(57일)

○ 소요예산 : 160,000천원 (집행액 : 해당없음)

○ 향후 추진계획

- 조명 교체공사(형광램프 및 전구 → LED램프) : 2016.2월 준공 예정

. 끝.