노유자시설(1, 2층) 피난기구 설치 안내문

노유자시설 피난 약자 안전을 위하여 최근(2017. 7. 27.) 노유자시설에 대한 피난기구 설치기준이 강화 되었습니다. 이에 따른 귀 대상의 피난기구 추가 설치를 권장하오니 조속한 시일 내에 설치하여 주시기 바랍니다.

■ 추진배경

ㅇ 대상의 구조적 취약성 및 수용자 자력대피 곤란에 따른 피난기구 설치 필요

ㅇ 노유자시설 피난 약자의 안전을 위하여 피난기구(1, 2층) 설치기준 강화 필요

ㅇ 2017. 7. 27. 소방관계법령 개정 및 국가 화재안전기준 변경(강화)

■ 관련법령

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조(특정소방대상물에

설치하는 소방시설의 유지관리) 및 같은법 시행령 제15조(특정소방대상물의 규모

등에 따라 갖추어야 하는 시설) <개정 2017. 7. 26.>

○ 「국가화재안전기준」 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조 제1항 [별표 1]

소방대상물의 설치장소별 피난기구의 적응성(제4조 제1항 관련)

층별 구분	지하층	1층	2층	3층	4층이상 10층 이하
노유자시설	피난용트랩	미끄럼대 구조대 피난교 다수인피난장비 승강식피난기	미끄럼대 구조대 피난교 다수인피난장비 승강식피난기	미끄럼대 구조대 피난교 다수인피난장비 승강식피난기	피난교 다수인피난장비 승강식피난기

※ 1, 2층 이 피난층일 경우 설치 제외

■ 노유자시설 피난기구 설치와 관련 문의는 중부소방서 예방과(☎02-2253-0119)로

문의하여 주시기 바랍니다.

중 부 소 방 서 장