노후된 가압식 소화기!‘앙대요!’그럼 어떻게 하면 될까요?~ 성북소방서는 수거·지원센터를 운영하고 있습니다.^^

◆ 분말 소화기의 종류와 구분방법은 무엇인가요?

∘ 분말 소화기는 「가압식」과 「축압식」 두 종류가 있으며, 구분방법으로는 손잡이 부근에 압력계가 없으면 「가압식」이고, 있으면 「축압식」소화기입니다.

압력계 없음	압력계 있음
가압식 소화기	축압식 소화기

◆ 가압식 소화기는 왜 위험한가요?

∘ 가압식 소화기는 1999년대 생산이 중단되었고, 용기가 부식된 상태에서 손잡이를 누르면 폭발할 수 있어 대단히 위험합니다.

※ 제조 후 8년이 지난 소화기는 폐기를 권고하고 있습니다.

◆ 노후된 가압식 소화기는 어떻게 처리하면 되나요?

∘ 가정주택의 경우 새로 구매하신 후 폐소화기는 가까운 소방서로 가져다 주시고,

영업장이나 공장의 경우에는 폐기물처리업체를 통해 처리하시면 됩니다.

◆ 축압식 소화기가 정상작동 하는지는 어떻게 확인하나요?

∘ 압력계의 화살표가 초록색에 있으면 정상상태입니다.

◆ 사용한 소화기는 충전․충약해서 쓸 수 있나요?

∘ 충전․충약한 소화기는 연결 부위 손상 등으로 약제가 누출되거나 사용시 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 새 제품을 구입하시는 것이 좋습니다.

◆ 평소 소화기 관리는 어떻게 해야 하나요?

∘ 습기가 없는 곳에 보관하시고, 압력계 바늘이 초록색에 있는지 확인해 주십시오.

□ 알고계시나요?^^

소방공무원은 업체를 방문하여 소화기 충전․충약을 권고(강요)하지 않으므로 공무원을 사칭하는 경우    곧 바로 119로 신고해 주시기 바라며, 소화기 수거에 관한 기타 자세한 사항은 성북소방서 검사지도팀     ☎ 02-925-0901 또는 925-0904로 문의주시면 감사하겠습니다.