민방위 경보사이렌

규격 및 설치 지침서

2020. 02.

서울종합방재센터

(민방위경보통제소)

		목 차
Ⅰ. 사업설명서
	1. 사 업 명 ----------------------------------------			1
	2. 사업목적 ----------------------------------------			1
	3. 사업기간 ----------------------------------------			1
	4. 사업주관 ----------------------------------------			1
	5. 설치장소 ----------------------------------------			1
	6. 납품물량 ----------------------------------------			1
	7. 계약방법 ----------------------------------------			1
	8. 입찰참가자격 ------------------------------------			1
Ⅱ. 일반지침서
	1. 적용범위 ---------------------------------------			2
	2. 제반기술기준의 적용 ------------------------------			2
	3. 사업수행의 기준 ----------------------------------			3
	4. 계약특수조건 ------------------------------------			3
	5. 사업수행 지침 -----------------------------------			3
	6. 사업의 관리 ------------------------------------			5
	7. 근로자에 대한 의무 -------------------------------			8
	8. 특허권의 사용 등 ---------------------------------			8
	9. 하도급 및 공동수급 -------------------------------			8
	10. 성과품과 소유권 ---------------------------------			8
	11. 위반행위에 대한 조치 -----------------------------			9
	12. 사진제출 ---------------------------------------			9
	13. 교육 ------------------------------------------			10
	14. 기술지원 ---------------------------------------			10

Ⅲ. 경보사이렌 교체 구매규격서
	1. 적용범위 ----------------------------------------	11
	2. 장비의 규격 -------------------------------------	11
	3. 장비의 구성 -------------------------------------	14
	4. 장비의 기능 -------------------------------------	25
	5. 장비의 설치 -------------------------------------	31
Ⅳ. 시설특별사항
	1. 공통사항 ----------------------------------------	47

[별 첨]	1. 경보사이렌 교체 대상 --------------------------	48
	2. 경보사이렌 교체 품목내역서 ---------------------	49

Ⅰ. 사업설명서

1. 사업명 : 노후 민방위 경보사이렌 교체

2. 사업목적

2.1 노후장비의 교체로 경보운영의 안정성 확보

2.2 다중채널 위성통신망 도입

2.3 경보전달 및 수집체계의 신속성 확보

2.4 최적의 경보시스템 구축

3. 사업기간 : 계약일로부터 90일

4. 사업주관 : 서울종합방재센터

5. 설치장소 : 서울시 內 20개소【붙임 1 참조】

6. 납품물량 : 경보사이렌 교체 품목내역서【붙임 2 참조】

7. 계약방법 : 제한경쟁입찰

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조제1항제3호

○ 행정안전부예규 제39호「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」제4장 제한입찰 운영요령 제2절

8. 입찰참가자격

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격요건을 갖추어야 하며, 다음의 요건을 모두 만족하는 업체이어야 함.

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 따라 G2B(나라장터)에 분류번호 4617160401(비상경보기)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

② 정보통신공사업법 제14조에 의거 정보통신공사업자로 등록을 필한 업체

③ 최근 10년(공고일전일 기준)이내에 민방위 경보단말(경보사이렌) 납품설치 완료한 실적으로 6천만원 이상(부가세포함)의 단일실적이 있는 업체

Ⅱ. 일반지침서

1. 적용범위

본 지침서는 서울시 민방위경보단말(경보사이렌) 교체 사업(구매․설치) 관련 장비의 제작․공급․설치에 관한 기준으로서 관계법령 및 계약조건 등 사업수행에 필요한 전반적인 절차와 계약상대자 준수사항 등에 대하여 적용한다.

2. 제반 기술기준의 적용

본 사업의 기술 기준은 다음의 관련기준 및 국제적인 표준권고를 적용하여야 하며, 적용기준 설정이 곤란할 경우에는 감독관과 사전 협의하여 결정한다.

2.1 미국전기전자기술자협회(IEEE) 기준

2.2 국제전기통신연합(ITU) 표준권고

2.3 국제표준화기구(ISO)의 기준

2.4 정보통신공사업법

2.5 전기통신 기술기준 및 공인기관의 기술기준

2.6 전자공업협회(EIA) 표준규칙

2.7 전파법 등 관련법규

3. 사업수행의 기준

3.1 본 사업은 정부의 제반규정과 관련 기술기준에 의하여 시행함을 원칙으로 하며 사업기간 중에 관계법령이 개정되었을 경우에는 개정된 법령을 적용한다.

3.2 지침서 및 장비구매규격서, 설계서 상의 불합리한 점이나 문구, 용어 해석에 대하여 발주부서와 의견을 달리할 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 결정한다.

4. 계약 특수조건

4.1 본 사업은 물품의 제작, 납품, 설치, 시험운전까지의 모든 과정을 포함하는 일괄계약 방식으로, 지침서에 명시된 모든 조항은 기본적인 사항만 규정되었으므로 지침서 및 규격서에 누락 또는 상세하게 기술되지 않은 사항에 대해서는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 결정한다.

4.2 준공

계약상대자는 경보단말(경보사이렌) 설치 완료 후 설치 완료검사를 실시하여야 하며, 검사결과 이상이 없는 경우에 한해 준공검사를 요청하여야 한다.

4.3 하자보수

납품 설치된 물품은 검수일로부터 2년간 하자보증을 실시하여야하며, 하자가 발생한 경우에는 경보운영에 지장이 없도록 빠른 시일 내에 조치하여야 한다.

5. 사업수행 지침

5.1. 사업수행계획서 제출

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음사항이 포함된 사업수행 계획서를 서면으로 제출하여야 한다.

5.1.1 장비납품 세부 계약 내역서 2부.

5.1.2 세부사업 수행계획서 2부.

5.1.3 예정공정표 2부.

5.1.4 현장책임자 선임계 2부.

5.1.5 투입인원 관련서류

가. 참여자 명단 2부.

나. 보안각서 3부.

5.2 현장조사 내역서 제출

계약상대자는 경보사이렌 설치 전 미리 현장을 실사하여 설치 장소별로 다음 사항이 포함된 자료를 제출하여야 하며, 감독관의 지시에 따라 차기공정을 진행하여야 한다.

5.2.1 세부 현장조사 내역서 각 1부

가. 함체 설치장소

나. 접지시설 장소

다. 전원 및 통신 분전반 설치장소

라. 전원 및 통신 케이블 루트(Route)

5.3 물품의 납품 및 설치 전 승인

5.3.1 본 사업에 납품되는 장비는 전자파적합시험(EMI/EMC) 및 형식 승인시험을 득한 장비로 납품되어야 한다.

5.3.2 본 규격서에 따라 제작된 경보 전용장비는 발주부서의 검사 또는 발주부서에서 의뢰한 시험기관에서 별도의 검증을 받은 후 납품하여야 하며, 시험의뢰 등 검증에 필요한 비용은 계약상대자가 부담한다.

5.3.3 납품되는 장비는 사전 충분한 검사를 실시하여야 하며, 공인된 인증기관에서 인증한 다음 서류를 장비 설치 이전에 제출하여야 한다.

가. 방송통신기자재 등의 적합 등록필증 2부.

나. 방송통신기자재 시험성적서(전자파 적합) 2부.

5.3.4 현장 설치작업 이전에 납품장비 중 1식에 대해 자체시험 및 음압시험을 실시하여야 하며, 자체시험결과서 및 공인시험기관의 음압 시험성적서를 제출하여야 한다.

5.4 경보사이렌의 설치완료ㆍ시험운전 및 검사

계약상대자는 모든 납품장비의 설치를 완료하였을 경우 다음의 서류를 제출하여 검사를 받아야 하며, 검사결과 이상이 없어야 한다.

5.4.1 장비납품 수량 및 설치내역서 2부.

5.4.2 장비 시험절차서 및 정상동작 시험결과 성적서 2부.

5.4.3 실제경보발령 결과 자료 2부.

5.4.4 설치도면 2부.

5.4.5 사진첩 2부.(USB 등 보조기억매체 활용 파일 별도 제출)

※ 사진의 종류 및 내용 :【12. 사진제출】참조

5.4.6 장비운영 설명서(경보사이렌) 각 2부.

5.4.7 장비 자체시험성적서 2부.

※ 장비 규격서상의 내용을 현장에서 검사 또는 측정 등이 곤란한 항목(예 : 동작 온도 등)의 경우 이를 확인할 수 있는 자료.

5.4.8 기타 감독관 지시사항에 대한 조치결과 및 요구자료 등

6. 사업의 관리

6.1 현장책임자(PM)

6.1.1 계약상대자는 사업 착수와 동시에『정보통신공사업법』에 의한 정보통신 분야의 중급기술자 이상인 자를 현장책임자로 선임하여 본 사업을 총괄하도록 하여야 하며, 현장책임자는 발주부서의 승인 없이 교체 할 수 없다.

6.1.2 현장책임자는 사업수행에 필요한 제반 지식과 경험을 가지고 있어야 하며, 작업 중 본 사업 현장에 상주하여 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 안전관리에 대한 책임을 담당해야 한다.

6.2 작업시간

현장여건에 따라 작업시간을 연장 또는 단축할 수 있으나, 사업 시행 상 부득이하게 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 현장감독관의 승인을 받아야 한다.

6.3 안전조치 및 면책사항

6.3.1 현장책임자는 작업 현장의 위생, 미화, 먼지관리 및 안전관리 등 모든 현장 작업을 철저하게 관리하여 특히 안전사고가 발행하지 않도록 작업 전 현장 근로자에 대한 안전관리교육을 실시하여야 한다.

6.3.2 작업장 내에는 안전띠 착용 등 필요한 안전조치를 취하고, 안전수칙을 준수하여 작업에 임하여야 한다.

6.3.3 기존 경보시설과의 연결 작업 및 연결 시험 시에는 감독관이 입회한 후 작업을 실시하여야 하며, 경보운영책임자와 협의하여 경보 운영에 지장이 없도록 사전조치를 취하여야 한다.

6.3.4 현장책임자는 공사 중 사고가 발생하거나 발생의 징후를 발견하였을 때에는 응급조치를 취하고, 즉시 감독관에게 보고하여야 한다.

6.3.5 계약상대자는 공사 중 발생한 일체의 사고 및 피해에 대하여 제반 비용과 행정적, 기술적 후속처리를 하여야 하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주부서와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

6.3.6 계약상대자는 계약이행 중의 각종 위험으로부터 자신의 책임으로 현장 작업자의 생명과 재산을 보호하여야 하며, 이의 불이행(안전조치를 취하지 않았을 경우 등)으로 인해 재난이 발생할 시 감독자는 공사 중단 명령을 할 수 있으며, 발주부서에게 이에 따른 민사상, 형사상 책임을 물을 수 없다.

6.4 자료 및 보안관리

6.4.1 자료관리

가. 발주부서로부터 제공받은 자료와 사업수행을 위하여 수집된 자료는 별도 목록을 작성하여 관리하여야 한다.

나. 참여인원 교체 시는 사업내용에 대한 유출 방지를 위하여 사전 인수․인계를 철저히 시행해야 한다.

다. 수집된 자료는 잠금장치가 설치된 보관함에 보관하여야 한다.

라. 제공받은 모든 자료는 사업완료와 동시에 자료목록을 제출한 후 발주부서에 반납조치 하거나 감독관의 승인을 득한 후 파기하여야 한다.

마. 본 사업수행으로 인하여 지득한 사업내용 등 일체의 보안사항은 사업수행중은 물론 사업종료 후에라도 누설해서는 안된다.

6.4.2 인원 및 보안관리

가. 본 사업의 참여자 전원에 대한 보안각서를 제출하여야 하며, 사전에 참여자에 대한 보안교육을 실시하여야 한다.

나. 계약상대자는 보안 및 안전관리에 대한 이행을 적정하게 관리하여야한다.

다. 발주부서는 자료관리와 보안상태를 수시 검사할 수 있으며, 계약상대자는 이에 협조하여야 한다.

라. 본 사업과 관련하여 시설물에 출입시는 감독관의 사전 승인을 받아야 하며 주요공정은 감독관 입회하에 시행하여야 한다.

마. 인증 및 보안 소프트웨어는 감독관을 입회하여 설치하여야 하고, 비밀키 값 등은 감독관만이 입력할 수 있으며 계약상대자가 임의 변경할 수 없다.

바. 철거되는 경보사이렌의 주요부분의 하드웨어 및 소프트웨어 등 일체는 보안상 감독관 입회하에 검증 가능한 방법(예: 물리적 또는 강한 전기적 충격 등)으로 완전하게 파괴(삭제) 하고, 그 결과를 사진첩으로 제출하여야 한다.

사. 계약업체의 대표자 및 사업참여자는 사업 착수시 및 완료시 각각 붙임 양식에 따라 보안서약서를 제출하여야 한다.

6.5 공정관리

6.5.1 현장책임자는 예정공정표 및 세부사업수행계획서에 의하여 공정 진도를 수시로 점검 제출하여야 한다.

6.5.2 공정진도가 계획에 비하여 현저하게 부진하다고 판단되거나 감독관의 지시가 있을 경우에는 투입인력을 적정하게 보강하여 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.

6.5.3 사업수행과 관련된 타 기관의 협조요청사항 및 주요 현안사항 등은 수시로 협의하여야 하며, 협의된 내용은 협의록으로 작성하고 그 결과를 서면으로 제출하여야 한다.

7. 근로자에 대한 의무

7.1 계약상대자는 사업시행에 있어서 근로기준법, 노동조합법 등 기타 관계 제반 법규 등을 준수하여야 한다.

7.2 근로자에 대한 제 법규의 운용과 적용은 계약상대자의 책임으로 이루어져야 하며, 작업 근로자의 모든 행위에 대하여는 계약상대자가 책임을 져야 한다.

8. 특허권의 사용 등

본 사업 수행에 있어 제3자의 권리 대상으로 되어있는 특허 또는 비특허 설계, 발명사항 등을 사용할 때에는 계약상대자가 그 권리 사용에 대한 일체의 책임을 져야 한다.

9. 하도급 및 공동수급

9.1 본 사업에 대한 특정분야의 전문적인 기술지원이 필요하거나 외주제작 등으로 하도급이 불가피할 경우, 사전에 하도급에 필요한 서류 등을 발주부서에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

9.2 공동수급의 형태로 참가할 경우, 아래 사항을 준수하여야 한다.

9.2.1 본 사업은 공동수급을 허용하며, 공동수급업체 구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명) 규정에 저촉되지 않아야 한다.

9.2.2 공동수급체는 5개 이하로 구성하여야 하며, 구성원별 계약참여 최소

지분율은 5% 이상으로 하여야 한다.

9.2.3 공동수급은 공동이행방식을 원칙으로 하며, 공동계약운용요령 상의 공동수급협정서를 제출하여야 한다.

10. 운영 소프트웨어 등 사용권

본 사업과 관련된 하드웨어를 납품함에 있어 관련 펌웨어 및 경보사이렌 본연의 역할을 수행하기 위한 서울민방위경보통제소·중앙민방위경보통제센터 등과의 연계 소프트웨어 등도 일괄 납품·설치하여야 한다.

또한 관련 펌웨어·소프트웨어 등의 사용권은 발주기관에 있으며, 별도의

비용을 요청할 수 없다.

11. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

11.1 제반 지시사항을 기한 내 성실히 이행하지 않을 때

11.2 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

11.3 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

11.4 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

12. 사진제출

12.1 계약상대자는 사업진행에 따라 계약상대자 부담으로 다음의 기록사진을 촬영(공정순서별로 설명 등을 기재한 사진첩 2부)하여 검사 시 발주부서에 제출하여야 한다.

12.1.1 각 장비별 품목내역서에 명시된 품목 사진

12.1.2 설치 전․후 현장사진

12.1.3 제작 및 설치작업의 주요사항

12.1.4 설치완료 후 육안에 의한 검사가 곤란하거나 불가능한 공정

12.1.5 철거되는 경보사이렌의 하드웨어 등 파괴(삭제) 공정

12.1.6 기타 감독관이 촬영을 지시한 사항

12.1.7 파일용량은 10MB의 크기를 초과하지 않는 한글파일(.hwp) 또는 pdf 파일로 제출

13. 교육

계약상대자는 장비운영요원들이 장비를 운영하여 원활하게 직무를 수행 할 수 있도록 발주부서와 협의하여 장비의 성능 및 운영에 관련된 교육을 무상으로 제공하여야 한다.

13.1 자체교육

가. 교육장소 : 추후 협의하여 지정

나. 교육인원 : 장비운영요원

다. 교육내용 : 경보사이렌 운영교육

14. 기술지원

계약상대자는 본 사업으로 설치되는 물품이 기 설치된 경보시스템과 연계하여 발생되는 모든 인터페이스 사항에 대하여 기존의 운영 중인 기능이 완전하도록 조치하여야 하며, 경보시스템의 업그레이드가 필요한 경우 이를 지원 하여야 한다.

Ⅲ. 경보사이렌 교체 구매 규격서

1. 적용범위

본 규격서는 경보운영의 안정성 확보를 위한 경보사이렌 교체 전반에 대한 규격으로, 장비의 구성․기능․설치 등에 대하여 적용한다.

2. 장비의 규격

2.1 경보사이렌 장비 규격

본 장에서 제시한 물품은 경보사이렌 1개소 시스템의 기본기능 및 수량만 제시하였으므로 자세한 사항은 본 규격서(3. 장비의 구성) 및 붙임2(품목내역서) 등을 참조하고, 장비 설치 후 시스템 운영에 문제가 없도록 내역서상 외에 추가로 소요되는 물품에 대해서는 협의하여 결정한다.                                                 [단위 : 대당]

품 명	규격	단위	수량	용도 및 기능	비고
1.컨트롤러부
-제어부 (메인제어장치)	MCU 32-bit RISC Microprocessor	개	2	단말 발령명령 처리 및 보고
-오디오인터페이스	- 오디오 입력 : 1채널 - 오디오 출력 감시	개	1	오디오 입출력 제어 및 감시
-디지털인터페이스	- 내부 입력 : 6포트 - 외부 출력 : 12포트	개	1	단말 오디오신호 및 기타장비 연결
-전면조작부	7" 터치 LCD 전면조작부 인터페이스	개	1	단말 로그인, 경보발령, 상태표시 발령모니터, USB포트 입력
-컨트롤러셀프	483(W) x 318(D) x 178(H) 이상	대	1	단말 제어장비 실장
-전면연결보드	-DIN 41612 Female 커넥터 -DIN 41612 Male 커넥터	개	1	전면조작부 디지털 IN/OUT 신호전달
2.전원부
-충전기	DC+54V/+24V+46V	개	2	단말장비 운용전원
-충전기 셀프	177(H) X 483(W) X 73(D)	개	1	충전기 실장용 셀프
-전원제어장치	DC+5V/+15V /-15V	개	2	단말장비 운용전원 제어

품 명	규격	단위	수량	용도 및 기능	비고
3.앰프부
-비상발령장치(OSC)	비상발령, 예비/알람 스위치	개	1	앰프제어 및 오디오 신호 전달
-앰프	200W 이상	개	12	오디오 신호 증폭 및 출력
-앰프셀프	19“ 2U	대	2	앰프부 실장용 셀프
4. 위성수신부
-위성LNB (저잡음 증폭기)	LNB, Ku-band, PLL Type	개	1	위성신호 증폭 Lband Down Converter
-수신기	F3위성채널 수신 오디오 24Kbps 데이터 38.4Kbps	대	1	오디오 및 데이터 복호기	기존 장비 사용
5.장비보관함 -장비보관함	2000(W) * 2400(H) * 2200(D)	대	1	경보장치 보관함
-시스템 랙	600(W) * 1200(H) * 750(D)	대	1	앰프 및 전원장치 실장용
7.혼스피커 철탑	혼스피커 혼철탑	조기	24 1	열경화성 수지(정지향성스피커) 1단 6방향 기준 최대 4단 (현지 여건에 따른 스피커 배열 변경은 감독관의 지시에 따름)
8.혼스피커 유니트	100W 드라이브 유니트	개	24	전자신호의 진동주파수 변환장치
9.종합 피뢰보안기	전원,데이터4선식,2선식	식	1	장비 접지를 이용한 전원 및 선로보호
10.운용 프로그램 -경보사이렌 -시도경보통제소 -중앙경보통제센터	F/W DB 및 주제어시스템 수정보완 DB 및 주제어시스템 수정보완	식식식	1 1 1	경보통제소 연계 통제소 등록 및 설정변경, 연계 통제소 등록 및 설정변경, 연계
※ 본 운용 프로그램의 내용은 기 운영 중인 프로그램에 교체 경보사이렌을 추가적으로 등록하기 위한 것으로, 소프트웨어를 신규 개발하는 것을 의미하는 것은 아님.

2.2  경보사이렌 구성도(예시)

<경보사이렌 구성도>

2.3. 경보사이렌 동작조건

2.3.1 경보사이렌의 동작온도는–20°C ~ +50°C의 범위 내에서 정상동작하여야 하며, 이에 대한 공인시험기관 시험성적서를 제출하여야 한다.

3. 장비의 구성

3.1 콘트롤러부 구성

3.1.1 별도의 셀프로 구성되어 카드 단위로 실장 되고 전면에서 탈부착이 가능한 구조로 실장 보드의 전면에는 전면 패널을 설치하고,

전면 패널은 개폐가 가능한 구조이어야 한다.

3.1.2 실장보드는 제어부, 전면조작부, 오디오 입출력카드, 디지털 입/출력 인터페이스 카드, DC/DC 전원장치로 구성하며, 제어부와 DC/DC 전원장치는 이중화로 구성되어 단독으로도 운용이 가능하여야 한다.

3.1.3 제어부카드는 서로의 위치에 관계없이 이중화 장착이 가능한 슬롯으로 제작되어야 한다.

3.1.4 각종 보드 간의 접속은 버스 시스템으로 상호 인터페이스 되어 사용하여야 한다.

3.1.5 제어부(메인제어장치)

가. 시스템 주제어 장치로 이중화 구성 및 안정된 범용 CPU를 사용하여 상태감시, 상황을 기록할 수 있는 메모리를 가지고 다른 보드와 버스로 통신하여 통제 및 관리할 수 있어야 한다.

또한 앰프의 울림을 제어하고, 울림 상태 및 잘못 울림 상태를 감시하여야 한다.

나. 제어부는 다음의 세부제원을 만족하여야 한다.

(1) CPU : S3C6410 32bit 또는 동등 이상

(2) MEMORY

- NOR Flash : 1Mbyte 이상

- NEND Flash : 128Mbyte 이상

- DDR SDRAM : 128Mbyte 이상

(3) 운영체제 : Embedded Linux, Kernel 2.6

(4) Ethernet (LAN) : 10/100Mbps

(5) Serial(RS-232) Port : 12Port

(6) H/W watch dog 내장

3.1.6 오디오 인터페이스

가. 입력 유무선 오디오 회선을 선택․제어 감시 및 확인하고, 그 결과를 제어부로 전달하며, 양호한 회선을 선택하여 앰프의 오디오 입력 회선으로 연결하고, 오디오의 음질 개선을 위해서 아날로그 오디오를 디지털화 하여야 한다.

나. 오디오 인터페이스는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) 오디오 입력 : MIC 600Ω 다이나믹 1채널

600Ω 0dBm Balanced Input : 7port

(2) 오디오 출력 : 600Ω 0dBm Balanced Input : 2port

S/PDIF 2V/10KΩ : 1port

(3) 오디오 출력 감시 : 유선, 위성, RCU감시
(-30dBm ~ 0dBm)

(4) 모니터 출력 : 10W 이상

3.1.7 디지털 인터페이스

가. 제어부의 명령에 따라 디지털 접점을 입·출력하는 카드로서 RACK Door, 장비실Door 화재 등의 상태를 파악하며, 위성․ 통신부․FAN 등의 전원을 제어하고, 환경감시를 위한 각종 데이터 등을 입·출력하여야 한다.

나. 디지털 인터페이스는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) 내부 입력 : 6port

(2) 외부 입력 : 10port

(3) 외부 출력 : 12port

(4) Bus Interface : I2C Interface

3.1.8 전면조작부

가. 콘트롤러부의 전면에 설치되는 전면패널은 경보의 수신내용․ 울림 상황․잘못 울림 상태․선로의 상태를 LCD창에 표시하고 발령 및 방송 오디오는 모니터 스피커를 통해서 출력하여야 한다.

나. LCD 화면을 통한 시스템의 상태를 확인할 수 있어야 하며, 출입자의 보안 관리를 위하여 비밀번호 설정이 가능하여야 한다.

다. 경보통제소 경보발령 시 팝업창을 표출하여 경보발령 내용을 확인 할 수 있어야 한다.

라. 전면 패널의 USB 포트를 이용하여 경보사이렌에 발생한 이력사항을 USB로 저장이 가능하여야 한다.

마. 셀프의 후면에는 각종 전용선의 접속이 가능하고 감시제어 단자 접속이 가능한 단자반을 설치하여야 한다.

라. 전면조작부는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) 7" Wide TFT LCD(with touch screen)

(2) Switch

- 경보 발령 스위치

- 4*5 keypad 스위치

- 부저off 스위치
- 점검 스위치

(3) 통신포트

- USB Host Port

3.1.9 전면연결보드

가. 전면조작부와 마더보드를 연계하여 MCU의 Audio Signal 등 디지털 입출력을 전달하여야 한다.

나. 전면연결보드는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) DIN 41612 Female 커넥터 연결

(2) DIN 41612 Male 커넥터 연결

3.1.10 통신부

가. DSU는 유선 전용회선을 통하여 경보사이렌과 시도 경보 통제시스템 간 9.6Kbps 속도, 4선식으로 접속되어야 한다.

나. 통신부는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) 동기방식

- 동  기 : 2.4Kbps ~ 64Kbps

- 비동기 : 2.4Kbps ~ 56Kbps

(2) 망 접속 : 4-wire terminal block

(3) 수신레벨 : 2.4 ~ 64Kbps , 0 ~ -43dBm

(4) 테스트 기능

- Remote Digital Loopback

- Local Loopback

- Digital Loopback

- Pattern Test Function

- Bit Error Rate Test Function

3.1.11 환경감시부

(1) 온도 감지

- 입력온도 범위 : -40 ~ +60℃

- 허용오차(정확도) : ±0.4℃

- 사용전원 : +24V

(2) 습도감지

- 입력습도 범위 : 10 ~ 90%

- 허용오차(정확도) : ±3%

- 사용전원 :  +24V

(3) DC 전압 감지

- 입력전압 : 0 ~ 60V

- 허용오차(정확도) : ±2.5%

(4) AC 전압 감지

- 입력전압 : 100V ~ 300V

- 허용오차(정확도) : ±2.5%

(5) DC 전류 감지

- 입력전압 : 충전전압(54V), 앰프출력 전압(46V)

(6) 화재 센서

- 감시방법 : 적외선 LED를 이용한 산란광 감지방식

- 동작확인 : 발광 다이오드를 통한 동작상태 확인가능

- 동작조건 : 화재발생 시 연기를 감지하여 화재발생 신호를 송출하고, 기존 경보사이렌과 연동되어야 함.

- 사용전원 :  DC 24V ±20%

(7) 출입문 센서 : 마그네틱 스위치 또는 자석식 스위치

(8) 장치 Door 센서 : 마그네틱 스위치 또는 자석식 스위치

(9) 환풍기 입력 전원 제어 릴레이

- 제어전압 : AC 110/220V

- 허용전류 : 220VAC 5A

3.2 전원부 구성

3.2.1 충전기

가. 충전기는 SMPS(Switching Mode Power Supply) 장비이어야 한다.

나. 셀프로 구성되어 용량 단위별로 1~3개 단위로 전면에서 장착탈착이 가능한 구조이어야 하며 자동으로 배터리 충전과 출력을 제어 하여야 한다.

다. 충전기는 Surge 전압에 대한 보호 장치가 있어야 하며

Surge 3KV, 500A 인가 시 이상이 없어야 한다.

라. 충전기의 입력단자와 케이스, 입력단자와 출력단자, 출력단자와 케이스 간 절연 저항이 DC 500V에서 100MΩ 이상이어야 한다.

마. 충전기의 출력전압이 정격전압 이상으로 동작될 경우 정격출력 전압의 110∼130% 범위 내에서 보호회로의 동작으로 Power Shut Down되어 과전압으로부터 보호할 수 있어야 한다.

바. 충전기의 출력전류가 최대 부하전류 이상으로 동작될 경우최대 부하전류의 110∼150% 범위 내에서 과전류 보호기능이 동작하여야 하고, 과전류 해제 시 정상 동작하여야 한다.

사. 충전기는 다음의 제원을 만족하여야 하며, 공인시험기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

(1) SMPS(Switching Mode Power Supply)

(2) 입력전압 : 단상 AC 220V(60㎐)

(3) 허용범위 : AC180 ~ 260V (57~63㎐)

(4) 출력전압 : +54V(충전), +24V(상시), +46V(앰프제어출력)

(5) 리플 : 100mV 이내(20MHz 오실로스코프 측정)

(6) 출력 전류 : +54V/10A, +24V/10A, +46V/22A * 2 (44A)

(7) 배터리 충전 방식 : 부동 충전

(8) 전면

- 입력 Break Switch

- 출력 정상/ Fail 표시용 2Color LED

- 출력 차단스위치

- 출력 측정용 Test Point

- 출력 전압 / 출력 전류의 디지털 계기

(9) 후면

- AC입력용 커넥터

- 제어부 전원 출력 포트

- 배터리 및 앰프전원 연결용 동대

- Power Fail 경보용 컨넥터

3.2.2 전원제어장치

가. 충전기(AC/DC Power Supply)를 통해 DC+24V를 공급받아 +5V, ±15V를 정류하여 출력하고, 컨트롤러의 주요 전원을 안정적으로 공급할 수 있어야 하며, 이를 위해 이중화로 구성하여야 한다.

나. 전원제어장치는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

(1) LED

- +24V : +24V 입력 상태 표시 LED. (ACT:ON / FAIL:OFF)

- +5V  :  +5V 출력 상태 표시 LED. (ACT:ON / FAIL:OFF)

- +15V : +15V 출력 상태 표시 LED. (ACT:ON / FAIL:OFF)

- -15V : -15V 출력 상태 표시 LED. (ACT:ON / FAIL:OFF)

(2) Power 스위치

- 컨트롤러로 출력되는 전압을 ON/OFF 시키는 기능

3.3 앰프부 구성

3.3.1 앰프부는 별도의 셀프(Shelf)로 최대 6개의 앰프 모듈과 OSC-S 구성되어야 하며, 표준렉 장착형이어야 한다.

3.3.2 앰프 모듈은 OSC-S의 경보음과 재난 방송 오디오를 수신하여 증폭하여야 한다.

3.3.3 앰프 출력은 가변 운용이 가능하여야하며, 2채널로 구성되어야 한다.

3.3.4 앰프부에 장착되는 앰프 모듈은 각각 사용 또는 미사용으로 선택 지정하여 운용할 수 있어야 한다.

3.3.5 앰프의 전원은 예비 경보 발령 시에 전원이 입력되고 상시에는 전원이 입력되지 않아야 하며, 충전기 앰프전용 전원은 MCU에 의해 전원이 제어 되어야 한다.

3.3.6 비상발령을 위한 예비, 알람의 2개 스위치 및 방송을 위한 마이크를 전면에 설치하여 앰프의 수동 조작이 가능하여야 한다.

3.3.7 콘트롤러부․MCU 불량 및 전원OFF시에도 OSC-S를 통해 비상 발령이 가능해야 한다.

3.3.8 OSC-S의 불량 또는 미 장착 시에도 콘트롤러부 및 MCU를 통해 발령이 가능해야 한다.

3.3.9 앰프의 전면에 드라이브 유니트의 동작 상태를 감시할 수 있는 LED를 설치하여야 한다.

3.3.10 전체 앰프의 출력을 전면 패널의 제어조작부를 사용하여 제어할 수 있어야 하며, 발령 및 방송출력 조정이 각각 가능하여야한다.(상세 출력 가변범위 : 4.14.2.에 명시)

3.3.11 앰프는 D급 증폭방식을 사용하여야 한다.

3.3.12 앰프부는 다음의 제원을 만족하여야 한다.

가. 앰프당 출력 : 200W 이상(채널당 100W 이상)

나. 소요 전류 : 50A이하(앰프 최대출력 시)

다. 스피커 드라이브 유니트 : 8Ω 100W

라. 사용 주파수 및 특성

(1) 사이렌 신호 : 400 ～ 700Hz

(2) 음성 신호 : 100 ～ 2000Hz

(3) 신호대 잡음비(S/N) : 70dB 이상

마. 최종 출력단 스피커를 1열4단으로 설치 후  3m, 5m지점 각각의 정면 및 사잇각의 음압 측정값에 대한 한국표준과학연구원 등 공인시험기관의 시험성적서를 제출하여야 한다.

바. 스피커로부터 5m 지점에서 정면 또는 사잇각의 음압은 130dB 이상이어야 한다.

3.4 위성수신부 구성

3.4.1 위성수신부는 수신용 1.2M급 안테나, 위성수신기, 저잡음증폭기 및 부대설비로 구성하여야 한다.

3.4.2 위성수신기 전면에는 위성신호 연결 및 데이터수신 현황, 오디오 채널1과 채널2의 상태를 LED로 표시하여야 한다.

3.4.3 수신안테나, 저잡음 증폭기는 다음의 제원을 만족하여야 하며, 납품되는 장비는 기 설치되어 있는 위성수신기(F3)와 완벽하게 호환되어야 한다.

가. 수신안테나

(1) 안테나 크기 : 1.2M급

(2) 중심주파수 이득 : 41dBi이상

(3) 정재파비(V.S.W.R) : 최대2.5 : 1

(4) 빔폭(-3 dB point) : 1.6° 이하

(5) 교차분리도(Cross Polarization) : 30dB 이상

(6) 방위각(Azimuth) 운용범위 : 360°Continuous

(7) 반사판 재질 : GFRP 또는 알루미늄

나. 저잡음증폭기(LNB)

(1) 입력주파수 : 12.25 ~ 12.75GHz

(2) 국부 발진기(LO) 주파수 : 11.30GHz

(3) 출력 주파수 : 950 ~ 1,450MHz

(4) 잡음지수(Noise Figure) : 1.0dB 이하

(5) 이 득 : 60 dB 이상

(6) 국부발진기(LO) 안정도 : ±10 ~ 25KHz

(7) 출력 정재파비(VSWR) : 최대1.5 : 1

(8) 입력 정재파비(VSWR) : 최대2.5 : 1

(9) 전원 : +15 ～ + 24VDC, 최대170mA

(10) 입력 W/G : WR75

(11) 출력 커넥터 : F type, female

※ 참고 : 기 설치 위성수신기 제원

(1) 주파수 범위: 950 ~ 1,450 MHz

(2) RF 커넥터: F type, Female

(3) RF 임피던스: 75 Ω

(4) LNB DC Power: +18V DC

(5) FEC Rate: 1/2

(6) 복조방식: QPSK

(7) 오디오 커넥터: XLR 밸런스, Male

(8) 오디오 출력: 2채널 아날로그

(9) 오디오 포맷: OPUS 디코딩

(10) 오디오 출력 임피던스: 600Ω

(11) 경보 데이터 출력: Async RS-232

<단말 지구국 위성장치 계통도>

3.5 혼스피커 및 철탑 구성

3.5.1 혼 스피커는 열경화성 수지 또는 알루미늄 주물로 제작 설치되어야 한다.

3.5.2. 혼 스피커 Size : 400mm(H) X 590mm(W) X 520mm(D) 이상

(크기 오차 범위 : ±5% 이내)

3.5.3 외부 자립식으로 2방향에서 6방향까지 지향성 조합이 자유로워야 하며 설치지역 여건에 따라 수평지향성과 수직지향성의 변화를 용이하게 조합 할 수 있어야 한다.

3.5.4. 혼 스피커는 1방향 4개의 스피커로 6방향 24개의 스피커를 설치하되, 24개의 스피커를 4방향, 3방향 등 주변 환경에 따라 자유롭게 설치 할 수 있어야 한다.

3.5.5 철관주 구성

혼 스피커를 설치하기 위한 철관주는 앵커볼트 고정 후 혼 스피커를 설치하여야 하며, 자체 하중과 폭풍, 강우, 강설 등으로 인한 자연 재난 시 충분히 견딜 수 있도록 견고하고 안전하게 설계되어야 한다.

가. 규 격 : 3m 철관주(현장 상황에 따라 4m 철관주 사용)

(1) 강관규격    : 216Ø×3m×4.5t 이상

(2) 하단 프렌지 : 외경500Ø×12T, 고정홀 Ø18-8

<함체분리형 혼 설치도 예시>

<함체 일체형 혼 설치 예시>

3.6 배터리 구성

3.6.1 무보수 밀폐형 이어야 하며 배터리는 대기시 24시간, 앰프 연속 구동(사이렌 발령)시 2시간 이상 사용 가능하여야 한다.

3.6.2 배터리 무보수 밀폐형은 다음의 제원을 만족하여야 한다.

- 배터리 용량 :  ESH – 12V DC 200AH 이상 × 4개(직렬 연결)

3.7 장비보관함

3.7.1 경보사이렌과 전원시설, 배터리 등을 내장하고 외부 상단에 혼 스피커,               피뢰침, 위성안테나를 시설할 수 있도록 하며 강우, 강설, 돌풍에 견딜               수 있도록 견고하게 제작하여야 한다.

4. 장비의 기능

4.1 통신 기능

4.1.1 유선 데이터 통신

가. 통제소와 4선식 4800bps 또는 9600bps 데이터 통신을 하여야 한다.

나. 통신방식은 TCP/IP 환경에서 시리얼 통신을 하여야 하며, 양방향 통신이 가능하여야 한다.

4.1.2 위성 데이터 통신

가. 통제소와 시리얼 통신을 하며, 속도는 9600bps 데이터 통신을 하여야 한다.

나. 수신 전용회선(단방향)으로 구성되어야 한다.

4.1.3 유선/위성 음성통신

가. 통제소에서 발령된 재해 방송 내용을 유선 또는 위성회선을 통해 앰프로 방송하여야 한다.

나. 2개의 음성회선을 감시하여 입력 오디오의 정상유무를 판단하여야 한다.

다. 모니터 패널 포트에 인터폰을 연결하여 통제소와 통화할 수 있어야한다.

4.2 회선 감시 및 자동 절체 기능

4.2.1 유선 데이터 회선의 감시는 통제소의 NMS(Network Management System)에서 하고, 위성 데이터 회선의 감시는 통제소의 시험데이터를 수신하여 그 결과를 유선 데이터 회선을 통해 통제소로 보고하여야 한다.

4.2.2 유선과 위성의 음성회선은 통제소의 명령에 따라 회선 시험이 가능하여야 하며, 그 결과를 유선 데이터회선을 통해 통제소로 보고하여야 한다.

4.2.3 유선과 위성의 음성회선은 통제소에서 회선 시험이 가능하여야 하며, 그 결과를 유선 데이터회선을 통해 보고하여야한다.

4.2.4 재난경계 방송 시험발령 시 전면 패널의 스피커를 통해 방송내용을 출력할 수 있어야 한다.

4.3 사이렌경보 자동발령 기능

4.3.1 중앙민방위경보통제센터 제1, 2경보통제소 및 시도 경보통제소에서 발령된 경보데이터를 수신하여 경보발령 종류(경계, 공습, 재난위험, 재난경계)에 따라 사이렌 경보음과 앰프를 제어하여 경보 울림이 가능하여야한다.

4.3.2 평상시에는 앰프에 전원을 공급하지 않아야 하며, Stand-By 데이터 수신시 충전기를 제어하여 앰프에 입력전원을 공급하여야 한다.

4.3.3 Stand-By 데이터 수신 후 경계․공습․재난위험의 데이터가 수신되면 MCU의 오디오 신호와 접점을 제어하여 해당 사이렌 경보음을 발생시키고 오디오 스위치를 제어하여 사이렌 경보음을 앰프의 오디오 입력단에 전달하여야 한다.

4.3.4 Stand-By 데이터 수신 후 재난방송의 데이터가 수신되면 유선 또는 위성의 음성회선과 오디오 스위치를 제어하여 앰프의 오디오 입력단에 연결하고 방송이 시작되면 앰프를 통해 즉시 방송되도록 하여야 한다.

4.3.5 유선 및 위성의 음성 전용회선 입력 오디오는 CODEC의 디지털 음성 처리하여 0dBm으로 보상된 후 앰프의 오디오 입력단으로 공급되어야 한다.

4.3.6 동일한 발령 데이터가 유선과 위성을 통해 들어오면 먼저 수신된 데이터로 취명하고, 이후 수신된 데이터는 무시되어야 한다.

4.4 사이렌경보 수동발령 기능

4.4.1 사이렌경보 수동발령에는 해당경보 울림과 비상 울림이 있어야 한다.

4.4.2 해당경보 울림은 전면 패널의 터치스크린의 해당 경보 스위치(예비/경계/공습/재난위험/재난경계)를 조작하여 경보를 발령할 수 있어야 하며, 울림내용을 통제소로 보고하여야 한다.

4.4.3 비상 울림은 제어부에 장애가 발생하더라도 울림이 가능하여야 하고, 외부의 예비 및 알람 스위치로 조작할 수 있어야 하며, 울림 방법은 예비 스위치를 접속한 상태에서 알람 스위치를 접속하면 경보가 발생하고 해제하면 경보가 중단되어야 한다.

예비 및 알람 스위치는 색상을 달리하여 구별하여야 한다.

4.4.4 전면 패널의 수동 취명 스위치를 조작하면 수동울림 상태 정보를 가청, 가시의 방법으로 조작자에게 알려야 하며, 수동 울림 스위치는 보호 덮개와 램프가 있는 스위치를 사용하며 조작 시 반드시 보호 덮개를 열고 조작하도록 하여야 한다.

4.5 사이렌경보 시험발령 기능

4.5.1 장비시험을 위하여 중앙경보통제센터․서울경보통제소에서 시험경보가 발령 되면 데이터를 수신하여 시험 발령을 하고, 결과를 통제소로 전송하여야 하며, 경보 시험발령은 전면 패널의 스피커를 통해 발령되고 앰프는 제어하지 않아야 한다.

4.5.2 사이렌경보 시험발령의 소프트웨어 처리는 실제경보와 동일하며, 앰프 및 사이렌 경보가 실제로 구동되지 않아야 한다.

4.5.3 재난방송 시험발령은 통제소에서 전송된 방송오디오가 전면 패널의 스피커를 통해 출력되어야 한다.

4.6 사이렌경보 발령감시 기능

4.6.1 사이렌경보(예비/경계/공습/재난위험) 발령 결과를 감시하고 통제소로 보고하여야 한다.

4.6.2 감시 종류는 Stand-By(예비), Alarm(경계/공습/재난위험) 으로 분류 되어야 한다.

4.6.3 Stand-By 감시는 사이렌 앰프의 전자식 제어 접점을 감시하는 1차 감시와 사이렌 앰프의 전원 투입여부를 확인하는 2차 감시 기능이 있어야한다.

4.6.4 Alarm 감시는 앰프에 투입되는 최종 오디오(경보음, 재난경계) 레벨 감시와 사이렌의 스피커 드라이브 유니트의 동작을 감시하여야한다.

4.6.5 감시상태가 정상이면 정상취명으로 보고하고, 1․2차의 두 감시가 이상이면 안울림(미취명)으로 보고하여야한다.

4.7 환경 및 전원 감시, 제어 기능

4.7.1 환경 감시는 아날로그와 디지털 신호를 감시하여야 한다.

4.7.2 아날로그는 감시 대상의 측정값을, 디지털은 감시 대상의 상태를 감시하여야 한다.

4.7.3 아날로그 감시는 측정값을 읽어 들여 전송하고 일정 기준치를 벗어나면 디지털 값으로 상태를 전송하여야 한다.

4.7.4 환경 감시를 위해서는 각 대상에 감시 센서를 설치하여 측정 및 감시하여야 한다.

4.7.5 전원 감시기능은 다음의 기능을 만족하여야 한다.

가. 전원의 감시 및 보고는 환경 감시와 동일한 방법으로 하여야 하며 각 전원의 전압을 감시·보고하여야한다.

나. DC입력전압(+24V), DC출력전압(+5V, ±15V)을 감시하는

회로가 내장되어야 한다.

다. 충전기 전원감시는 입력 AC 아날로그 값, 출력 DC 아날로그 값, 입출력 디지털 FAIL 값, 배터리 FAIL과 충·방전 상태를 측정 및 감시하여야한다.

4.7.7 전원 제어 기능은 다음의 기능을 만족하여야 한다.

가. 환풍기의 전원제어는 전원릴레이를 사용하여 입력전원을 제어 하여야한다.

나. 앰프 전원제어는 앰프의 입력전원을 제어하여야한다.

4.8 잘못 울림 감시, 제어 및 방지 기능

4.8.1 ‘잘못 울림’ 감시는 스피커 드라이브 유니트의 전류 상태와 컨트롤러부 MCU의 경보 발령 명령을 상호 비교하여 경보 명령이 없는 상태에서 전류가 감지되면 ‘잘못 울림’으로 판단하여야 한다.

4.8.2 수동 경보발령 시에는 ‘잘못 울림’으로 판단하지 않아야한다.

4.8.3 ‘잘못 울림’이 제어부에서 감지되면 자동으로 앰프 입력전원과 입력 오디오를 제어하여 ‘잘못 울림’을 차단하여야한다.

4.8.4 ‘잘못 울림’의 복구는 경보통제소의 명령 또는 전면 패널의 제어 조작반의 ‘잘못 울림’ 복구를 사용하여야한다.

4.9 앰프시험 기능

4.9.1 전면 패널을 조작하거나 경보통제소의 앰프 시험 데이터를 받아  앰프의 동작 여부를 시험할 수 있어야 한다.

4.9.2 각 앰프의 스피커 드라이브 유니트 출력단에 전압과 전류를 각각 측정 가능하여야 한다.

4.9.3 앰프로 사이렌 시험 발진음(20Khz_무음)이 입력되고 앰프 유니트로 출력 되어서 시험 동작되어야 한다.

4.9.4 사이렌 발진음(20Khz_무음)이 입력되고 앰프의 전압을 감지하여 앰프 동작 여부를 판단할 수 있어야 한다.

4.9.5 앰프 시험 중 장애로 인해 스피커 드라이브 유니트로 경보가 발령되면 즉시 감지하여 중단할 수 있어야 한다.

4.9.6 최종 앰프 시험결과는 제어조작부에서 확인할 수 있어야 한다.

4.10 스피커 시험 기능

4.10.1 경보통제소의 스피커 시험을 실시하여 스피커 동작 상태를 확인할 수 있어야 한다.

4.10.2 각 앰프의 스피커 드라이브 유니트 출력단에 전압과 전류를 각각 측정 가능하여야 한다.

4.10.3 앰프로 사이렌 시험 발진음(20Khz_무음)이 입력되고 앰프 유니트로 출력 되어서 동작되어야 한다.

4.10.4 사이렌 발진음(20Khz_무음)이 입력되고 앰프의 전류을 감지하여 앰프 동작 여부를 판단할 수 있어야 한다.

4.10.5 스피커의 동작시험은 수동으로 전면 패널의 제어조작부에서 할 수 있어야한다.

4.10.5 각각의 스피커 드라이브 유니트의 동작 상태를 앰프 전면에 LED로 표시하여야한다.

4.14 앰프 출력 조정 및 동작 앰프 선택 기능

4.14.1 전체 앰프의 출력을 통제소에서 원격으로 조정하거나, 전면 패널 제어조작부에서 수동 조정할 수 있어야 한다.

4.14.2 앰프의 경보발령 출력 조정은 앰프별로 각각 6단계(정격출력의 100%, 90%, 75%, 50%, 25%, 1%)로 가능하여야한다. 또한 경보상황실에서도 원격으로 제어 할 수 있어야 한다.

4.14.3 전면조작부 메뉴에서 앰프의 동작 개수를 지정할 수 있어야 한다.

5. 장비의 설치

5.1 재료 및 부품

5.1.1 일반부품

가. 모든 부품은 시스템에서 요구되는 환경 및 운용 조건하에서 고유기능 및 특성을 만족하여야 한다.

나. 모든 부품은 제반 전기적, 기계적 특성을 만족하여야 한다.

다. 모든 부품은 시스템에서 요구되는 설계 및 치수에 만족하여야 한다.

라. 모든 부품은 고유기능 및 성능을 포함한 제반 전기적 기계적 특성이 시스템에서 요구하는 내구성을 가져야 한다.

마. 모든 부품은 취급 또는 동작 중 온도, 습도, 진동 등과 같은 제반 환경 제약에 견딜 수 있어야 한다.

바. 모든 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차 범위 내의 부품으로 대체가 가능하여야 하며, 이때 시스템의  기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

5.1.2 반도체

반도체를 사용하는 장비는 반도체의 제작자가 정한 정격치보다 최소 25% 내외의 허용오차 범위에서도 정상 동작하도록 하며, 서로 다른 종류의 반도체가 최소로 사용되도록 설계되어야 한다.

5.1.3 저항

가. 모든 저항은 운용 중 발생 가능한 최악의 조건에서도 정상적으로 동작할 수 있는 정격치를 가져야 한다.

나. 장기간의 신뢰성과 안정성을 요하는 저항과 공기순환이 제한되거나 많은 전력을 소비하는 저항이 밀집되어 있는 장치라 하더라도 최대 정격 전력은 소비 전력의 2배 이내이어야 한다.

5.1.4 커넥터

가. 접점은 접촉 저항이 적고 안정성이 있어야 한다.

나. 접점의 마모율이 낮아야 한다.

다. 접점은 무전압 방식으로 처리되고, 대기오염으로부터 보호되어야 한다.

라. 방향식별이 용이해야 한다.

5.1.5 케이블

가. 시스템에 사용되는 각종 케이블은 운용 중에 발생하는 최악 조건이나, 유지보수 작업의 어떤 원인에 대하여도 기계적 손상을 받지 않아야 하며, 외부로부터의 유도 잡음 등에 영향을 받지 않도록 배열하여야 한다.

나. 시스템에 사용되는 주요 케이블(전원선, 통신선, 스피커 연결케이블 등)은 난연성이어야 하며 교체가 용이하여야 한다.

5.2 케이블 포설

5.2.1 케이블 포설 전 케이블 배선로, 커넥터, 케이블의 사양에 대하여 수요기관의 승인을 미리 득한 후 포설을 하여야 한다.

5.2.2 각 전원장비의 제어선 결선은 결선도에 의해 시공하여야 하며 운반, 충격 등으로 부품의 변경, 이탈 등의 우려가 있을 시에는 감독관과 협의 후 시설하여야 한다.

5.2.3 본 공사에 포설되는 배선은 인식표(선종, 구간, 길이)를 부착하여 시설 유지보수가 용이하도록 시공하여야 한다.

5.2.4 각종 케이블(Cable)은 보호를 위하여 지정된 배관(pipe포함) 및 알루미늄 몰드(Mold) 등으로 보호하여야 하며, 케이블(Cable)별 구분이 가능토록 조치하여야 한다.

5.2.5 접지 케이블을 포함한 외부에 노출된 기존의 모든 케이블은 교체하는 것을 원칙으로 하되, 현장 여건에 따라 감독관의 지시에 따르도록 한다.

5.2.6 현장 여건상 부득이 기존 케이블 교체 불가 시에는 사후 정산토록 한다.

5.3 구조 및 형태

5.3.1 장비의 랙에는 케이블 통로가 있어야 하며, 장치간의 각종 케이블을 최단으로 용이하게 포설할 수 있는 구조이어야 한다.

5.3.2 장비의 모든 연결용 외부 배선은 랙 상부 또는 하부를 통해서 해당 시스템별로 인입되어야 하며, 랙 하부와 각 셀프에는 장치 접지단자가 마련되어 있어야 한다.

5.3.3 유니트는 셀프 등에 삽입 및 탈착이 용이하도록 걸쇠 또는 볼트가 장착되어 있어야 한다.

5.3.4 유니트의 역 삽입을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

5.3.5 장비 랙은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.

가. 랙의 규격은 국제규격에 부합되어야 한다.

나. 랙 프레임은 AL형재 압축물로서 피막처리된 것으로 사용하여야 한다.

다. 랙 측면의 상단과 하단은 측면판과는 별도로 프레임 지지를 위하여 AL형재 지지대를 설치하여야 한다.

라. 랙의 이동을 위하여 랙당 4개의 바퀴(Caster)를 설치해야 하고 각 바퀴당 125Kg 이상의 하중을 견딜 수 있어야 하며, 각 바퀴는 고정을 위한 브레이크 장치와 균형을 맞출 수 있는 높낮이 조절 지지대를 부착하여야 한다.

마. 랙 조립시 볼트 머리가 돌출되지 않도록 내측으로 엠보싱 가공을 하여야 한다.

바. 랙의 전후좌우의 판은 분해 조립이 용이하도록 설계하여야 한다.

사. 랙의 앞․뒷문 손잡이에는 잠금장치를 설치하고 개폐 여부를 확인할 수 있도록 하여야 한다.

아. 랙 하단에는 접지용 볼트를 장착하여야 한다.

자. 랙의 전면에는 장비명과 제조사를 표시하여야 한다.

차. 랙 Size : 1200(H)×600(W)×750(D) mm 이상

5.3.8 장비보관함은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다.

가. 보관함은 자체 하중과 폭풍․강우․강설 등으로 인한 자연 재해 시에도 충분히 견딜 수 있도록 견고하고 안전하게 설계되어야 한다.

나. 보관함의 외벽은 1.6mm 이상의 아연도금 강판을 사용하여 우수가 실내에 유입되지 않아야 하며, 결합 및 이음 부분에는 이격이 없도록 제작하고 2회 이상의 방염 도료로 도장하여야 한다.

다. 보관함 내․외부 벽면 사이는 방온과 방습을 위하여 상․측면 바닥을 80mm(압축 50mm) 이상의 단열재를 사용하여야 한다.

라. 보관함의 상․측면의 내벽은 9mm 이상의 석고 보드 또는 동급 이상의 난연성 재질로 처리하고, 수성 도료로 도장하여 마감하여야 한다.

마. 보관함은 옥상 바닥으로부터 250mm 이상 이격하여 침수가 되지 않도록 하여야 한다.

바. 보관함의 외벽에는 상단 출입이 가능하도록 사다리를 설치  하여야 한다.

사. 함체에는 하단에 환풍구 1개소를 설치하고, 공기 배출구는 2개소를 설치하여 환풍기를 부착하여야 하며, 환풍기 동작 시는 자동으로 배출구가 개방되고 동작하지 않을 시는 자동으로 배출구가 닫혀야한다.

아. 보관함으로 전원선, 통신 케이블, 접지선 등이 들어올 수 있도록 직경 80mm 이상 배관구 2개소를 설치하고 내부 바닥 또는 벽면에는 케이블을 보호할 수 있도록 덕트를 설치하여야 한다.

자. 보관함의 출입문은 자연스럽게 개폐될 수 있도록 하고 잠금장치 및 잠금장치 보호박스(눈/비 가리개)를 시설하여 부식을 방지하여야 한다.

차. 출입문 상단에 눈/비 가리개를 부착하여 빗물이 직접 문에 떨어지지 않도록 하여야 한다.

카. 내부 벽면에는 주 전원 차단기(30A : 1개), 장비 전원 차단기(20A : 2개), 형광등 및 환풍기 차단기(20A : 1개) 설치를 위한 별도의 박스와 형광등, 콘센트, 회선 단자함을 설치하여야 한다.

타. 함체 내부에는 20W이상 앞뒤 각1개소씩 LED 등을 설치하며, 콘센트는 2구 콘센트를 벽면에 1개 설치하여야 한다.

파. 색상은 외부는 연청 또는 회색으로 마감하고 출입문 정면 상단에 제한구역 및 경고문 표시를 하여야 한다.

하. 보관함의 상단에는 스피커 설치가 가능하도록 견고하고 처짐이 없도록 하고, 빗물 고임이 없도록 제작되어야 한다.

거. 장비보관함 Size : 2000(W)*2400(H)*2200(D)

5.3.9 발열처리

가. 장치내의 특수 발열 부위는 온도에 민감한 부분에 열로 인한 영향이 미치지 않도록 차단하여야 한다.

나. 장치 내부에서 부품 등으로 인하여 발생된 열은 장비의 정상 동작에 영향을 주지 않도록 가급적 자연적 방법으로 배출되는 구조여야 한다.

단, 장치의 구성상 불가피한 경우에는 강제적인 방법으로 환기를 시켜야 한다.

다. 유니트상의 온도에 민감한 부품은 열로 인한 손상을 방지할 수 있도록 충분한 이격거리를 확보하는 등 열 분산을 고려하여 배치하여야 한다.

5.4 제조 및 가공

5.4.1 각 유니트는 인쇄회로기판(PCB)으로 제조하여야 한다.

5.4.2 모든 금속 표면은 부식을 방지하기 위하여 전 처리하여야 한다.

5.4.3 장치의 셀프의 전면 외관 처리는 알루미늄 샌딩 및 무광택 아노다이징 처리를 하여야 한다.

5.4.4 장치의 랙의 외부 도장은 무광택 회색 에폭시로 소부도장 또는 분체도장 하여야 한다.

5.4.5 장치에 사용되는 볼트, 너트, 와셔 등의 철제 부품 중 규격서에 명시되지 않은 것은 아연 또는 니켈도금 하거나 크로메이트 처리가 되어야 하고 KS급 또는 동등 이상에 준한 것이라야 한다.

5.4.6 인쇄기판(PCB)의 플러그 및 삽입 커넥터 접합부는 금 도금이 되어야 하고 먼지, 습기, 곰팡이 등을 방지할 수 있는 후 처리가 되어야 한다.

5.5 접지 공사

5.5.1 시공범위

가. 경보사이렌은 접지 시설을 신규 시공하는 것을 원칙으로 하되,

나. 도심환경 등 현장여건 상 신규 접지 시설 시공이 극히 곤란하고, 경보사이렌 설치 건물주와의 협의 등을 통하여 기존 접지 시설 사용이 가능 할 경우 이를 활용할 수 있고, 접지저항을 측정하여 규정치 이내이여야 한다.

다. 이 경우 접지저항을 측정하여 규정치 이내이여야 한다.

라. 접지저항 값이 규정치를 벗어나 보강 등의 방법으로 규정 값을 준수할 수 없을 경우 접지 시설을 신규 시공하고,

마. ‘다’항의 경우 감독관의 사전승인을 득하여야 하며, 접지공사 비용은 사후 정산하도록 한다.

5.5.2 시공규격 및 방법

가. 접지시설은 다음의 규격 이하로 시공하여야 한다.

(1) 피뢰접지 : 1종 접지

(2) 장비접지 : 3종 접지

나. 접지극의 매설위치에는 설치 연월일, 장비명 및 종별, 접지극의 매설위치 및 깊이 등이 명시된 접지단자함을 설치하여야 한다.

다. 피뢰침 돌침의 취부, 도선의 건조물에 취부, 접지극의 매설 시에는 감독관 입회하에 시공해야 한다.

라. 피뢰접지 설치

(1) 도선의 지지는 황동제품으로 피뢰침과 같은 재질이며 녹 방지 도장을 하여 부식을 방지하고 견고하게 고정하여야 한다.

(2) 도선이 수직으로 인하할 경우에는 2m간격으로 고정하여야 하며 수평 포설 시에는 1.5m간격으로 고정하도록 한다.

(3) 도선이 지중으로 인입되는 부분은 GV전선이나 PVC전선관으로 보호(지상 2.5m, 지하0.75m 까지)하여야 한다.

(4) 도선은 가스관으로부터 1.5m 이상 이격한다.

마. 접지전극의 설치

(1) 1종 접지전극은 동판 또는 동봉을 사용 하여야 한다.

(2) 접지전극은 지하 0.6m이상의 깊이에 매설하며 필요접지 저항을 얻기에 가능한 위치를 선정하여야 한다.

(3) 접지전극은 동판, 동봉, 동복강선을 사용하고, 전선접속은 리베이트 압착슬리브 및 커넥터 접속한다.

(4) 하나의 도선에 접지전극을 2개 이상 사용 시는 상호거리를 2m이상 이격하여야 하며, 도선은 나동선을 이용하여야 한다.

(5) 접지전극은 철주 등 금속체 부분과 1m이상 이격한다.

바. 피뢰침 설치

(1) 피뢰침과 인하도선의 접속공정이 대단히 중요하므로 접속 상태를 반드시 확인하여 시공한다.

(2) 피뢰침의 보호각은 60˚(양각30˚)이하로 하고 피뢰침에 접지동선을 연결할 때는 브레스(Brass) 조임 후 견고하게 납땜을 하여 전기적 성능을 유지하여야 하며, 이음새가 있는 접지선을 사용하여서는 안 된다.

(3) 피뢰침과 지지 파이프(아연도 강관)가 서로 접촉되지 않도록 PVC 파이프로 절연 처리한다.

(4) 피뢰침은 도금한 동봉을 사용하고 고정할 때는 충분히 조여 풍압에 견디도록 하여야 한다.

(5) 피뢰침 지지관을 접속할 때는 접속 커플링을 사용하여 피뢰침의 부식을 방지하여야 한다.

(6) 특히 피뢰침과 지지강관 틈새로 우수가 침입하는 경우가 있을 수 있으므로 주의하여 시공하여야 한다.

사. 모든 랙(RACK)과 셀프는 반드시 접지하여야 하며 내부에 제공되는 전용 콘센트를 사용하여야 한다.

아. 접지선 연결 시에는 반드시 접지 단자반을 설치하여 접지단자 반에서 분기 접속하여야 한다.

자. 접지공사 시공 시 접지선은 전력선, 통신선, 가스관 등 타 공작물과 분리시켜서 포설하고, 직선으로 미려하게 시설하여야 한다.

5.5.3 접지 시공 시 유의사항

가. 접지단자 결선은 접지측은 하부, 피뢰침측은 상부에 결선하여 접지 대상 장비가 위치한 최단 거리의 접지 단자함에서 분기하여 접지하여야 한다.

나. 도선은 원칙적으로 중간 접속을 하지 않으며 최단거리로 시공한다.

다. 필요에 따라 접지선을 구부릴 경우 곡률반경은 20㎝이상 이어야 하며, 90도 각도 이상으로 구부려서는 안된다.

라. 접지선이 벽, 바닥, 천정 등을 통과할 때는 반드시 절연 도관을 통하여 포설하여야 한다.

마. 접지선과 장비 사이의 접촉 부위는 최대로 넓게 하여 접촉저항을 최소로 하여야 한다.

바. 낙뢰, 잡음, 과도 전류 및 전압으로부터 인명 및 시스템이 보호되어야 한다.

사. 낙뢰 및 전원 개폐기에 발생하는 서지(Surge)유입에 대한 방안이 제공되어야 한다.

아. 정전기로부터 주요 시스템이 보호되어야 한다.

자. 접지시설 시 향후 접지저항 측정이 용이하도록 반드시 측정점을 시공하여야 한다.

5.5.4 설치도

<피뢰침 외형도예시>

4

<접지설치도>

5.6 단말 설치

5.6.1 각종 기기는 도면에 의거 유지보수가 용이하도록 설치하고, 철재의 도색 탈락부분과 절단부분은 동일색으로 재도장하여 녹이 발생하지 않도록 하여야 한다.

5.6.2 기존 설치된 배관, 배선 및 기타 지지물에 손상이 가지 않도록 특히 유의하여야 한다.

5.6.3 기기는 스프링와셔(Spring Washer)와 너트(Nut)로서 견고히 설치하며, 진동 및 충격 등으로 인해 조임이 풀어지지 않아야 한다.

5.6.4 기기는 전면에서 설치 및 탈취가 가능하도록 처리하여야 하며, 보수가 용이하도록 설치하여야 한다.

5.6.5 단말 설치 시 주요연계 항목

정보명	정보내용	정보교환 주기	인터페이스	아키텍처 정보명
경보발령정보	경보발령지역ID, 발령시각, 제어종류, 발령원, 발령구분, 경보모드, 발령매체, 경보종류	실시간	통제소-단말	경보발령
경보응답정보	경보응답지역ID, 발령시각, 제어종류, 경보발령지역ID, 발령원, 발령구분, 경보모드, 수신매체, 경보종류, 응답상태	실시간	통제소-단말	경보발령
경보결과정보	경보결과지역ID, 발령시각, 제어종류, 경보발령지역ID, 발령원, 발령구분, 경보모드, 수신매체, 경보종류, 처리결과, 상세내역	실시간	통제소-단말	경보발령
통신상태	경보장비 ID	실시간	통제소-단말	장비감시
위성수신기 상태	경보장비 ID, 감시시각, 수신기 상태	실시간	통제소-단말	장비감시
도어	경보장비 ID, 장비상태	실시간	통제소-단말	장비감시
AC상태	경보장비 ID, 장비상태	실시간	통제소-단말	장비감시
PSU상태	경보장비 ID, 장비상태	실시간	통제소-단말	장비감시
앰프차단스위치	경보장비 ID, 장비상태	실시간	통제소-단말	장비감시
점검키 상태	경보장비 ID, 장비상태	실시간	통제소-단말	장비감시
장비 온도값	경보장비 ID, 수집정보	비주기	통제소-단말	장비감시
AC전원값	경보장비 ID, 수집정보	비주기	통제소-단말	장비감시
DC전원값	경보장비 ID, 수집정보	비주기	통제소-단말	장비감시
로그인 정보	경보장비 ID, 유저ID, 상태	실시간	통제소-단말	장비감시

정보명	정보내용	정보교환 주기	인터페이스	아키텍처 정보명
스피커 시험	경보장비 ID, 시험결과	수동	통제소-단말	장비점검
단말리셋	경보장비 ID, 제어코드, 설정값	수동	통제소-단말	장비점검
DSU리셋	경보장비 ID, 제어코드, 설정값	수동	통제소-단말	장비점검
시간설정	시각정보	1일 주기	통제소-단말	장비점검

5.7 사이렌 스피커 설치

5.7.1 스피커는 발주기관에서 지정한 방향으로 조정 부착할 수 있도록 기초 폴을 제작 설치하여야 하며, 표면은 아연도금하고 조립용 볼트, 너트, 와셔는 용융도금 또는 스테인리스를 사용하여 부식이 되지 않도록 하여야 한다.

5.7.2 스피커에 부착되는 드라이브 유니트를 보호하기 위하여 외부에 직접 노출되지 않도록 부식되지 않는 보호용 커버를 설치하여야 한다.

5.7.3 스피커를 지지하기 위하여 스피커 상단으로부터 건물 또는 함체와 4개소 이상에 지선을 설치하여 견고하게 지지하여야 한다.

5.8 장비보관함 설치

5.8.1 보관함 제작시 보관함 위에 스피커 설치가 가능토록 제작하여야 한다.

5.8.2 보관함 측면 상단에 환풍기와 측면 하단에 환기창이 설치되어야 한다.

5.8.3 보관함 뒷면에는 관로덮개와 함체 우측면에 열쇠걸이가 설치되어야 한다.

5.8.4 보관함체 받침대와 지면과의 설치는 외부 환경(강풍)으로부터 흔들림이 발생되지 않도록 견고하게 마감 처리하여야 하며,

건물과 최소 4개소 이상에 지선을 설치하여야 한다.

5.8.5 기존 함체를 철거한 부분은 옥상주변과 동일하게 시공하여야 한다. (방수 등)

5.8.5 장비보관함 도면

<보관함 정면도>

<보관함 측면도>

<보관함 상단면, 골격도>

<보관함 평면도>

Ⅳ. 시설특별사항

1. 공통사항

1.1 계약상대자가 공급하는 장비는 기 설치된 장비와 상호 호환성을 유지하고 경보운영에 지장이 없어야 한다.

1.2 시공 후 철거장비 및 폐기할 부산물에 대한 처리

본 사업시행과정에서 발생되는 철거장비 및 부산물에 대한 처리비용은 설계서에 반영되어 있으므로 일괄 수거 및 폐기 처리하고 준공 시 증빙서류를 제출해야 한다.

1.3 주변 환경정리

기존 장비를 교체하는 단말지역은 기존케이블을 보호관으로 미려하게 정리 정돈하여야 하며 본 공사와 관련하여 노후된 케이블은 교체하여 시공한다.

1.4 장비 개선

구형 경보사이렌의 교체를 통하여 설치된 장비의 개선할 부분이 있으면 경보전달기능에 지장이 없는 범위 내에서 수요기관의 감독관과 협의하여 변경 반영할 수 있다.

1.5 장비시험

경보사이렌 설치후 장비 개별기능의 시험이 이루어져야 하며, 장비간의 유기적인 동작상태를 감독관의 입회하에 점검을 진행하며,

서울민방위경보통제소와 경보발령 및 음성방송, 모니터링 여부를 확인하고 그 점검 결과를 감독관에게 개별 확인받아 준공조서 접수 시 함께 제출하여야 한다.

1.6. 라디오 설치

1.6.1 실제상황 또는 훈련상황 모니터링용 라디오는 장비 랙 안에 설치되어 운영할 수 있도록 하여야 한다.

1.6.1 이때 라디오의 조작과 경보사이렌의 운영체계와는 전혀 별개로 작동되어, 라디오의 조작이 경보사이렌의 운영에는 어떠한 영향이라도 미쳐서는 아니 된다.

【붙임 1】

경보사이렌 교체 대상(2020년)

구분	번호	자치구	설치장소	비고
교체	1		시민의 안전과 관련된 중요시설로 세부적인 위치정보는 추후 계약업체에 제공될 예정입니다.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

【붙임 2】

경보사이렌 교체 품목내역서

품 명	규 격	단위	수량	비고
제어부	MCU 32-bit RISC Microprocessor	개	40
오디오 인터페이스	오디오 입력 : 1채널, 오디오 출력감시	개	20
디지털 인터페이스	내부 입력 : 6포트, 외부출력 : 12포트	개	20
전면조작부	7"터치 LCD	개	20
전면연결보드	전면조작부 디지털 IN/OUT 신호전달	개	20
컨트럴러셀프	483(W) x 318(D) x 178(H) 이상	대	20
통신부	9.6kbps	대	40
마이크	PTT마이크	개	20
충전기	DC+54V/+24V+46V	개	40
충전기 셀프	177(H) X 483(W) X 273(D)	개	20
전원제어장치	DC+5V/+15V /-15V	개	40
비상발령장치	비상발령, 예비/알람 스위치	개	20
앰프	200W 이상	개	240
앰프셀프	19" 2U	대	40
장비기구물	19"표준형랙600(W)x750(D)*1200(H)이상	대	20
장비보관함	2000(W)*2400(H)*2200(D)	대	20
환경감시부	온도감시: -40 ~ +60℃, 습도감지 : 10 ~ 90%	개	20
자동차단복구장치	20A	set	20
차단기	배선용차단기	개	20
위성LNB	LNB, Ku-band, PLL Type	대	20
위성안테나	파라볼라 1.2M	대	20
정지향성 혼스피커	정지향성, 416mm (H)× 599 (W) × 525mm (D) ± 5% 이내	식	480
드라이브유니트	100W-8Ω	식	480

품 명	규 격	단위	수량	비고
철관주	216.3Ø*4.5T*3M	기	20
종합피뢰보안기	전원,데이터4선식,2선식	식	20
전화기	GS-460	개	20
라디오수신기	RACK타입	개	20
전원케이블	F-CV 2.5mm*3C	m	400
위성케이블	HFBT-5C	m	400
스피커케이블	CVV1.5*50C	m	400
통신케이블	UTP Cat.5E 4P	m	400
플렉시블 전선관	GW-16	m	400
플렉시블 전선관	GW-22	m	400
플렉시블 전선관	GW-42	m	400
피뢰침	주공용	개	20
접지 케이블	F-GV35sq	m	700
모르타르	40㎏	포	80
거푸집	합판	㎡	8.0
방수재	I액형 우레탄(18㎏)	통	20
지선	와이어 로프 8mm철심도금	m	1,200
지선 연결고리	와이어 클립Ø8	개	480
지선 연결고리	턴버클Ø8	개	80
지선고정용 너트	아이너트Ø8	개	80
지선보호커버	지선커버	개	80
앙카볼트	셋트앙카 5/8" 125mm	개	80

용역사업 착수시

보안서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (민방위 경보사이렌 교체사업)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (민방위 경보사이렌 교체사업) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 본인 회사의 직원이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 경우에도 총괄 책임을 지겠으며, 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

5. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

6. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 : 서울종합방재센터(민방위경보통제소)

(담당 공무원)	직        위 : 주무관

성        명 : 이강환          (서명)

생 년  월 일 :

용역사업 착수시

보안서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (민방위 경보사이렌 교체사업)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (민방위 경보사이렌 교체사업) 수행중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역수행중 취득한 각종 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 귀 청의 직원이라고 하여도 본 사업에 직접 관여하지 않는 자에 대해서는 공개 또는 누설하지 않으며, 사업 수행 중은 물론 종료 후에도 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 사업 추진의 사실 및 그 성과가 귀청에 의하여 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 비밀을 유지한다.

3. 본 사업이 완료되거나 사업 진행 중에 어떠한 사유로든 본인이 본 사업을 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀사항을 포함한 관련 자료를 즉시 귀청에 반납하고 비밀을 유지한다.

4. 상기 보안 서약 미준수 시 관계법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안 관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 : 서울종합방재센터(민방위경보통제소)

(담당 공무원)	직        위 : 주무관

성        명 : 이강환          (서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안서약서

(용역업체 대표자용)

본인은        년      월      일부로 (민방위 경보사이렌 교체사업)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 (민방위 경보사이렌 교체사업) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면, 동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 대표자)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 : 서울종합방재센터(민방위경보통제소)

(담당 공무원)	직        위 : 주무관

성        명 : 이강환          (서명)

생 년  월 일 :

용역사업 완료시

보안서약서

(용역업체 직원용)

본인은        년      월      일부로 (민방위 경보사이렌 교체사업)을 종료함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

본인은 (민방위 경보사이렌 교체사업) 수행중 알게 된 일체의 내용이 직무상 기밀 사항임을 인정하고, 용역완료후에는 제3자에게 누설·유출하지 않으며 성과품(문서,도면,동영상,사진 등)은 파기하고 보관하지 않는다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.

가. 국가보안법 제4조 제1항 제2호 및 5호(국가기밀누설 등)

나. 형법 제98조, 제99조, 제113조 및 제127조 등 보안관련 법규

년       월     일

서   약   자	업   체   명 :

(용역업체 직원)	직        위 :

성        명 :	(서명)

생 년  월 일 :

서약  집행자	소        속 : 서울종합방재센터(민방위경보통제소)

(담당 공무원)	직        위 : 주무관

성        명 : 이강환          (서명)

생 년  월 일 :