1. 노후 옥내배관 교체 공사비 최대 80%까지 지원 안내

지원대상 : 1994. 4. 1. 이전 건축허가된 주택 건축물로 녹슨 관을 교체하는 경우

(단 재개발, 재건축, 리모델링 등에 의한 사업시행 인가된 경우 지원 불가)

※ 공사비 지원 승인 후(서면) 공사 시행(사전공사 지원 불가)

지원금액 : 교체 공사금액의 80%와 표준지원공사비를 비교하여 적은 금액

※ 표준지원공사비 산출방법(교체공사)

구 분		표준 지원공사비	비 고
단독주택		110만원 + (건축연면적 - 50㎡) × 7,690원	최대 150만원
다가구주택		140만원 + (건축연면적 - 50㎡) × 7,690원	최대 250만원
공동 주택	세대 급수관	70만원 + (전용면적 - 33㎡) × 1,920원	최대 80만원
	공용 급수관	세대당 40만원	최대 40만원

공사비 지원 절차

① 전화 접수 ⇒ ② 현장 조사(지원 가능 여부 결정) ⇒ ③ 지원신청서 배부 ⇒ ④ 구비 서류 제출 ⇒

⑤ 신청서류 검토 및 승인통지 ⇒ ⑥ 공사시행 및 완료 ⇒ ⑦ 공사현장 사진 및 세금계산서 제출 ⇒

⑧ 현장검사 ⇒ ⑨ 공사지원금 지급

☞ 연락처 : ☎3146-2520(강서구), 3146-2521(구로구), 3146-2522(양천구) 국번없이 120

2. 위생안전기준 인증 자재 사용

수도용 자재는 위생안전기준에 맞는 자재를 사용하여야 합니다.(KC인증)

- 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 수도법 시행령 제24조의 2 (수도용 자재와 제품의 사용)

기준에 맞지 아니하거나 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 사용하면 벌칙을 받을 수 있습니다.

- 수도법 제83조 (벌칙) : 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 부과

3. 건축물 설비기준에 맞는 구경으로 시공

건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제18조에 맞는 구경으로 시공하시기 바랍니다.

계량기는 민원발생 등 필요 시 교체 가능하도록 연결 유니온을 철거하지 않으며, 계량기 보호통을 파손하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다.