노후화장실 교체대상

(여의도안내센터)

전경사진	장애인칸(여) 자동문 고장	벽면 파손 및 부식
설치위치 : 안내센터 앞 형태 : 부상형

전경사진	외벽 퇴색 및 부식	변기 뚜껑 파손
설치위치 : 샛강 서울교 하부 형태 : 차량형

부상형화장실 설치대상

(여의도안내센터)

연번	위 치	형태	대피 방류량(톤)		비고
			만조시	평시
1	안내센터 앞	부상형			내용연수(8년) 초과
2	샛강 파천교 주차장	건물형		10,000
3	샛강 서울교 하부	차량형		10,000

<작성대상>

방류량(평시) 10,000톤이하 시 대피대상 화장실

내용연수(8년)을 초과하고 노후정도가 심하여 수선하는 것이 비경제적인 부상형화장실