장충어린이 놀이터 놀이기구 관리대장

놀이시설명	장충단공원 놀이시설	놀이기구명	조합놀이대1 그네1 흔들놀이기구2 충격흡수용모래
설치일자	2015.3.23	관리자	이 정 현
제조회사명	㈜가이아글러벌 02-521-3875	안전인증 (검사)번호	KSTL 01-17-11516 (2017년 3월 10일)
시공회사명	㈜이레녹화 02-452-2240	설치검사번호	KSTL 01-15-21159 (2015년 03월 23일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항 (정기시설검사일)
년 월 일	수 리 내 용 (정기시설검사일)			확인
※ 정기시설검사일(2년마다 1개월전에 시행해야하며 미이행시 1,000만원 과태료 부과)

어린이놀이시설 안전점검 항목

구 분	점 검 항 목	이상 유무
부대 시설	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	이상무
	화장실의 파손 및 청결한 상태	〃
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	〃
	놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	〃
놀이터공통사항	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상무
	움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	〃
	놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	〃
	유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	〃
	놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	〃
	기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	〃
	기구 및 시설의 베어링의 윤활	〃
	기구 및 시설의 도장상태	〃
그네	그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	이상무
	그네 좌석판의 파손	〃
	그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	〃
	그네 줄의 꼬임	〃
	그네 체인의 모양 변형	〃
	그네 줄의 균형 상태	〃
	그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	〃
	신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	〃
	금속재질의 녹 발생 상태	〃
	금인 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	도색필요
	돌출부나 거친면의 존재	〃
	볼트나 나사가 풀림 상태	이상무

구 분	점 검 항 목	이상 유무
미끄럼틀	미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상무
	미끄럼틀 계단의 파손	〃
	미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	〃
	착지판의 흙 및 물의 존재	〃
	신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	〃
	녹슨 부분은 없는가	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	〃
	돌출부나 거친면은 없는가	〃
	볼트나 나사가 풀리지 않았는가	〃
건너는기구	금속부분의 녹슴	이상무
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	도색필요
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃
오르는기구	그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상무
	손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	〃
	지지대가 느슨해져 있지 않은가	〃
	하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	도색필요
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃

구 분	점 검 항 목		이상 유무
건너는 기구 • 공중 놀이 기구	손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)		이상무
	하강지역에 모래 높이 량의 적정성		〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새		〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식		〃
	금이 간 곳은 없는가		〃
	페인트 칠이 벗겨짐		도색필요
	돌출부나 거칠음		〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림		〃

어린이놀이시설 안전점검 • 안전진단 실시대장(제17조관련)

놀이시설 명 : 장충공원 어린이놀이시설

점검일	점검결과. 진단결과 (매월기록)				특이 사항	점검자(인)
	양호	요주의	요수리	이용 금지
2021. 6,28	조합놀이대				없음	이정현
2021. 6,28	그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구				없음	이정현

※ [어린이놀이시설 안전점검항목] 에 따라 월 1회 점검후 점검결과란에 놀이 기구명을 기입하고 중요한 사항을 특이사항란에 기록