누수복구 훈련 상황별  조치사항

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
누수발생 접수 (14:00~14:30)	○ 현장출동후 누수발생 상황전파 (업체출동지시 및 상황보고)	함인석
누수복구업체 출동 (14:20 ~ 14:50)	○ 안전시설및 상황실설치	함인석
제수밸브조절 (14:30~15:30)	○ 길동배수지 배수관로 D=1,650㎜(분기) 개→폐 (길동배수지앞) D=1,350㎜(분기) 개→폐 (길동생태공원앞) D=500㎜(분기) 개→폐 (보훈병원방향) D=1,350㎜(중간) 개→폐 (길동자이아파트) ○ 배수지수계 ⇒ 직송수계로 전환 D=1,000㎜(분기) 폐→개(길동사거리) D=1,500㎜(분기) 폐→개(길동사거리) D=1,200㎜(분기) 폐→개(동부기술교육원)	김재홍,김종식 김용곤,박재완 박종희,이성석 엄용섭,장재춘
단수홍보 (15:00~15:30)	○ 단수 예상지역 주민홍보(상수도홈페이지, 메시지 전송) - 명일 및 천호가압장 인근 고지대 소,불출수지역	태상필
단수지역 조치 (15:30~종료시)	○ 소,불추수 지역 급수차 출동(안정현,이혜진,윤기영) ○ 병물아리수지원(5,000병)	김주경(총괄) 급수운영과 시설관리과, 전직원
긴급복구 시행및완료 (14:20~17:30)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : ㈜건설넷 대표 박정민 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 이계환,김효수, 함인석
수질검사 (17:30~18:00)	○ 수질검사 실시(배수지 담수전 수질검사)	이대영
수계환원 시행 (17:30~18:30)	○ 길동배수지 배수관로 D=1,650㎜(분기) 폐→개 (길동배수지앞) D=1,350㎜(분기) 폐→개 (길동생태공원앞) D=500㎜(분기) 폐→개 (보훈병원방향) D=1,350㎜(중간) 폐→개 (길동자이아파트) ○ 배수지수계 ⇒ 직송수계로 전환 D=1,000㎜(분기) 개→폐(길동사거리) D=1,500㎜(분기) 개→폐(길동사거리) D=1,200㎜(분기) 개→폐(동부기술교육원)	김재홍,김종식 김용곤,박재완 박종희,이성석 엄용섭,장재춘
강 평	훈련사항 강평 실시	강동수도사업소장 시설관리과장