위치도 및 현황사진

□ 위 치 도 (반포천1복개구조물)

옹벽구간

부분복개구간

완전복개구간

복개내부 출입구

상수도 ф500

□ 현황사진

완전복개구간 끝단 구조물 벽체부 누수발생 및 상수도 상태불량(관보호덮개,받침대)
위치 : 삼호가든사거리 복개구조물내 거더부설치 상수도(ф500)

벽체부 누수발생

상수도 상태불량