눈길, 빙판길에서 안전운행하는 요령

□ 눈길이나 빙판길에서 2단기어로 출발한다

눈길이나 방판길에서는 수동기어의 경우에는 2다닉어로 서서히 저속으로 출발해야 한다 눌깅에 출발하면서 바퀴가 덭도는 원인은 타이어 접지면과 도로에 마찰력이 쩔어지기 때문이다 바퀴의 마찰력은 제자리에 있을 때 가장 높지만 동력이 가해지면서 가속페달을 밟을수록 바퀴가 겉돌아 진행이 어렵다 1단기어는 회전력이 강하기 때문에 접지면을 더욱 약하게 만들어 바퀴가 겉돌기 시작하면 차량의 출발이 힘들어진다. 따라서 눈길, 빙판길에서서 출발할때는 2단기어로 변속하고 반클러치를 쓰면서 서서히 저속으로 출발하는 것이 중요하다. 자동변속기의 경우는 차종에 따라서 다르지만 HOLD, WINTER MODE스위치가 별도로 장착된 차량은 스위치를 ON함으로서 자동으로 2단출발 효과를 볼수 있으며 출발후에는 반드시 OFF시켜야 정상적인 오토변속기 기능이 된다. 자동변속기면서 스위치가 없을 경우에는 변속기 손잡이를 2L의 위치에서 출발하면 된다.

□ 급출발 급제동을 피하고 과속은 절대로 삼간다

겨울철 눈길에서는 저속기어를 이용하여 가능한 천천히 운행해야 한다.

자동차가 추운 날씨에 외기에 의하여 꽁꽁 얼어있는 상태에서 시동후 급출발을 하면 엔진이 가온이 되기 전까지 소음도 많을뿐더러 엔진의 수명을 단축하는 결과를 초래하며 바퀴가 겉돌아 미끄러질 우려도 있다. 차량운행중에 결빙구감을 만나거나 내리막길을 주행할 때 브레이크의 급제동은 상당히 위함한 사고로 직결되니 절대 주의해야 하며, 가볍게 브레이크를 나누어 밟으면서 기어를 한단씩 내려서 엔진브레이크를 걸어주는 것이 중요하다.

□ 빙판길을 만나서 미끄러워질 경우에 침착하게 대처한다.

운행중에 빙판길을 만나거나 급핸들 조작으로 차라 미끄러워지면 운전자는 당황하여 이리저리 핸들을 돌리게 된다. 차가 심하게 미끄러지는 것을  느꼈을 경우 핸들을 제대로 방행을 맞추려고 하지말고 차량이 미끄러져 돌아가면 반대방향으로 핸들을 돌려 미끄러짐이 없이 바퀴를 굴러갈 때 소폭으로 방향전환을 해야하며 미끄러질때에는 바퀴가 이미 접지력을 잃어버린 상태임으로 브레이크를 밟으면 오리혀 미끄러짐이 더 심함으로 절대적으로 브레이크 사용을 금한다.

□ 결빙구간에서는 속도를 미리 서서히 줄여서 운행한다

겨울철에 그늘진 도로는 언제든지 결빙구간이 존재한다는 것을 향상 염두해 두고 운행해야 한다

특히 산길에서는 그늘진 커브길에는 빙판도로가 많기 때문에 미리 속도룰 줄여서 천천히 통과하도록 한다.

그리고 터널입구나 출구에는 바람이 강하므로 결빙구간이 많으며, 교량위에도 교량아래쪽에서 불어오는 찬바람으로 인하여 쉽게 결빙되며 언덕길 정상주변에도 찬바람이 더욱 심하여 대부분 얼어있는 경우가 많으므로 절대 주의해야 한다. 결빙구간을 통과할때는 풀브레이크를 사용하지 않도록 하며 자연스럽게 속도룰 줄이면서 핸들조작없이 저속으로 통과한다.

□ 운전자의 시야확보가 잘 되도록 미리 준비를 한다.

어떠한 경우라도 운전자의 새야가 밝게 확보되어야만 안전운행를 할 수 있다

겨울철에는 눈이 내리고 나면 염화칼슘이나 모래등을 뚜려서 도로에 흙먼지가 많기 때문에 조금만 녹아도 기나가는 차량의 바람에 잘려서 전면유리가 오염되어 시야을 흐리게 함으로 워셔액을 충분히 채워둔다. 워셔액이 없는 상태로 운행하다가 갑자기 눈이 녹아서 흙먼지가 날리면 앞이 안보여서 사고가 발생할 수 있기 때문이다. 그리고 운행전에는 운전자의 깨끗한 시야확보를 위해서 유리나 밀러등을 미리 깨끗이 딱아주는 것도 중요하다.

□ 차량실내의 습기로 인한 앞유리 습기의 예방조치를 한다.

겨울철에는 차량실내 공기와 외기와의 온도차이가 심함으로 쉽게 유기에 습기가 차서 시야가 흐려질 수 있다. 특히 시동을 걸어서 출발하기 전에는 승객의 입김에 의해서도 앞유리가 습기가 가득차서 앞이 안보일 경우도 종종있다. 이때는 히터의 온저조절기를 중간쯤에 위치하고 송풍방향을 앞유리쪽으로 해서 따뜻한 공기로 인해서 습기가 마르도록 해야 하며 에어컨 스위치를 함깨 작동하면 쉽게 제거된다. 최근에 출고되는 차량들은 차량들이 앞유리 습기제거 모드 스위치가 별도로 부착되어 있어 원터치로 조작할 수도 있다. 중요한 것은 습기를 예방하려면  외기유입모드로 되어 있는가 확인을 해야 한다.