1,다람쥐 원숭이 쉘터 제작설치

1),평면도                                         2,000

2,000

2),정면도

2,000

ㅁ50x50x2t(STS)

강화유리 10T

1,300

300

기초 콘크리트300x300