다점형 누수탐지기 제품(모델) 비교표

구 분		SoundSens“I”(빅텍 제품)	Enigma(서용 제품)	SebaCorr(프로원 제품)
업체	제 조 사	Radcom(U.K)-국내특허	Primayer(U.K)	Sebakmt(독일)
모 델	사 진 모 형
탐 사	원 리	로거에 저장된 누수음 분석을 통한 상관법
	1회 탐사시 최대 센서수	케이스로 8개까지 가능 최대 로거수 : 192개	케이스로 2~8개까지 가능 최대 로거수 : 28개	케이스로 3~8개까지 가능 최대 로거수 : 500개
	작 업 인 원	최소 1인 가능	최소 1인 가능	최소 1인 가능
	분 석	복합 상관과 누수지점이 백분율(%)로 표시됨.	그래프 모양과 색상으로 구분	음량+주파수+상관도분석(ESA)와 다양한 색(10색이상)으로 정밀하게 표기
	로거 최장 설치거리	1,500m 이내	120~1,200m	100~2,000m
로 거	운용 주파수	1~5,000Hz	1~3,000Hz	1~5,000Hz
	음수집 회수	9회	3회	10회
	주파수 설정	관종, 구경, 현장상황(자동)	관종, 구경	관종, 구경, 현장상황(자동)
	정 확 도	1밀리초의 시간동시화에 의한 분석(특허)	단순 상관공식에 의한 분석	실시간 측정 시스템(pinpointing), 청음탐지 기능
	물리적 사양	160(H)×55(Dia)mm, 0.7kg	114(H)×57(Dia)mm	115(H)×45(Dia)mm, 400g
케이스	케 이 스	알루미늄 케이스	ABS 운반, 통신케이스	알루미늄 케이스
	통 신	USB , RS232통신 겸용	USB 통신	USB 통신
	전 원	알류미늄 케이스에 밧데리 충전	USB 통신선 중복이용	USB 통신선 중복이용
	물리적 사양	490 X 220 X 250 mm	520×420×220 mm	460W×280D×330H
A/S		영국생산, 국내 A/S 가능	영국생산, 국내 A/S 가능	독일 생산, 국내 A/S 가능
가 격 (1셑 로거8개)		55,000,000원	49,500,000원	55,000,000원