규 격 서(예시)

품 명 (모델명)	소방호스(40A)	제조사 (국가)	한국
용 도	◇ 화재진압 시 소방차량의 방수구와 관창을 연결하여 방수하는 장비임.
규 격 및 성 능	◇ 규 격 : 40A 이중피 ◇ 길 이 : 15m ◇ 재 질 : 폴리에스테르(자켓), 우레탄(내피) ◇ 사용압력 : 20kg/㎠ ◇ 시험압력 : 40kg/㎠ ◇ 파단압력 : 60kg/㎠ ◇ 중 량 : 7kg 이내 ◇ 한국 소방산업기술원 형식 승인품.
비 고	◇ 단가:
참고사진