다중이용업소 화재진압 매뉴얼

□ 일반현황

대 상 명	사이버리아 노래방
소 재 지	강북구 솔램로 233 (강북구 미아1동 703-1 지하층)
대 표 자	김명규		02-988-8905
			02-988-8905
관 리 자	김충일		㈜ 02-908-1996
			(야)*************
건물구조	양식 RC조 슬라브가 4/1층 연면적 지하층1층 707.05 ㎡사용
건축연도	2007	형태			노래방
객실수	16	수용인원			30
도로여건	건물정면 15m도로에 접함
소방서와의 거리	0.5km (삼각산119안전센터)							소방수리			4001,4354,4003,4132(솔샘시장입구위치)
층별현황	층 별	총계			-1	1	2			3		4
	면적(㎡)	7,037.16			707.05	2,289.50	1,952.90			1,706.60		381.01
	용 도	복합			노래방 기계실	마트	점포			근생		옥탑
	룸 수				16
소방시설	소화설비			경보설비					피난설비				소화활동설비			소화용수설비
	․소화기 17 ․옥내소화전 1 ․간이sp46			․비상벨설비 16 ․가스누설경보기0					․유도등 16 ․휴대용조명등 17 ․유도표지 16 ․유도등 9
특이사항 및 문제점	○ 화재취약요인 - 각 룸 불특정 다수인원 출입으로 인명구조시 어려움 예상됨
진압대책	1.선착대는 도착즉시 인명대피 유도 및 초기진화 주력 것 2.구조대는 인명대피 유도와 동시 화점층 및 지하층부 인명검색 실시 3.주력대는 신속한 화점층 점령으로 초기진화 및 연소확대 저지와 특수차를 활용 하여 인명구조 주력 ○ 출동경로 - 삼각산119안전센터 ⇒ 삼양사거리방향 500m 위치함

□ 위치도

□ 해당층별 평면도

지하1층(노래방)

지하1층(입구전경)

□ 화재진압 작전도