OOO 화재대응매뉴얼

1. 현   황

■ 건축물 현황

주 소	서울시 종로구 (도로명 주소)
건물구조	양식 철콘조 스라브가 10/1층 대지 325.9㎡ 연면적 2076.92㎡					룸 수	50
주 계 단	1 개소	피난계단 (비상구)	층별 1개소	종사원수	5	수용인원	100
난방방식	도시가스		난방연료	LNG		주 방 화기취급	LNG
비 상 연 락 처	대표자 성명: (2675-1188)

■ 소방 ․ 방화등 시설현황

시설별	소방시설												방화시설						기타시설
	소화기	자동확산소화용구	유도등	유도표지	휴대용비상조명등	비상벨설비	비상방송설비	가스누설경보기	S . P 설비	간이 S . P	옥내소화전	자동화재탐지설비	방화문	비상구	내장재 불연화 (방 염)			기타	영상음향차단기	누전차단기	완강기
															천정	계단	벽
수	55	1	20		23			1			1	1	11	11	○	○	○			1	9

2. 주변 소방환경 및 취약요인

■ 소방여건

○ 출동로

1) 종각역 앞 식당 및 모텔 밀집지역에 있는 대상으로 종로 3가에서 로        타리방향으로 출동중 스파랜드 또는 국민은행 건너편 골목으로 진입

2) 국민은행까지는 교통상환이 원활하나 골목진입후는 시간지연 예상

○ 진입 및 부서

1) 진입도로는 길이30m, 폭6m로 펌프차등 소방차량의 진입은 가능하나 특수차 진입 불가함

2) 스파랜드 건너편 진입시는 골목진입후 첫 번째 사거리에서 좌회전

3) 국민은행 건너편 진입시는 첫 번째 사거리에서 우회전

■ 취약 요인

○ 대상물 앞까지 펌프차는 접근 가능하나 특수차 진입이 어려우며 진입하        더라도 도로가 좁고 전선줄 등으로 활동불가

○ 화기취급 장소는 10층 직원숙소 옆 식당에서 음식조리용으로 사용하고 있음

○ 보일러실 지하에 위치, 가스사용

3. 화재진압 대응 매뉴얼

■ 출동부대 편성

출동 구분	119안전센터명	예상출동 소방력			소화전	수관	응원 출동대
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)
1착대	현장 대응단	7	24	500m (3분)	760439호 760429호 760418호	3본	중부소방서 회현대
2착대	종 로	3	9	1.5㎞ (4분)		5본
3착대	숭 인	3	9	2.5㎞ (4분)		5본

■ 출동로

■ 출동대별 화재진압 작전도

◆ 출동로 지정

1) 선착대 종로대는  연-381호 점유 65mm 수관을 각 5본을 연장하여 건물            지하 7번출구로 진입하여 신속한 인명구조 및 정확한 화점공략

2) 2착대 연건대는  연-375호 점유 65mm 수관을 5본 연장하여 건물 지하 6  출구로 진입하여  신속한 인명 구조 및 정확한 화점공략과 연소확대  방지

3) 3착대 세종로대 연-301호 점유 65mm 수관을 10(관창2본)본을 연장하여 건물 지하종로대 앞으로 진입하여 신속한 인명 구조 및 화점 포위 협공 작전 전개

◆ 부서위치 지정

1. 종로대는 전면에 부서

2. 대응단는 종로대 뒤로 부서

3. 숭인대는는 후면에 부서      4

4. 특수차량 및 타 지원대는 대로변에 부서

◆ 임   무

1. 대은단는 신속히 수관3본을 연장하고 연소지점에 집중방수하여 초기

진화에 주력

2. 구조대는 건물로 진입하여 인명검색에 주력하고 요구조자 대피유도

3. 종로는 수관5본을 연장하여 건물 후면 또는 측면에 위치하여 방수 실시

4. 구급대는 신속히 사상자를 확인하고 응급처치하여 후송

※ 각대는 출동 중 출동로 상황을 보고하고 현장도착시 도착상황,

진압활동상황, 연소상황, 사상자상황을 상황실에 보고

4. 진압활동상 예상되는 문제점 및 대책

■ 문 제 점

○ 다수의 인원이 밀집된 공간에서 숙식형태로 거주하여 심야화재 발생

시 대형 인명피해 가능성이 상존

○ 모텔 주변도로에 무분별한 주정차로 소방차량 진입에 방해

○ 건물전면에 전선등이 높이 6m 로 낮게 설치되어 굴절차 전개불가

■ 대    책

○ 다중이용업체 관계자 교육

- 화재시 119화재신고 및 소화기사용 요령

- 화재발생시 피난기구 활용법 (완강기)

- 사전대피로 확인 및 대피로가 화염에 휩싸인 경우 대처방법

- 전기기구의 안전관리 및 취급방법

○ 다중이용업체 주변 불법 주·정차 단속 중점실시

- 월 1회 이상 소방통로․소화전 등에 불법 주·정차 행위 집중단속

- 인근 지역주민에게 불법 주·정차시 현장출동 불가 등 이해설득

○ 화재 접보시 신속히 유관기관(한전)과 협조하여 건물 앞 전선 제거등

< 별첨1 >

■ 각층 평면도 및 인명대피 ․ 유도표시도  (비상구 표기)

< 별첨2 >

주변 사진