1	프로그램 입력방법

순서	프로그램 입력순서(제조업체 : (주)에이펙스)
1	① 단말기를 초기화 한다
	① 전원을 OFF한다
	② 취소버튼과 비상버튼을 동시에 누른 상태에서 ③ 기기뒷면 전원을 ON 한다
	※ 띠리리리 ~ 리리리 멜로디가 나온다(초기화 완료)
2	② 리모콘 등록순서
	① 취소버튼을 4초간 누른다 - 띠릭 멜로디 + 1번LED (녹색⇔적색)깜박임 ② 리모콘을 누른다 (띠리리리 멜로디 발생) ③ 비상버튼을 누른다
	※정상 등록시 : 띠리리리 멜로디발생 ※ 이미등록 완료시 : 띠 ~ 멜로디 발생
3	③ 단말기(119, 주기통보 전화번호, 등록번호, 주기통보일자 입력) ( , 중 1개 선정 원격 입력 )입력 순서
	① 소방서 전화기(휴대폰)로 단말기가 연결된 수혜자의 집으로 전화를 건다 ② 단말기와 같이 연결된 전화기에 벨이 울리면 비상버튼을 누른다
	③ 통화가 연결되면 전화기로 * 91234＃ - 삐릭 멜로디 확인 ④ * *******8625＃ 을 누른다 (소방서 에러데이타 전화번호) ⑤ * *******8625＃ 을 누른다 (소방서 주기통보용 전화번호) ⑥ * 006119 ＃ 을 누른다 ⑦ * 01100000000 ＃ 을 누른다 (소방서 수혜자 등록번호) ⑧ * 6027(주기통보 일자:27일)＃ 을 누른다 ⑨ * 0 0 ＃ 을 누른다 등록번호 파출소 성 명 71006001 세종로 최문순 71006002 세종로 김기배

2	프로그램 확인방법 ( 문의 : 031-499-5119 에이펙스)

프로그램 입력 확인순서
프로그램 정 상 입력확인	1. 입력이 완료되면 031)454-3119으로 연락하여 에이펙스 직원에게 전달사항을 듣는다 2. 수혜자 집으로 전화가 오면 수화기를 들지 말고 비상버튼을 누른다 3. 데이터 전송이 시작된다 (데이터 전송 중에는 띠띠 하는 비프음이 들린다) 4. 전송이 끝나면 수혜자 집으로 전화가 걸려온다 5. 수화기를 들고 통화를 한다(데이터 입력 확인) 6. 잘못 입력시에는 1~3순서를 다시 입력을 하고 1~5항을 순서대로 재확인 한다 7. 정상입력 확인 시 119와 시험 통화를 한다.
리 모 콘 등록확인		1. 리모콘을 누른다 2. 5초이내에 띠리릭 멜로디 2번 울림 (LED ON확인) 3. 확인 후 취소 버튼을 누른다
단말기119 등 입 력 확 인 및 시험통화		1. 비상버튼을 누른다 (단말기가 119로 전화를 건다) 2. 119상황실 상황요원과 통화한다 (수혜자 정보 : 전화번호, 이름, 주민번호 확인) 3. 전화 통화가 끝나면 취소버튼을 누른다
주기통보 초 기 화		1. 확인이 끝나면 전원을 OFF약 1분 후 ON시킨다 ※ 주기통보 초기화 신호 ⇒ 1~2시간이내 무페 PC에 코드 26을 기록 검섹 확인

3	코티티 일체형 입력방법 ( 문의 : 031-454-3119 백륜)

순서	프로그램 입력순서(제조업체 : (주)코티티,휴게이트 등)
1	① 등록번호 입력순서 (초기셋팅시 국선분리후 입력모드 전환 전화기와 페이징단말기 연결코드 연결)
	등록번호 파출소 성명 71006001 세종로 최문순 71006002 세종로 김기배 ① 사진통화/저장 버튼을 누른다 ②수화기를 들었다 놓는다 ③* 버튼을 누른다 ④119 를 입력한다 ⑤* 0 * 버튼을 누른다 ⑥00000000 (소방서 설치대상 등록번호를 누른다) ⑦＃ 1 ＃를 누른다 ⑧비상버튼을 누른다
2	② 119 입력순서
	① 사진통화/저장 버튼을 누른다 ②수화기를 들었다 놓는다 ③* 버튼을 누른다 ④119 를 입력한다 ⑤＃버튼을 누른다 ⑥비상버튼을 누른다
3	③무선 리모콘 입력순서
	① * 버튼을 누른다 ②시험버튼을 누른다 ③* 버튼을 누른다 ④리모콘 버튼을 누른다 (삑삑 경보음 발생) ⑤사진통화/저장버튼을 누른다
4	④ 자가점검(주기통보) 입력순서
	① * 버튼을 누른다 ②시험버튼을 누른다 ③＃버튼을 누른다 ④주기통보일자 27을 누른다 ⑤송수화기를 들었다 놓는다 ⑥921-8625누른다 (소방서 주기통보용 전화번호) ⑦ 송수화기를 들었다 놓는다

무선페이징시스템 알람 코드표

단말기에서 발령되는 경보의 종류 수신 코드

*. [전원 이상] / [전원 회복] 경보    -->  Alarm Code :  [19] / [20]

원인:  단말기에 연결되어 있는 어뎁터가 빠지거나 정전이 되었을 때, [전원이상]이 발령되고,복구되면 [전원복구]이 발령됩니다.

조치사항 : 수혜자에게 전화를 걸어서 어뎁터를 뽑지 못하게 유도를 하시면 됩니다.

기능 사용 중지 입력 방법 : *6640#

*. [단말기 배터리 이상] 경보          -->  Alarm Code :  [17]

원인:  단말기  예비 전원 배터리의 전압이 일정 수준이하로  낮아지면 발령됩니다.

이 경우 또한, 어뎁터까 뽑히거나 정전이 오래도록 지속된 경우입니다.

조치사항 : 수혜자에게 전화를 걸어서 어뎁터를 뽑지 못하게 유도를 하시면 됩니다.

*. [발신기 배터리 이상] 경보          -->  Alarm Code :  [16]

원인: 휴대용 발신기의 배터리의 전압이 일정 수준이하로  낮아지면 발령됩니다.

조치사항 : 수혜자에게 방문하여 발신기 배터리를 교환해 줍니다.

*. [발신기 이상] 경보                    -->  Alarm Code :  [21]

원인: 휴대용 발신기는 24 시간에 한번 씩 단말기에 정상 여부 신호를 보내며 이 신호가   도달하지 않을 경우 즉, 휴대용 발신기가 무선 도달거리 내에 없거나, 고장일 경우 발령   됩니다.

조치사항 : 수혜자에게 방문을 하여서 (주)에이펙스로 연락한 후 입력된 단말기 정보를    확인한  후 발신기 고장으로 판단될 경우 발신기를 삭제하고, 수혜자가 외부로 발신기를   가지고 다닐 경우 주위를 줍니다.

기능 사용 중지 입력 방법 : *6780#

*. [주기 통보] 경보                      -->  Alarm Code :  [26]

원인: 단말기에 입력된 주기통보 간격마다 한번 씩 보내는 경보 [주기 통보]는 정해진      날짜 간격에  한번 씩 발령 됩니다.

시스템에 월 1회 점검 이란?

*. 매달 무선페이징 서버 컴퓨터에 주기통보 신호가 들어오지 않은 수혜자를        점검하여 수혜자 방문 점검을 실시하는 것을 의미한다.

*. 무선페이징 시스템에서 주기통보 미통보자를 검색한 후 수혜자를 방문해 단말기를 점검을 할 시 반드시 (주)에이펙스와 점검확인을 한 후 단말기의 전원 S/W를 끈 후 약 1분뒤 전원을 ON한다. 약 2시간 안에 서버PC에서 확인가능.