6.2.4 단면보수 공법 비교안

		제6장 보수ㆍ보강 및 유지관리방안

구 분	제1안 H-CRM 공법	제2안 ECON 공법	제3안 KRCD 공법	제4안 에코테라 공법	제5안 LECO 공법
신기술/ 특허	특허 제10********호	특허 제10********호	특허 제10-170878호	특허 제10********호	특허 제10********호
공법개요	경화시간 조절형 내염성보수재 및 그라우팅재와 이를 활용한 콘크리트 구조물의 보수 및 후면 동공부 그라우팅 복원화 공법	철근콘크리트 구조물의 중성화, 열화, 염해 등의 부식으로 인한 표면균열 및 철근노출단면에 대하여 환경 친화적이며 내화학성이 우수한 보수재 이콘을 이용하여 부분적으로 부식된 구간만을 보수하는 공법	노후하수암거 구조물에 H.B.S.C를 사용하여 콘크리트면의 수축, 팽창을 제어시킴으로써 콘크리트면의 균열, 박리, 동결 및 융해작용으로 인한 파손을 원천적으로 방지시키는 공법	고로 슬래그와 플라이애쉬등을 규산알칼리용액에서 고화시킨 친환경적인 새로운 개념의 테라폴리머 몰탈을 사용하여 화학적 부식, 염해 등의 열화인자로 인해 손상된 콘크리트 표면을 보수하여 내구성을 복수시키는 보수 공법	특수 무기분체로 구성된 레코모르터 및 레코표면보호재를 이용하여 내산성, 부착성, 조강성 및 내화학성이 탁월하면서 보수공정을 단축시켜 공기단축이 가능할 뿐만 아니라 기존 보수공법과 비교하여 CO2 발생량을 1/10로 저감시킬 수 있는 친환경 탄소저감형 보수공법
공정순서
장 점	□ 구체와의 부착력이 견고 □ 시멘트 공극에 치밀질의 수화생성물로 수밀성, 방수성이 우수 □ 내약품성(내산성, 차염성) 및 동결 융해 저항성이 향상 □ 무수축으로 균열 저항성이 크다. □ 화학적인 장기 내구성이 우수	□ 열화에 의한 표면 균열의 중성화 및 염해 방지 도포로 재발방지 탁월 □ 열화에 의한 철근노출 단면의 장기적인 내구성 확보 □ 계절별 현장별 맞춤 제품 가능 □ 전체 보수 및 부분 보수 가능	□ 고내구성 재료 사용으로 관거의 구조적 보강에 필요한 장기적 내구성 확보 □ 환경친화적 KRCD폴리머 몰탈 사용으로 내화학성 우수 □ 모체와의 높은 부착성으로 일체성 확보 □ 콘크리트 구조물 적용에 유리하도록 시공성 우수 □ 습윤면 시공성 우수	□ 주성분인 고로스랠그의 잠재수경성으로 시간이 지날수록 장기간에 걸쳐 지속적인 강도증가 □ 수밀성 우수 □ 제품의 특성상 소성 과정이 없어 제조시 소모되는 화석엔너지 사용을 대폭 감소 □ 수화열이 적기 때문에 양생 시 급작스러운 건조 수축율이 거의 없어 균열발생을 예방	□ 폴리머 조직구조를 형성하여 다양한 종류의 산 및 염류에 대한 내화학성 우수 □ 부착성 및 장기 내구성 우수 □ 조기 강도발현 및 공정단축으로 인한 공기단축 효과 □ 1000℃이상에서의 내화성 및 유해가스 미방출 □ 치밀한 조직구조로 인한 치수안정성 및 균열저항성 우수 □ 습윤면 및 열화된 부재에서도 우수한 접착성
단 점	□ 시공에 대한 기초 지식이 필요함	□ 시공에 대한 기초 지식이 필요함	□ 시공에 대한 기초 지식이 필요함	□ 5℃ 이사, 상대습도 85% 이상시 작업불가	□ 숙련된 기술자에 의한 시공요함
경제성	벽체 T=30mm 기준 : 153,791원/㎡	벽체 T=30mm 기준 : 173,559원/㎡	벽체 T=30mm 기준 : 172,194원/㎡	벽체 T=30mm 기준 : 160,703원/㎡	벽체 T=30mm 기준 : 201,985원/㎡
연락처	김흥수 *************	*************	*************	이계근 *************	김두진 *************