1

기존관 철거

평가배점

2점(3점 ⇒ 2점)

평가기준

배급수관 정비시 기존관 철거율

평가방법

❍ 대상 : 노후 상수도관(배급수관) 기존관 철거

❍ 철거율 = 철거연장 ÷ 사업소별 배급수관 정비목표

(단위:%)

철거율	65이하	66~67	68~69	70~71	72~73	74이상	비 고
’16년 배 점	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
배점 조정	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.0
’15년 배점	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

도심지내 지하장애물 등으로 사업소간 현장 여건이 상이하고 기존     관로와 신설관로의 매설위치가 다른 경우가 많아 사업소간 편차가     심하여 배점하향 조정 및 철거율에 따른 사업소간 편차 조정

❍ ’16년 배급수관 정비 목표

(단위:㎞)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비 목표	계	75	14.5	6.5	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.6
	상반기	37.5	7.25	3.25	5.40	3.45	3.80	5.95	3.60	4.80
	하반기	37.5	7.25	3.25	5.40	3.45	3.80	5.95	3.60	4.80

※ 상반기 평가 : 반기 정비 목표 대비 추진 실적 반영

하반기 평가 : 전체 목표 대비 추진 실적  반영

❍ 감점사항

- 배급수관정비 실적이 정비 목표에 미달시 0.3점 감점

담당자

시설관리과 시설7급 정 성 식

2

불용관 정비

평가배점

3점(4점 ⇒ 3점)

평가기준

과년 도 및 현년도 불용관 정비

평가방법

【4-1】 과년도 불용관 정비 : 1점

❍ 산출식 : 불용관 미정비 건수 1건에 대하여 0.1점씩 감점

※ 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 미 감점 처리

❍ 정비목표                                 (단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
과년도 불용관	9	-	1	2	2	-	1	3	-

【4-2】 현년도 불용관 정비 : 2점

❍ 대상 : 누수복구, 급수공사(폐전) 및 각 종 상수도 공사시 발견된       불용관을 분기점에서 완전 폐쇄한 건수

❍ 평가방법

- 불용관 정비실적이 많은 순으로 최고 2점 순차적으로 0.1점 감점

- 신발생 불용관 예방에 역점(관 부설시 기존관 미폐쇄 적발시 감점강화)

- 불용관은 정비대상이 특정화 되어 있지 않고 불특정하게 발생되며     2016년부터는 관 부설시 기존관 분기점폐쇄는 정비실적에 미반영하므로    불용관 발생 실적이 적을 것으로 예상

- 따라서 평가방법을『불용관 정비실적이 많은 순으로 최고 2점, 순차적    으로 0.1점 감점』하여 평가하고 신발생 불용관 예방에 역점을 두어    기존관 미폐쇄로 신발생시 감점을 강화

❍ 감점사항

- 50㎜ 이하 미정비 불용관 적출시 1건당 0.1점 감점 (최대 1점 감점)

- 80㎜ 이상 미정비 불용관 적출시 1건당 0.2점 감점 (최대 0.8점 감점)

- 보고서 작성 후 관리(분기당 1회이상)하는 건에 대하여는 미 감점 처리

담당자

시설관리과 시설9급 정 재 필

3

[신설]

노후 인입관 정비

평가배점

2점

평가기준

노후 인입급수관(50㎜ 이하)정비

평가방법

❍ 정비대상

- 인입급수관(50㎜ 이하) 정비 : 아연도강관, PVC관

□ 골목내 부설된 50㎜이하 배수관 정비 포함

- 재개발 지역중 관리처분 단계 및 착공단계 GIS정리

□ 관리처분 단계는 이주 및 철거 단계로 이주세대 분기점

폐쇄는 GIS 시스템에서 이력정리

※ 골목내 사유지 및 민원인 반대로 정비 불가시 관련 보고서 작성

- 노후 상수도관 405㎞중 누수발생 빈도가 높은 50㎜이하(아연도강관,         PVC관)잔여 연장 8㎞를 우선 정비완료 하여 유수율 향상 및 유지관리      업무에 철저를 기하고자 평가대상에 포함하여 관리하고자 함.

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비건수	859	245	33	18	106	19	230	4	204
연 장	8,591	1,250	881	662	934	384	1,776	121	2,583

※ 정비대상 건수는 GIS 속성자료 건수를 기준으로 함.

❍ 산출식 : 정비실적 ÷ 정비대상 × 2점

❍ 감점사항

- GIS속성 자료 정리 미의뢰 건당 0.1점 감점

- 노후 인입급수관(50㎜ 이하)정비대상 관리대장 미작성 0.1점 감점

□관리대장 작성하여 정비여부 표기

담당자

시설관리과 시설7급 박상권

4

유수장애 상수도관 이설

평가배점

3점

평가기준

수도사업소 원인자

평가방법

❍ 정비 방법

- 하수도 내부에 부설된 유수장애 상수도관 이설

- 하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

- 이설공간이 협소한 경우 별도 관망형성 등 정비방안 마련

- 귀책사유가 하수도인 경우 원인자 부담금 징수 조치

❍ 정비 대상 : 연초 정비계획에 의해 통보된 대상

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
사업소 원인자	236	7	22	-	-	14	193	-	-

※ 이설이 불가하거나 위치 확인이 안 되는 경우 해당 자치구와 협의한 대상은 제외

❍ 배   점

- 목표 달성 사업소는 3.0점(만점), 미달 사업소는 순차적으로 0.2점씩 감점

❍ 가점 사항

- 구경 80㎜ 이상 유수장애 정비 시 가점 부여 : 건당 0.2점 가점

※ 작업지시를 통해 정비한 대상에 한함(최대 1.0점)

❍ 감점 사항

- 자치구에서 통보된 추가 발생 분 본부 미보고(월보) 시 건당 0.2점 감점

- 유수장애 시설물 관리카드 미제출(월보) 시 건당 0.1점 감점

담당자

시설관리과 시설9급 정 재 필

5

재개발 ⁃ 재건축 지역 관리

평가배점

3점

평가기준

재개발 ⁃ 재건축 지역의 상수도 시설물 관리 실태 점검

평가방법

❍ 점검 대상

(단위 : 개소)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
합 계	204	28	49	32	11	11	29	26	18
사업시행인가	88	12	21	14	5	5	13	9	9
관리처분계획인가	63	8	18	5	4	4	8	9	7
착공	53	8	10	13	2	2	8	8	2

※ 대상지역은 사업추진에 따라 변동될 수 있음

❍ 배   점

평가사항

점수

점  검  내  용

재개발

재건축

현장 관리실태

3점

① 관리계획 수립 : 1점

- 우수(1.0) : 사업단계별 분야를 세분화하여 구체적으로 계획 수립

- 보통(0.5) : 일상적인 관리계획 수립

- 저조(0.0) : 관리계획 미 수립

② 관리실태 점검 : 2점(GIS시스템 입력 여부)

- 사업 단계별 주요 입력 사항

‣ 사업시행인가 : 기본정보, 협의/추진사항

‣ 관리처분 계획인가 : 기본정보, 협의/추진사항, 순찰/점검(분기1회), 폐전사항

‣ 착공 : 기본정보 및 모든 세부 추진사항(누수복구 이력 제외)

- 입력 실적에 따라 감점

‣ 사업대상(기본정보) : 91~99%(0.1점 감점), 90%이하(0.2점 감점)

‣ 세부 추진사항

구 분	세부 추진사항(폐전 사항 등)
	91~95%	81~90%	71~80%	61~70%	60%이하
감 점	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5

❍ 감점 사항

- 누수 및 조례위반 사항 적출 시 감점 (수시 점검 포함)

▸누수적발, 부정급수 (도수) 적발 감점 : 1건당 0.3점

▸플러그 미설치 : 1건당 0.1점씩 감점

- 사업소 자체점검 시 3건을 적발하면 본부 점검 시 적발된 1건을 상쇄

담당자

시설관리과 시설6급 박 미 영

6

유량계 및 유량감시시스템 관리

평가배점

5점

평가기준

구역 ․ 중블록 유량계, 가압장 ․ 배수지 유량계

평가방법

❍ 유량계 관리 점검

- 자체 유지관리계획 수립, 점검결과 지적사항에 대한 조치관리

❍ 유량감시시스템 운영 점검

- 통신불량 및 공급량 보정, 일일 공급량 분석

- 시설현황 자료 관리, 심야시간 최소유량 분석 등

❍ 점검 체크리스트 산정표에 의하여 평가

- 점검 체크리스트 상□하반기 각각 별도 통보 예정

❍ 산출식 = (평가사업소 실적률/1위 사업소 실적률) × 배점 5점(소수점2자리)

- 실적률 = 양호물량(점검대상물량-지적건수)/점검대상물량

❍ 구역․중블록 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		179	41	27	36	8	15	35	12	5
구역	초음파	56	14	6	14	3	4	8	6	1
	전자식	5	5	0	0	0	0	0	0	0
중블록	초음파	113	20	20	22	5	11	25	6	4
	전자식	5	2	1	0	0	0	2	0	0

❍ 가압장, 배수지 유량계 현황

구 분		계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
합 계		212	38	41	21	30	18	21	33	10
가압장	초음파	134	28	31	8	28	15	11	7	6
	전자식	19	1	1	0	0	0	0	17	0
배수지	초음파	59	9	9	13	2	3	10	9	4
	전자식	0	0	0	0	0	0	0	0	0

담당자

시설관리과 공업7급 정 희 종

7

가압급수 지역 관리

평가배점

5점

평가기준

가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 개선

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 가압급수 지역 기준

- 과대 : 100% 이상

- 과소 : 가압급수 지역 사업소별 기준표(유수율 목표의 94.74%)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
가압급수 지역 수	129	16	25	9	26	15	6	25	7
’16년 유수율 목표(%)	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
과소기준 (%)	90.47	85.41	92.84	91.66	90.27	89.38	90.36	92.82	91.61

※ 상반기는 1~6월 누계 잠정 유수율, 하반기는 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배 점

- 산출식 : [(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체 가압급수지역]×3점

- 가압수 지역 유수율 정확도 개선 : 2점

▸ 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획 수립(상, 하반기)

▸ 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진사항

▸ 월 단위 공급량, 조정량 증·감 원인 분석(과장 이상 결재)

▸ 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력(관리카드, 수전내역, 밸브현황)

❍ 가점사항

- 급수지역 경계 및 수전 대사 작업 후 수전 정보 수정 실적(최대 1.0점)       ☞ 요금과 통보 공문 및 수정 입력자료 제출 시(지역 당 0.2점)

❍ 감점사항

- 가압 급수지역 유수율 향상 추진계획 미제출 시(1회당 0.2점)

- 월 단위 공급량, 조정량 증·감 원인 분석 미실시(1회당 0.2점)

- 가압급수지역 관리자료 GIS시스템 입력 여부(미 입력 시 건당 0.1점)

※ 입력경로 : 시설물 관리/가압장 관리/가압장 정보/가압지역 선택/관련자료(첨부)

담당자

시설관리과 시설7급 유광창

8

중블록 유수율 목표 관리

평가배점

5점

평가기준

중블록 유수율 편차 해소 및 목표관리

평가방법

❍ 유수율 과대․과소 중블록 기준

- 과대 : 유수율 100%이상

- 과소 : 중블록 사업소별 기준(유수율 목표의 94.74%)

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
중블록 수	104	23	15	11	5	16	23	6	5
’16년 유수율 목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
과소기준	90.47	85.41	92.84	91.66	90.27	89.38	90.36	92.82	91.61

▸산출 근거 : 공급량(유량감시 시스템), 조정량(Arisu 인포 시스템)

※ 상반기는 1~6월 누계 잠정 유수율, 하반기는 1~12월 누계 확정 유수율로 평가

❍ 배점

- 산출식 : [(전체중블록수-유수율 과대과소 중블록수) ÷ 전체중블록수] × 3점

- 중블록별 유수율 목표관리 추진사항 실행 여부 : 2점

❍ 감점사항

- 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(과장이상 결재) 여부

- 월15회 미만 실행 시 1일당 0.05점 감점

담당자

시설관리과 시설7급 유 광 창