품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 당산제4구역주택재개발정비사업                           점검일 : 2015. 11.17 ~ 11.18

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후 이 를 기준으로 법적 정기교육(품질, 안전)을 포함한『당해년 도 교육훈련계획』을 수립하여 교육실시 및 관리하기 바라며, 범례를 조정하고, 교육시간을 교육훈련계획에 추가하고 교육결과 보고서에 교육사진이 누락되지 않도록 하기바람.	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사 소통관리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기 하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
18.기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 품질관리자는 본사보유 보관자재가 양호한 상태로 유지되고 있는가를 보관자재 점검표에 의해 주기적(월 2회)으로 점검을 실시하고, 또한 시공협력업체가 보관하는 기자재에 대해서도 월 1회이상 점검을 실시하여 보관자재의 품질저하 여부를 확인한 후 현장소장의 승인을 받기 바람. (본사보유 보관 자재를 월 1회만 점검함)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 기둥철근 이음위치가 같은 레벨에서 연결되지 않도록 엇갈 리게 배근하기 바람. ◦ 발전기실 기둥(C101)주변 수평철근 정착장 확보방법 개선 ◦ 기둥 연결철근(C7)의 배근 위치를 변경하여 135° 갈고리가 엇갈리게 배근하기 바람. ◦ 기둥철근(C6A)의 수직도가 맞지 않아 약간 뒤틀림현상을 보이므로 상부로 연장되기전에 수직도를 확보하기 바람. ◦ 보의 유효d값이 900mm를 넘는 보는 수평철근 배근이 구 조설계기준에 맞게 배근하여 보의 균열을 사전에 예방하기 바람. (백주현위원) ◦ T/C 설치를 위한 높은 붐대의 이동식 크레인2대 작업시 중장비가 인접 공사함에 따른 간섭 및 충돌위험이 내재하 므로 신호수배치 및 별도작업 동시진행을 금지하기 바람. ◦ 진입로 좌측 띠장 좌굴부는 발생 응력을 효율적으로 부담 할 수 없는 바, 스티프너를 추가 보강하여 저항력을 증진 하기 바람. ◦ 지보재 해체후 건축벽체 시공전 흙막이벽체는 지보능력 저 하로 안정성이 저하된 상태인 바, 설계를 통한 사전 검토 및 계측을 통한 거동 감시를 면밀히 진행하기 바람. ◦ 흙막이 벽체부(97번) 부위는 선형이 변곡부로 E/A 긴장선 이 띠장 접속부와 일직선으로 일체화되기 힘든 요건을 가 져 효율적인 저항력 발현이 어려운 환경을 내포하는 바, 수시 육안관측과 계측(경사계,응력계 등) 감시하기 바람. ◦ 현장사무실 등지고 좌측면(북서측) C.I.P 벽체 상부 누수현 상이 관측되는 바, 노후 상수관 매설지역인 점을 감안하여 누수원인을 조사,분석하기 바람.(한태곤위원) ◦ 주차장5구간 이어치기부위의 각종 이물질을 제거하고 후속 작업에 임하기 바람. ◦ T/C 2호기 하부의 분전함 등 전기시설이 강우로부터 보호 될 수 있도록 덮개를 씌우기 바람. ◦ 근로자교육을 실시하여 모든 철근결속선은 결속후에 철근 내로 인입시키기 바람 ◦ 전기실: 거푸집의 청소상태가 불량하고 박리제 도포가 미 흡한 곳을 조치하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “당산제4구역주택재개발정비사업”의 시공자인 (주)롯데건설과 감리자인 ㈜동우이엔씨측에

서 제시한 문서와 구두답변,시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.