연번	공사명	구	위치	관리기준	상승 최대변화	하강 최대변화	하강 최소변화	계측주기	참고
1	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	관악구	서울대 정문 저류조 경사계 1번 옆(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.28	-0.15	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 2번 옆(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.53	-0.15	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 3번 옆(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.12	0.13	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 4번 옆(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.51	-0.68	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 5번 옆(W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.54	-0.72	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 6번 옆(W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.85	-0.57	0	1일
			서울대 정문 저류조 경사계 7번 옆(W-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.39	-0.33	0	1일
2	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화 공사	성동구	유입관거구간-추진기지 (W-1)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.027(3일)	-0.043(4일)	0	3,4일
			유입관거구간-도달기지 (W-2)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.01(3일)	-0.03(3일)	0	3,4일
			시설현대화 구간 G-G 단면(W-10)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.002(4일)	-0.047(3일)	0	3,4일
			시설현대화 구간 C-C 단면(W-11)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.005(4일)	-0.063(3일)	0	3,4일
3	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화공사	강서구	이차침전지 동측(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.026(7일)	-0.004(7일)	-0.003(7일)	7일
			생물반응조 동측(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.057(7일)	-0.010(7일)	-0.004(7일)	7일
			소화조 북측(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.043(3일)	-0.195(2일)	-0.008(4일)	3~11일
			소화조 북측(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(4일)	-0.073(3일)	-0.010(3일)	3~11일
			소화조 서측(W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.055(4일)	-0.067(4일)	-0.007(3일)	3~11일
			이차침전지 남측(W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(3일)	-0.030(4일)	-0.001(7일)	3~11일
			이차침전지 남측(W-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.04(3일)	-0.003(3일)	3~11일
4	신월 빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사	양천구	저지수직구-1 (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01	-0.093	0	1~7일
			고지수직구 (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.03	-0.45	-0.013(3일)	1~7일
			저지수직구-2 (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.115(4일)	-0.273(4일)	-0.007(3일)	3,4일
			환기수직구(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.02(4일)	-0.03	-0.005(4일)	3,4일
			유지관리수직구(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.255(4일)	-0.783(4일)	-0.006(7일)	3,4일	터널 작업으로 인한 망실, 재설치 예정
5	고척근린공원 지하주차장 건설	구로구	가스정압시설 방향(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)		0	7~10일
			청수옥감자탕 방향(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(7일)		0	7~10일
			무대시설 방향(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(8일)	-0.005(7일)	0	7~10일
			청민빌라 방향(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(7일)	-0.002(11일)	0	7~10일
6	용산역전면3구역 도시환경정비사업장	용산구	W-1	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.023(3일)	-0.163(3일)	0	3,4일
			W-2	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.157(3일)	-0.033(7일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.163(3일)	-0.021(7일)	3,4일
			W-4	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.140(3일)	-0.030(4일)	3,4일
			W-5	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.147(3일)	-0.029(7일)	3,4일
			W-6	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.010(3일)	-0.137(3일)	-0.033(7일)	3,4일
			W-7	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.025(4일)	-0.160(3일)	-0.018(4일)	3,4일
			W-8	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.077(3일)	-0.153(3일)	-0.007(4일)	3,4일
			W-9	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.137(3일)	-0.013(4일)	3,4일
			W-11	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.057(3일)	-0.067(3일)	-0.007(4일)	3,4일
7	용산역전면2구역 도시환경정비사업장	용산구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(2일)	-0.47(4일)	-0.007(3일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.183(3일)	-0.008(4일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	-0.080(3일)	0	3,4일
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.168(4일)	-0.363(3일)	-0.005(2일)	3,4일
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.170(4일)	-0.020(2일)	3,4일
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.328(4일)	-0.513(3일)	-0.017(3일)	3,4일
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.293(3일)	-0.030(2일)	3,4일
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.127(3일)	-0.070(4일)	-0.030(2일)	3,4일
			W-9	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.127(3일)	-0.227(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			W-10	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.043(3일)	-2.035(2일)	-0.023(4일)	3,4일	점검중, 수두원위치시험,추이관찰
8	아모레퍼시픽 신축사옥공사현장	용산구	W-1	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.050(4일)	-0.133(3일)	-0.013(4일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.150(3일)	-0.137(3일)	-0.005(4일)	3,4일
			W-4	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.038(4일)	-0.160(3일)	-0.007(4일)	3,4일
			W-5	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일		-0.150(3일)	0	3,4일
			W-6	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.012(4일)	-0.150(3일)	-0.023(3일)	3,4일
			W-8	1차(안정)-+-0.5m/3일 2차(주의)-+-1.0m/3일	0.043(3일)	-0.117(3일)	-0.033(4일)	3,4일
9	노량진 수산물도매시장 현대화사업	동작구	W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.090(3일)	-0.08(3일)	-0.007(3일)	3,4일
			W-11	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(3일)	-0.007(4일)		3,4일	계측 종료 (2015-1-19)
			W-12	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.053(3일)	-0.012(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			W-13	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.100(3일)	-0.130(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			W-14	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.100(3일)	-0.260(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			W-15						계측 종료 (2014-12-22)
			W-16	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.077(3일)	-0.020(3일)	-0.002(4일)	3,4일
10	강남순환도시 고속도로 민간투자사업(5공구)	금천구	시점부 좌측사면	점검,요주의관측강화:1.0m이상/1일 대책의검토:1.0~1.5m/1일 경계,응급대책:1.5~2.0m/1일 엄중경계,일시대피:2.0m이상/1일	2.533	-0.119	0	12시간
			시점부 배면사면	점검,요주의관측강화:1.0m이상/1일 대책의검토:1.0~1.5m/1일 경계,응급대책:1.5~2.0m/1일 엄중경계,일시대피:2.0m이상/1일	0	0	0	7일
11	강남순환도시 고속도로 민간투자사업(6-1공구)	관악구	통합집수정(성산방향) W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(7일)	-0.013(7일)	-0.004(7일)	7일
			통합집수정(수서방향) W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(7일)	-0.009(7일)	-0.004(7일)	7일
			통합집수정(수서방향) W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.019(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
			도림천 지하차도(성산방향) W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(7일)	-0.014(7일)	-0.001(7일)	7일
			도림천 지하차도(도림천방향) W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.013(7일)	-0.001(7일)	7일
			도림천 지하차도(수서방향) W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(7일)	-0.006(7일)	-0.003(7일)	7일
			Ramp-D 지하차도 W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(7일)	-0.013(7일)	-0.001(7일)	7일
			낙성대 지하차도(수서방향) W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.016(7일)	-0.001(7일)	7일
			낙성대 지하차도(성산방향) W-9	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.024(7일)	-0.003(7일)	7일
			낙성대 지하차도(성산방향) W-10	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.017(7일)	-0.007(7일)	7일
12	강남순환도시 고속도로 민간투자사업(6-2공구)	관악구	하행선 수서방향(W-2)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.013(7일)	-0.036(7일)	-0.003(7일)	7일
			상행선 성산방향(W-6)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.013(7일)	-0.049(7일)	-0.003(7일)	7일
13	강남순환도시고속도로 (8공구)건설공사	서초구							13.5월 계측 종료
14	신림~봉천터널도로 건설공사(2공구)	관악구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018(4일)	-0.015(2일)	-0.004(5일)	2,5일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(2일)	-0.012(5일)	-0.004(5일)	2,5일
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(4일)	-0.014(5일)	-0.005(5일)	2,5일
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018(4일)	-0.010(5일)	-0.005(2일)	2,5일
15	잠실역 버스환승센터 조성사업	송파구	3공구 석촌호수 방면(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.06	-0.04	0	1일
			2공구 동쪽방면(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.14	-0.09	0	1일
			2공구 동쪽방면(W-2-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.03	-0.06	0	1일
			2공구 동쪽방면(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.15	-0.07	0	1일
			2공구 동쪽방면(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.16	-0.08	0	1일
			3공구 홍보관 방면(W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.1	-0.11	0	1일
16	광화문 지하공공보도 설치 공사	종로구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0	0	0	3,4일
17	종각역개선공사	종로구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0	0	0	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0	0	0	3,4일
18	GS 경희궁 자이	종로구	1블럭(W-1)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.16(14일)	0	14일
			1블럭(W-2)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.13(14일)	0	14일
			1블럭(W-3)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.08(14일)	0	14일
			1블럭(W-4)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.06(14일)	-0.01(14일)	14일
			1블럭(W-5)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.01(14일)	0	14일
			2블럭(W-1)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.10(14일)	0	14일
			2블럭(W-2)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.06(14일)	0	14일
			2블럭(W-5)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.03(14일)	-0.01(14일)	14일
			3블럭(W-1)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.11(14일)	-0.03(21일)	14일
			3블럭(W-2)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.10(14일)	-0.02(14일)	14일
			3블럭(W-3)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.02(14일)	0	14일
			3블럭(W-4)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.04(14일)	-0.03(14일)	14일
			4블럭(W-1)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상	0.01(14일)	-0.05(14일)	-0.01(14일)	14일
			4블럭(W-2)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.05(14일)	-0.02(14일)	14일
			4블럭(W-3)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상		-0.01(14일)	0	14일
			4블럭(W-4)	1차(안전)-1.0m/3일이내 2차(주의)-1.0m~2.0m/3일 3차(위험)-2.0m/3이상	0.01(14일)	-0.05(14일)	-0.02(14일)	14일
19	강일동 오피스텔 신축공사장	강동구	강일동 주민센터(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.269(7일)		0	7일
			강일타워(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.071(7일)	-0.011(7일)	-0.006(7일)	7일
			강일프라자(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.059(7일)	-0.011(7일)	-0.001(7일)	7일
			유러피안(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.100(7일)	-0.009(7일)	-0.001(7일)	7일
20	장교4구역 도시환경정비사업	중구	상가방향(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.057(4일)	-0.025(4일)	0	3,4일
			지하철방향(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018(4일)	-0.037(4일)	-0.003(7일)	3,4일
			시청방향(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(4일)	-0.025(4일)	0	3,4일
			청계천방향(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.017(3일)	-0.025(4일)	0	3,4일
21	장교4구역 도시환경정비사업 제5지구	중구							14년 7월 계측 완료
22	명동구역 제3지구	중구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.07(3일)	-0.56(4일)	-0.01(7일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.25(4일)	-0.76(4일)	-0.01(4일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.33(3일)	-0.41(4일)	-0.01(4일)	3,4일
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.03(4일)	-0.37(4일)	0	3,4일
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.21(3일)	-0.32(4일)	-0.01(4일)	3,4일
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.33(3일)	-0.41(3일)	-0.01(4일)	3,4일
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.08(3일)	-0.10(3일)	-0.02(4일)	3,4일
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(4일)	-0.25(4일)	-0.01(4일)	3,4일
23	명동구역 제4지구	중구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m	0.028(3일)	-0.236(3일)	-0.006(4일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m		-0.128(3일)	-0.030(3일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m		-0.150(4일)	0	3,4일
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m	0.042(4일)	-0.317(4일)	-0.007(6일)	3,4일
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m	0.006(3일)	-0.100(3일)	-0.026(6일)	3,4일
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-3m≥H≥1m	0.077(3일)	-0.200(4일)	-0.008(6일)	3,4일
24	순화 제1-1구역	중구							14.7월 측정 완료
25	합정2구역 주상복합 현장	마포구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.09(4일)	-0.20(3일)	0	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.07(3일)	-0.06(3일)	-0.01(3일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.25(4일)	-0.44(3일)	-0.09(3일)	3,4일
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.15(4일)	-0.16(3일)	0	3,4일
26	Y22 Parc1 신축공사	영등포구	W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.003(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.003(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.003(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.003(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
			W-9	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.004(7일)	-0.003(7일)	0	7일
			W-10	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.004(7일)	-0.003(7일)	-0.001(7일)	7일
			W-15	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m	0.007(7일)	-0.004(7일)	-0.001(7일)	7일
27	우면 R&D 센터	서초구							14년 계측 종료
28	제2롯데월드	송파구	석촌호수 주변(DW-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.134	-0.085	-0.001	1일
			석촌호수 주변(DW-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023	-0.028	0	1일
			석촌호수 주변(DW-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.044	-0.069	0	1일
			잠실길 지하차도(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.100	-0.120	0	1일
			잠실길 지하차도(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007	-0.012	0	1일
			잠실길 지하차도(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.343	-0.352	0	1일
			잠실길 지하차도(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018	-0.014	0	1일
			잠실길 지하차도(W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023	-0.021	0	1일
29	롯데캐슬2차	금천구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.058(4일)	-0.022(5일)	0	주2회
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.093(2일)	-0.082(2일)	0	주2회
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.059(2일)	-0.083(2일)	0	주2회
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.118(2일)	-0.029(3일)	-0.001(2일)	주2회
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.131(4일)	-0.009(2일)	0	주2회
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.107(2일)	-0.039(3일)	0	주2회
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.051(2일)	-0.429(2일)	0	주2회
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.144(4일)	-0.279(2일)	0	주2회
			W-9	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.032(4일)	-0.013(2일)	0	주2회
30	제기역 복합빌딩 신축공사	동대문구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(3일)	-0.050(3일)	-0.004(5일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(3일)	-0.055(2일)	-0.003(4일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.057(3일)	-0.048(4일)	0	3,4일
			W-4						측정심도 벗어남 (-25m)
			W-5						측정심도 벗어남 (-25m)
31	서초동 꽃마을 복합시설 신축공사	서초구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.047(3일)	-0.317(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.250(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.093(3일)	-0.180(4일)	-0.003(3일)	3,4일
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(7일)	-0.173(3일)	-0.007(3일)	3,4일
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.097(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.223(4일)	-0.390(3일)	0	3,4일
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.047(3일)	-0.070(3일)	-0.013(4일)	3,4일
			W-8	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.030(3일)	-0.053(4일)	-0.001(7일)	3,4일
			W-9	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.077(3일)	-0.027(4일)	3,4일
			W-10	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.090(3일)	-0.003(7일)	3,4일
			W-11	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.070(3일)	-0.283(3일)	-0.004(7일)	3,4일
			W-12	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.017(3일)	-0.287(3일)	-0.011(7일)	3,4일
32	문정 제2지구 엠스테이트 신축공사	송파구	W-2	1차+-1m/7일 2차+-2m/7일	0.006(9일)	-0.012(6일)		6일	15.1.28 계측종료
			W-8	1차+-1m/7일 2차+-2m/7일	0.008(9일)	-0.007(6일)		6일	15.1.28 계측종료
			W-11	1차+-1m/7일 2차+-2m/7일	0.003(6일)			6일	15.1.28 계측종료
33	문정지구 3-1블럭 지식정보산업센터	송파구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(5일)	-0.023(3일)	0	주2회
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.027(3일)	-0.030(5일)	-0.003(3일)	주2회
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(2일)	-0.113(4일)	-0.003(3일)	주2회
			W-4	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.120(3일)	0	주2회
			W-5	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(5일)	-0.038(4일)	0	주2회
			W-6	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(3일)	-0.050(4일)	0	주2회
			W-7	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.035(2일)	0	주2회
34	석촌동 도시형 생활주택 신축공사	송파구							14.6월 계측종료
35	신천동 7-30 H-tower	송파구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.012(5일)	-0.002(4일)	주2회	15.1월 계측종료 2분기부터계측관리 재시작예정
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.003(3일)	-0.003(3일)	0	주2회	15.1월 계측종료 2분기부터계측관리 재시작예정
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.030(3일)	-0.002(5일)	0	주2회	15.1월 계측종료 2분기부터계측관리 재시작예정
36	합정3구역 주상복합 현장	마포구							계측종료
37	917공구	강남구	W-929S1 (우측38m)						14.3월 계측종료
			W-929E2 (우측45m)						14.6월 계측종료
			W-930정거장-1 (B-단면 학생체육관)						13.6월
			W-930정거장-2 (P-단면 공원구간)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.003(3일)	-0.005(4일)	0	3,4일	15.2월 계측종료
			W-930정거장-3 (J-단면 2호선통과구간)						14.12월 계측종료
			W-환승통로-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.003(3일)	-0.003(3일)	0	3,4일
38	918공구	송파구	931정거장STA.33K350(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.010(3일)	-0.010(3일)	0	3,4일
			931정거장STA.33K230(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.027(3일)	-0.007(3일)	-0.001(7일)	3,4일
			931정거장STA.33K270(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.010(4일)	-0.005(4일)	0	3,4일
			931정거장STA.33K350(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.015(4일)	-0.017(4일)	-0.003(4일)	3,4일
			개착1구간 STA.32K750(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.020(3일)	-0.010(4일)	-0.002(4일)	3,4일
			개착1구간 STA.32K750(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.017(3일)	-0.007(3일)	-0.003(4일)	3,4일
			개착2구간 STA.33K150(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.015(4일)	-0.053(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			개착2구간 STA.32K150(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.063(3일)	-0.020(3일)	0	3,4일
			개착3구간W-18 STA.33K590(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.010(4일)	-0.093(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			개착3구간 W-17 STA.33K590(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.027(4일)	-0.023(3일)	-0.001(7일)	3,4일
			W-15 STA.33K470(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.007(3일)	-0.027(3일)	0	3,4일
			W-16 STA.33K470(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.010(4일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			터널1구간 W-8 STA.32K550(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.030(4일)	-0.040(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			터널1구간 W-7 STA.32K670(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.008(4일)	-0.030(3일)	0	3,4일
			터널1구간 W-3 STA.32K710(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.015(4일)	-0.027(3일)	0	3,4일
			터널1구간 W-4 STA.32K710(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.007(3일)	-0.013(3일)	0	3,4일
			터널2구간 W-6 STA.32K995(우측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.007(3일)	-0.113(4일)	-0.003(3일)	3,4일
			터널2구간 W-5 STA.32K995(좌측)	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.133(3일) 강우로인한상승	-1.180(3일)	-0.003(3일)	3,4일	강한우기로 인해 수위증가 후현재 수위감소 중이나 자동센서(지오그린간극수압계) 삽입으로 인한 수위감소가 느려져삽입된 수위계센서를 조정하여 기존수위 복원된 상태임.
39	919공구	송파구	931정거장 W-2	관리기준 따로 없음	0.005(2일)	-0.115(2일)	0	2,5일
			931정거장 W-4	관리기준 따로 없음	0.040(2일)	-0.090(2일)	-0.003(12일)	2,5일
			932정거장 W-1	관리기준 따로 없음	0.010(2일)	-0.015(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-2						측정자료 없음
			932정거장 W-3	관리기준 따로 없음	0.015(2일)	-0.050(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-4	관리기준 따로 없음	0.010(2일)	-0.015(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-5	관리기준 따로 없음	0.005(2일)	-0.010(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-6	관리기준 따로 없음	0.015(2일)	-0.005(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-7	관리기준 따로 없음	0.010(2일)	-0.005(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-8						14.11월 관막힘
			932정거장 W-9						14.11월 관막힘
			932정거장 W-10	관리기준 따로 없음	0.030(2일)	-0.015(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-11	관리기준 따로 없음	0.005(2일)	-0.005(2일)	0	2,5일
			932정거장 W-12						14.11월 관막힘
			933정거장 W-1	관리기준 따로 없음	0.025(2일)	-0.025(2일)	0	2,5일
			933정거장 W-2	관리기준 따로 없음	0.525(2일)	-0.372(5일)	-0.015(2일)	2,5일
			933정거장 W-3						관막힘
			933정거장 W-4	관리기준 따로 없음	0.030(2일)	-0.030(2일)	0
			933정거장 W-5	관리기준 따로 없음	0.015(2일)	-0.030(2일)	0	2,5일
			933정거장 W-6	관리기준 따로 없음	0.177(12일)	-0.255(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			933정거장 W-7	관리기준 따로 없음	0.020(12일)	-0.010(2일)	0	2,5일
			933정거장 W-8						관막힘
			백제고분 W-1						관막힘
			백제고분 W-2	관리기준 따로 없음	0.010(12일)	-0.010(2일)	0	2,5일
			백제고분 W-3	관리기준 따로 없음	0.010(2일)	-0.006(5일)	-0.002(5일)	2,5일
			백제고분 W-4	관리기준 따로 없음	0.005(2일)	-0.030(2일)	-0.002(5일)	2,5일
40	920공구	송파구	35K246 우측(W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K255 좌측(W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K272 마감벽(W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K280 농협앞(W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K670L (W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K790S (W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.01(3일)	0	3,4일
			35K690S (W-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	0	0	3,4일
			35K580S (W-8)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(4일)	-0.01(4일)	0	3,4일
			35K390S (W-9)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		0	-0.01(3일)	3,4일
			35K850 (W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K890R (W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.01(3일)	0	3,4일
			35K890L (W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	0	0	3,4일
			35K950L (W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K950R (W-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0	0	0	3,4일
			35K980 (W-8)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	-0.02(4일)	-0.01(3일)	3,4일
			35K020 (W-9)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	0	0	3,4일
			36K080 (W-10)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.01(3일)	0	3,4일
			36K180 (W-3-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.03(4일)	-0.01(3일)	3,4일
			36K340 (W-3-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	0	0	3,4일
			36K610L (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.02(3일)	-0.02(4일)	-0.01(3일)	3,4일
			36K570S (W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	-0.02(3일)	-0.01(3일)	3,4일
			36K590R (W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.01(3일)	-0.02(3일)	-0.01(3일)	3,4일
			934정거장 (W-2-2)						14.1월 C.S.S 그라우팅 작업으로 인한 망실
			934정거장 (W-2-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(3일)	-0.004(4일)	-0.001(4일)	3,4일
			934정거장 (W-2-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(4일)	-0.011(4일)	-0.001(4일)	3,4일
			934정거장 (W-2-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(3일)	-0.004(3일)	0	3,4일
			934정거장 (W-2-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(3일)	-0.003(3일)	0	3,4일
			934정거장 (W-2-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(4일)	-0.004(3일)	-0.001(4일)	3,4일
			934정거장 (W-2-8)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(4일)	-0.016(4일)	-0.001(4일)	3,4일
			934정거장 (W-2-9)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(4일)	-0.004(3일)	0	3,4일
			934정거장 (W-2-10)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(3일)	-0.013(3일)	0	3,4일
			쉴드2구간 (W-3-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.027(3일)	-0.009(4일)	3,4일
			쉴드2구간 (W-3-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(4일)	-0.003(3일)	-0.001(4일)	3,4일
			36K610L (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(3일)	-0.017(3일)	-0.006(4일)	3,4일
			36K610L (W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(4일)	-0.019(4일)	-0.001(4일)	3,4일
			36K610L (W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(4일)	-0.020(4일)	-0.001(4일)	3,4일
41	921공구	송파구	935정거장 (W-1)	0.5m/일	0.03	-0.02	0	1일
			935정거장 (W-2)	0.5m/일	0.1	-0.09	0	1일
			935정거장 (W-3)	0.5m/일	0.002(4일)	0		7일
			935정거장 (W-4)	0.5m/일	0.002(14일)	-0.009(7일)	0	7일
			935정거장 (W-5)	0.5m/일	0.009(7일)	-0.003(7일)	-0.001(7일)	7일
			935정거장 (W-6)	0.5m/일	0.004(7일)	-0.007(7일)	0	7일
			935정거장 (W-7)	0.5m/일	0.001(14일)	-0.007(3일)	0	7일
			935정거장 (W-8)	0.5m/일	0.003(3일)	-0.009(7일)	0	7일
			936정거장 (W-1)	0.5m/일	0.005(4일)	-0.006(7일)	-0.001(14일)	7일
			936정거장 (W-2)	0.5m/일	0.005(4일)	-0.005(4일)	-0.001(7일)	7일
			936정거장 (W-3)	0.5m/일	0.01	-0.01	0	1일
			936정거장 (W-4)	0.5m/일	0.001(7일)	-0.011(7일)	-0.002(4일)	7일
			936정거장 (W-5)	0.5m/일	0.003(3일)	-0.005(4일)	-0.002(14일)	7일
			936정거장 (W-6)	0.5m/일		-0.007(4일)	-0.002(4일)	7일
			936정거장 (W-7)	0.5m/일	0.002(4일)	-0.007(3일)	-0.003(4일)	7일
			936정거장 (W-8)	0.5m/일	0.003(3일)	-0.006(7일)	-0.003(7일)	7일
			쉴드터널(W-1)	0.5m/일	0.007(3일)	-0.008(4일)	-0.002(4일)	3,4일
			쉴드터널(W-2)	0.5m/일	0.012(4일)	-0.010(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			쉴드터널(W-3)	0.5m/일	0.010(3일)	-0.008(4일)	-0.002(4일)	3,4일
			쉴드터널(W-4)	0.5m/일	0.010(4일)	-0.007(4일)	-0.001(11일)	3,4일
			쉴드터널(W-5)	0.5m/일	0.010(4일)	-0.010(4일)	0	3,4일
			쉴드터널(W-6)	0.5m/일	0.007(3일)	-0.010(4일)	-0.001(11일)	3,4일
			쉴드터널(W-7)	0.5m/일	0.02	-0.05	0	1일
			쉴드터널(W-8)	0.5m/일	0.04	-0.02	-0.005	1일
			NATM(W-1)	0.5m/일	0.03(7일)	-0.02(7일)	0	7일
42	922공구	송파구	937S1E1(L)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.093(3일)	-0.017(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			937S1E1(R)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(7일)	-0.017(3일)	0	3,4일
			39K201정거장®	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.045(4일)	-0.030(3일)	0	3,4일
			936S2E2®	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.057(3일)	-0.047(3일)	0	3,4일
			936S2E2(L)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.033(3일)	-0.013(4일)	0	3,4일
			본선집수정	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.070(4일)	-0.027(3일)	-0.010(1일)	3,4일
			보성100주년 앞 화단	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.117(7일)	-0.041(7일)	0	7일
			소방서 주차장	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.043(7일)	-0.025(7일)	-0.004(7일)	7일
			둔촌아파트	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.003(7일)	-0.004(7일)	-0.003(7일)	7일
43	923공구	송파구	39K930 (W-1)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.037(3일)	-0.004(4일)	3,4일
			39K880 (W-2)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018(4일)	-0.037(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			40K110 (W-3)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.053(7일)	-0.168(7일)	-0.003(7일)	7일
			40K110 (W-4)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m		-0.003(30일)		30일
			40K200 (W-5)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(3일)	-0.017(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			40K200 (W-6)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(4일)	-0.073(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			40K215 (W-7)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.048(4일)	-0.027(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			40K254 (W-8)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(4일)	-0.018(4일)	-0.003(3일)	3,4일
			40K405 (W-9)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.017(4일)	-0.020(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			40K405 (W-10)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.027(3일)	-0.027(3일)	-0.003(4일)	3,4일
			40K640 (W-11)						지하수위 하강으로 계측기 설치 심도(20.8m)이하(1.19)
			40K640 (W-12)						지하수위 하강으로 계측기 설치 심도(20.8m)이하(1.26)
			40K690 (W-13)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.140(4일)	-0.060(3일)	-0.005(3일)	3,4일
			40K690 (W-14)						지하수위 하강으로 계측기 설치 심도(20.8m)이하(1.26)
			40K750 (W-15)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.023(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			40K750 (W-16)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.017(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			40K830 (W-17)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.004(7일)	-0.017(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			40K830 (W-18)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.027(3일)	-0.003(7일)	3,4일
			40K830 (W-19)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.027(3일)	-0.015(3일)	-0.003(7일)	3,4일
			40K930 (W-20)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(3일)	-0.027(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			40K930 (W-21)						지하수위 하강으로 인한 계측기 설치 심도(18.8m) 이하
			40K060 (W-22)						지하수위 하강으로 인한 계측기 설치 심도(17.8m) 이하
			41K060 (W-23)						지하수위 하강으로 인한 계측기 설치 심도(18.8m) 이하
			41K200 (W-24)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.017(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			41K200 (W-25)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.020(3일)	-0.004(7일)	3,4일
			41K413 (W-26)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(3일)	-0.027(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			41K418 (W-27)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.013(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			41K450 (W-28)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(7일)	-0.037(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			41K480 (W-29)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(7일)	-0.047(3일)	-0.002(3일)	3,4일
44	우이-신설 도시철도 1공구	강북구	0-140(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.140(2일)	-0.010(2일)	0	2,5일
			0-140(중앙)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.205(2일)	-0.030(2일)	0	2,5일
			0-140(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.155(2일)	-0.025(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0-130(우)						14.9월 측정종료
			0-100(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.205(2일)	-0.030(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0-96(우)						14.9월 측정종료
			0-70(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.120(2일)	-0.025(2일)	-0.006(5일)	2,5일
			0-20(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.135(2일)	-0.030(2일)	-0.004(5일)	2,5일
			0(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.140(2일)	-0.030(2일)	-0.004(5일)	2,5일
			0+20(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.155(2일)	-0.020(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+30(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.094(5일)	-0.035(2일)	-0.005(2일)	2,5일
			0+80(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(2일)	-0.030(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+80(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.100(5일)	-0.045(2일)	-0.006(5일)	2,5일
			0+100(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.085(2일)	-0.025(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+100(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.048(5일)	-0.030(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+140(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.092(5일)	-0.185(2일)	-0.005(2일)	2,5일
			0+140(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.030(5일)	-0.045(2일)	0	2,5일
			0+160(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.054(5일)	-0.040(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+165(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.050(5일)	-0.040(2일)	-0.006(5일)	2,5일
			0+210(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.190(2일)	-0.025(2일)	-0.005(2일)	2,5일
			0+250(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.195(2일)	-0.045(2일)	0	2,5일
			0+250(좌) 본선	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(2일)	-0.035(2일)	-0.002(5일)	2,5일
			0+350(좌)						12.6월 포장으로 측정종료
			0+500(좌)						12.9월 포장으로 측정종료
			0+580(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(2일)	-0.040(2일)	-0.004(5일)	2,5일
			0+590(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.015(2일)	-0.210(2일)	0	2,5일
			0+590(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.040(5일)	-0.045(2일)	0	2,5일
			0+700(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.022(5일)	-0.040(2일)	0	2,5일
			0+800(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.070(2일)	-0.035(2일)	0	2,5일
			0+900(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(5일)	-0.025(2일)	-0.006(5일)	2,5일	15.1월 천공심도 이하수심으로 측정불가
			0+970(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.210(2일)	-0.040(2일)	0	2,5일
			1+010(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.205(2일)	-0.030(2일)	0	2,5일
			1+030(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.076(5일)	-0.230(2일)	0	2,5일
			1+100(좌)						13.4월 포장으로 측정종료
			1+200(좌)						12.2월 포장으로 측정종료
			1+285(좌)						13.4월 되메우기로 측정종료
			1+285(우)						13.3월 되메우기로 측정종료
			1+400(좌)						12.6월 포장으로 측정종료
			1+500(좌)						12.10월 포장으로 측정종료
			1+600(좌)						12.11월 포장으로 측정종료
			1+690(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.060(5일)	-0.230(2일)	0	2,5일
			1+740(우)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.025(2일)	-0.066(5일)	0	2,5일
			1+750(좌)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(5일)	-0.135(2일)	0	2,5일
45	우이-신설 도시철도 2공구(본선)	강북구	최강논술 앞(W-28)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.016(3일)	-0.135(2일)	-0.004(3일)	3,4일
			피자헛 앞(W-30)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.008(7일)	-0.021(7일)	-0.003(7일)	3,4일
			세탁하는 사람들 앞(W-32)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.009(4일)	-0.001(7일)	3,4일
			GS25 앞(W-34)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(7일)	-0.012(4일)	-0.003(7일)	3,4일
			J&E 수제화 앞(W-37)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(7일)	-0.010(4일)	-0.002(7일)	3,4일
			동흥개발 앞(W-39)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(7일)	-0.011(7일)	0	3,4일
			핸드폰아웃렛 앞(W-41)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.012(4일)	-0.009(7일)	-0.003(7일)	3,4일
			수유대학약국 앞(W-43	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(7일)	-0.011(6일)	-0.002(7일)	3,4일
			청애병 앞(W-45)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.026(3일)	-0.009(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			영흥종합건설(W-47)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.018(3일)	-0.067(3일)	0	3,4일
			KCC페인트 앞(W-56)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(3일)	-0.015(3일)	-0.008(3일)	3,4일
			원빌리지 앞(W-51)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(3일)	-0.012(3일)	-0.002(3일)	3,4일
			중앙아트빌라 앞(W-52)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(3일)	-0.017(3일)	0	3,4일
			고려홍삼 앞(W-54)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.012(3일)	-0.023(3일)	-0.007(3일)	3,4일
			송암교회 후문(W-58)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.023(3일)	-0.022(3일)	-0.003(3일)	3,4일
			삼성슈퍼 앞(W-61)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.012(3일)	-0.004(3일)	3,4일
			용진연사 앞(W-63)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.008(3일)	-0.014(4일)	-0.003(4일)	3,4일
			호남철물 앞(W-65)	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.021(4일)	-0.001(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 2공구(환기구)		하이카프자라 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.002(7일)	-0.009(7일)	-0.001(4일)	7일
			수유재활용센터 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(7일)	-0.013(6일)	-0.002(7일)	7일
			인원빌딩 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.008(7일)	-0.026(6일)	-0.005(7일)	7일
			우이미싱 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.006(4일)	-0.027(3일)	-0.004(3일)	3,4일
			레디카서비스 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(3일)	-0.014(3일)	0	3,4일
			수유1동 주민센터 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.007(3일)	-0.024(3일)	-0.007(3일)	3,4일
			빨래꼴빈대떡 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.010(3일)	-0.014(3일)	-0.004(7일)	3,4일
			그린방수 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.014(4일)	-0.021(3일)	-0.004(4일)	3,4일
			반도중앙교회 교육관 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(4일)	-0.021(3일)	-0.002(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 2공구(정거장)		미니스탑 옆 골목	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.005(3일)	-0.016(3일)	-0.001(4일)	3,4일
			파리바게뜨 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.022(3일)	-0.016(3일)	-0.004(4일)	3,4일
			대동철물 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.022(3일)	-0.016(3일)	-0.004(4일)	3,4일
			수유동성당 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.011(3일)	-0.022(3일)	-0.003(4일)	3,4일
			세븐일레븐 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.019(3일)	-0.021(3일)	-0.006(4일)	3,4일
			송암교회 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.013(3일)	-0.008(3일)	-0.001(4일)	3,4일
			주택 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.015(3일)	-0.009(4일)	-0.001(4일)	3,4일
			이영애 미용실	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(3일)	-0.019(4일)	-0.003(4일)	3,4일
			은행빌라	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.008(3일)	-0.014(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			지정슈퍼	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.020(3일)	-0.012(3일)	-0.003(4일)	3,4일
			우리방가구 앞	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.019(3일)	-0.009(3일)	-0.003(4일)	3,4일
			상가골목	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.009(3일)	-0.017(3일)	-0.001(4일)	3,4일
			굽네치킨	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(위험)-H≥1m	0.014(3일)	-0.020(3일)	0	3,4일
46	우이-신설 도시철도 3공구(본선환기구)	성북구	L07E W-1	0.5m/일	0.020(4일)	-0.017(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			L07E W-2	0.5m/일	0.017(3일)	-0.017(3일)	-0.003(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 3공구(본선정거장)		L08 W-3	0.5m/일	0.017(3일)	-0.043(3일)	-0.010(4일)	3,4일
			L08 W-4	0.5m/일	0.023(3일)	-0.027(3일)	-0.007(4일)	3,4일
			L08 W-5	0.5m/일	0.050(3일)	-0.050(3일)	-0.002(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 3공구(본선환기구)		L08E W-1	0.5m/일	0.020(3일)	-0.020(3일)	-0.005(4일)	3,4일
			L08E W-2	0.5m/일	0.017(3일)	-0.027(3일)	-0.005(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 3공구(본선정거장)		L09 W-1	0.5m/일	0.017(3일)	-0.017(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			L09 W-3	0.5m/일	0.030(3일)	-0.020(3일)	-0.002(4일)	3,4일
			L09 W-4	0.5m/일	0.020(4일)	-0.020(3일)	-0.005(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 3공구(본선환기구)		L09E W-1	0.5m/일	0.017(3일)	-0.018(4일)	-0.008(4일)	3,4일
			L09E W-2	0.5m/일	0.020(3일)	-0.023(3일)	-0.008(4일)	3,4일
	우이-신설 도시철도 3공구(본선정거장)		L10 W-1 아리랑마트앞	0.5m/일	0.033(3일)	-0.027(4일)	-0.008(4일)	3,4일
			L10 W-2 민가	0.5m/일	0.023(3일)	-0.018(4일)	-0.005(4일)	3,4일
			L10 W-3 고기뷔페	0.5m/일	0.030(3일)	-0.023(4일)	-0.007(4일)	3,4일
47	우이-신설 도시철도 4공구(본선정거장)	성북구	W10E-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.080(4일)	-0.020(3일)	-0.007(3일)	3,4일
			W10E-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.047(4일)	-0.023(3일)	0	3,4일
			W11E-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.080(3일)	-0.030(3일)	0	3,4일
			W11E-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.040(4일)	-0.030(3일)	0	3,4일
			W12E-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.057(3일)	-0.023(3일)	0	3,4일
			W12E-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.037(3일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			W11-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.067(3일)	-0.013(4일)	0	3,4일
			W11-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.045(3일)	-0.010(4일)	0	3,4일
			W11-3	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.057(3일)	-0.018(4일)	0	3,4일
			W11-4	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.193(3일)	-0.055(4일)	0	3,4일
			W12-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.110(3일)	-0.290(3일)	0	3,4일
			W12-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.087(3일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			W12-3	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.110(3일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			W12-4	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.117(3일)	-0.032(4일)	0	3,4일
			W13-1	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.093(3일)	-0.009(4일)	-0.007(3일)	3,4일
			W13-2	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.120(3일)	-0.007(4일)	-0.007(4일)	3,4일
			W13-3	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.120(3일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			W13-4	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.050(3일)	-0.015(4일)	0	3,4일
			W13-5	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0	0	0	3,4일
			W13-5 출입구	1차(안정)-H＜0.1m 2차(주의)-0.1m≤H＜0.3m 3차(위험)-H≥0.3m	0.020(3일)	-0.150(3일)	-0.008(4일)	3,4일
48	마포 현석2구역 주택재개발 사업	마포구							14년 계측 종료
49	아현 1-3구역	마포구	W-1	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(특별관리)-1.0m≤H＜3.0m		-0.140(3일)	-0.007(7일)	3,4일
			W-2	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(특별관리)-1.0m≤H＜3.0m	0.013(3일)	-0.127(3일)	-0.009(7일)	3,4일
			W-3	1차(안정)-H＜0.5m 2차(주의)-0.5m≤H＜1.0m 3차(특별관리)-1.0m≤H＜3.0m	0.003(3일)	-0.110(3일)	-0.007(3일)	3,4일
50	IT콤플렉스 건립공사 현장	마포구							14년 계측 종료
51	서남권 야구장 현장	구로구							14년 계측 종료

□ 대규모 공사장 지하수위 계측자료 모니터링 결과(1분기 : 1~3월)