- 중랑구 상봉동 프레미어스 엠코 -

화 재 대 응 계 획

2018.  1.

	중랑소방서
	(중화119안전센터)

중랑구 상봉동 엠코 화재대응계획

개요

□ 일반개요

○ 명칭 : 프레미어스 엠코 (복합시설)

○ 위치 : 중랑구 망우로 353(상봉동 73-10)

○ 면적 및 구조 : 철골 철근 콘크리트조(지상 48층 /지하 7층)

연면적 232,942㎡, 바닥면적 10,518

○ 완공일자 : 2013.10.21.

-전경사진-

2. 일반현황

□ 주변여건

가.지역특성 :

㉮ 동북부 교통의 중심 - 망우로, 동북부간선, 동1로, 외곽순환도로

㉯ 고층건물 및 판매ㆍ유흥시설등 밀집지역 - 한일써너스빌, 이마트, 코스트코, 한국관 등

나.출동로 여건 : 동1로⇒ 망우로(구리방향)⇒ 현장도착

- 망우로 버스전용차선 설치되어 교차로에서 좌회전 및 U턴 금지가 많아 사전 숙지필요

다.건물특징

복합건축물로 망우로 전면 망우로 8차선(24M), 후면 2차선

도로(8M)에 신축된 건물임

㉡ 지하7층, 지상48층(건물높이 182.80M)으로 지하2층~지상7층은

판매, 업무, 교육연구시설 등으로 사용되며, 지상7층~48층은

공동주택으로 사용되고 있음

㉢ 7층 미만은 각동이 연결되어 있으나, 7층 이상은 공동주택으로                 분리되어 있어 3개동으로 나뉘어져 있음

- A동 및 B동 : 공동주택으로서 진입로는 건물 후면에 위치하며, 대피

공간은 25층에 있음.

- C동 : 공동주택(12층이상)으로서 2층 1개소, 3층 2개소 연결통로로

연결되어 있으며, 대피공간은 35층에 있음

□ 소방시설

□ 건물 단면도(입면도/측면도)

□ 층별현황

-지하층

-지상층

□ 주거동 동별 규모 및 용도

3. 화재대응계획

□ 동별피난층 현황

	A동 위치 - 25층 면적 – 2.545*6.350=16.16075 약 32명 수용가능
	B동 위치 - 25층 면적 –3.500*8.050=28.175 약 56명 수용가능
	C동 위치 - 35층 면적 –6.950*6.780=47.121 약 94명 수용가능

4. 상황별 대응절차 시나리오

#1. 화재발생시 진압작전,소요시간,출동거리 등

#2. 상가동 화재발생시 차량부서 및 인명대피계획

가.차량부서계획(3착 까지)

-1착대(중화대) 출동차량은 화점층 전면에 부서

-2착대(면목대)는 1착대 후면 부서

-3착대(신내대)는 주 출입구 부서

-기타 지원 출동대 상가 주 출입구 부서

나.인명대피계획

-방재실 방송설비활용 피난유도와 패닉방지 및 안전확보

-다수의 요구조자가 발생하지 않도록 화재초기에 방송등 대피유도

-방송설비 활용 대피유도(홈플러스 유동인구 1일 3,000명 이상 예상)

#3. 주거동 화재발생 동별 층별 대처계획

#4. 화재발생시 소방용수 확보 대응계획

#4. 화재 발생시 피난계획

저층부 :특별피난계단(1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,16)과  피난계단(5,6,9,15)이용

고층부 :대피공간 및 헬리포트 이용

5. 유관기관 연락기관

끝.