서울지역 산성강하물의 화학적 특성 분석

Chemical Characterization of Acid Depositions in Seoul

박세영ㆍ양혜란ㆍ오석률ㆍ이만호ㆍ어수미

서울시 보건환경연구원 대기환경연구부 기후대기팀

산성강하물(acid deposition)은 대기 중에서 지표로 침강되는 산성물질을 총칭하며 습성강하물(wet deposition)과 건성강하물(dry deposition)로 분류된다. 습성강하물의 대표적인 산성비(pH 5.6 미만)는 대기 중에 방출된 황산화물, 질소산화물 등이 반응하여 생성되며, 먼 거리에 있는 지역에도 영향을 미칠 수 있어 장거리 이동오염물질로 분류된다.

본 연구는 서울지역의 산성강하물의 특성을 분석하기 위해 2016년 1월부터 2017년 12월까지 10개 측정소에서 시료를 채취하였으며, 자동측정장치에 의해 강수량, pH, 전기전도도는 현장에서 즉시 측정하고 이온성분(Cl-, NO3-, SO42-, Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+)은 시료 수거 후 냉장 보관하면서 실험실로 이동하여 이온크로마토그래피로 분석하였다.

산성강하물의 연평균 pH는 16년과 17년 모두 4.7이었으며, 강수량이 많은 여름철 pH는 연평균값과 비슷하나 강수량이 적고 오염물질 배출량이 많은 겨울철에는 연평균 pH보다 낮게 나타났다. 주요이온 성분으로 NO3- > SO42- > NH4+순으로 나타났으며, 농도는 지역 및 계절에 따라 차이가 있었다. 연평균 강우량은 2017년 89.0 mm, 2016년 76.5 mm로 16년 대비 17년에는 16.7 % 증가하였다.

지속적인 산성강하물 모니터링을 통하여 데이터 축적 및 대기오염물질의 장거리 이동현상의 객관적인 자료확보, 서울지역 대기질의 오염특성 등 대기환경정책 수립을 위한 기초자료로 활용될 것이다.