대기 및 도로측정망 개선 및 향후 조정계획

대기환경보전법 제3조 2항에 의거 관리·운영 중인 도시대기 및 도로변측정망에서 TSP, CH4 항목을 조정하여 , 이에 절감된 인력 및 예산을 월경성 오염물질의 영향파악 등 선제적인 대기오염 대응을 통해 서울시 대기오염 정책수립에 필요한 정보를 제공하고자 함.

1. 대기측정장비현황

1) 일반항목

PM10	PM2.5	PM1.0	NO,NO2,NOx,	O3	CO	SO2	TSP	CH4, NMHC	기상항목	UV	Solra
33	33	7	33	33	32	33	19	17	33	22	18

◇ 표1. 일반항목 장비현황

2) 특수항목

◇ 표2. 특수항목 장비현황

VOC	이온	광화학지시종	BTEX	EC/OC	G-CO2,CH4,H2O	LIDAR	가시 거리
5	5	2	5	4	1	1	1

2. 측정항목의 효율적인 조정사유 및 계획

❍ 서북(도심 포함), 서남, 동북, 동남 4개 지역으로 구분하여 각 지역에 대표          측정소 2곳을 선택하여 운영함으로써 측정기기 구매 및  유지보수비 절감

⇒ TSP는 ‘83년 처음 환경기준이 설정되어 관리되었으나, 인체에 미치는 영향이 크지 않아 ‘01년도에 환경기준에서 삭제됨.

❍ ‘15년 중점관리대상물질이 PM10에서 PM2.5으로 초미세먼지관리에 집중하고

있어 현재와 같이 많은 측정소에서 TSP를 측정하는 것은 비효율적임

❍ 메탄항목은 환경기준 항목이 아니며, 실제 휘발성유기화합물(VOC)

측정망에서 더 세부적으로 측정하고 있어, 현재와 같이 많은 측정소에서          측정하는 것이 불필요함

⇒ 환경부 대기오염측정망 설치·운영지침에서도 ‘05년부터 대기오염측정

항목에서 삭제됨

❍ 지역별 항목조정( TSP, CH4 )계획

⇒ 최근 3년간 권역별 TSP 농도 및 조정계획

	도 심	서 북	서 남	동 남	동 북	계
측정소(개소)	3	3	7	4	8	25
현재 장비(대)	2	2	5	2	4	15
조정후 장비(대)	1	1	2	2	2	8
측정소	종로	서대문	강서,동작	송파,서초	광진,도봉
평균±표준편차	64±35.1	63±37.9	64±35.8	61±37.2	64±35.1

⇒ 최근 3년간 권역별 CH4 농도 및 조정계획

	도 심	서 북	서 남	동 남	동 북	계
측정소(개소)	3	3	7	4	8	25
현재 장비(대)	1	1	6	3	3	14
조정후 장비(대)	1	1	2	1	2	7
측정소	종로	서대문	구로,영등포	강남	중랑,도봉
CH4(ppm) 평균±표준편차	2.2±0.20	2.2±0.15	2.2±0.23	2.1±0.14	2.1±0.17

3. 잉여 장비 활용계획

❍ 내구년한이 도래한 TSP 및 CH4 장비는 폐기 처분

❍ TSP의 경우 Innet부분을 교체하여 PM-10, PM-2.5 등가성 평가 및         고장(수리 포함)시 대체장비로 활용

❍ CH4은 고장(수리포함)시 대체장비 및 연구용으로 사용하고자                Overflow 및 교정 후 연구원에서 가동 할 예정

첨부 : 2015년 현재 측정 항목 및 조정계획(안) 1부.