목재파쇄기 규 격 서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 원목, 잔가지, 간벌소경목, 굽은 목재, 겉피죽, 전지목, 잡목, 물거리 등 거의 모든 목재류를 상·하 압착로울러 강제 이송 투입방식으로 원료를 투입하여 파쇄드럼 및 원판디스크의 파쇄날에 의해 가장 효율적인 방법으로 톱밥 및 파쇄칩을 제조하기 위해 자체 동력 또는 외부동력을 이용해 파쇄하는 목재파쇄기(이하 파쇄기라 한다)이며, 보행자주형과 부착형 파쇄기에 대하여 적용한다.

1.2 분류

물품분류번호	품명	세부품명	물품식별번호	규격명	용 도	인도조건
21101706	작물분절기	목재파쇄기	21619627	DLK12TR-C	잔가지파쇄	납품장소 하차도
		“	22872720	DLK12TRC-H	“	“
		“	23126753	DLK15TRC-H	“	“
		“	21225019	DLK12-CR	“	“
		“	23250305	DLK15CRS	“	“
		“	20651572	DLK50	“	“
		“	20761643	DLK70	“	“
		“	20761641	DLK600	“	“
		“	20761640	DLK700	“	“

2. 적용자료 및 문서

다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다.    이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다

KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

KS D 3551 특수 마대강(냉연 특수 강대)

KS D 3711 크롬 몰리브덴 강재

KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재

KS D 3753 합금공구강

KS D 4301 회주철품

KS D 6013 초경합금

3. 필요조건

3.1 재료

식별번호	규격명	시공 두께/ 규격 치수	( 대 )당 자재소요량 단위:SET					주재료 공급자	원산지
			커버,축 ,기어	칼날	파쇄 드럼	풀리	후레임
21619627	DLK12TR-C	1790 × 920 × 1160	1	1	1	1	1	대왕산업,한신, 오성유공압외	대한민국
22872720	DLK12TRC-H	1520 × 800 × 1160	1	1	1	1	1	“	“
23126753	DLK15TRC-H	1600 × 940 × 1210	1	1	1	1	1	“	“
21225019	DLK12-CR	1630× 1010 × 1455	1	1	1	1	1	“	“
23250305	DLK15CRS	1960 × 910 × 1450	1	1	1	1	1	“	“
20651572	DLK50	1650 × 1350 × 1530	1	1	1	1	1	“	“
20761643	DLK70	1780 × 2050 × 2050	1	1	1	1	1	“	“
20761641	DLK600	3090 × 1300 × 1880	1	1	1	1	1	“	“
20761640	DLK700	3420 × 1900 × 1770	1	1	1	1	1	“	“

3.1.1 재료일반

파쇄기의 재료는 표 2.에 명시된 것 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 것으로       하여야 한다.

부 품 명	재 료
커버, 축, 기어, 로울러	KS D 3503(SS400), KS D 3711(SCM 435), KS D 3752(SM45C)
칼날	KS D 3753(STD 11), KS D 6013(D종), KS D 3752(SM45C)
파쇄 드럼	KS D 3503(SS400), KS D 3752(SM45C)
풀리	KS D 3752(SM45C), KS D 4301(GC250)
후레임	KS D 3503(SS400)

- 표2 -

3.2 형태

(1) 투입부

① 투입호퍼는 잔가지, 물거리, 원목 등을 쉽게 투입할 수 있게 파쇄 규격보다                크게 제작되어야 한다.

② 로라 형태는 갈고리 또는 톱니형태로 인장, 압착 스프링을 이용 강력하게 송재가 되도록 갖추어 있어야 한다.(특허 제 10********호 파쇄장치용 이송장치)

③ 기어박스 및 유압레바를 선택하여 작업 전진, 중립, 후진을 쉽게 선택할                 수  있어야 한다.

(2) 파쇄부

① 카바 개방으로 파쇄날 교체가 용이하게 만들어야 한다.

④ 파쇄된 입자가 막힘없이 배출이 될 수 있도록 송풍 능력을 갖추어야 한다.

(3)  배출부

① 배출구 끝의 날개를 이용하여 배출 각도를 조절할 수 있어야 한다.

(4) 운전 및 안전장치

① 작업시 재료의 전․후진이 쉽게 될 수 있게 기어박스 또는 유압레버로                   작동이 쉬운 구조이어야 한다.

② 모든 회전부위와 위험발생의 염려가 있는 부위는 커버나 안전망 등을                  설치하여 작업자의 안전을 보장 할 수 있는 안전장치를 갖추어야 한다.

③ 정비, 주유등이 쉽고 안전성이 확보된 구조이어야 한다.

④ 파쇄기의 몸체는 운전하중과 충격에 충분히 견딜 수 있으며 뒤틀림 및                휨 등에 변형이 없는 구조이어야 한다.

⑤ 충분한 강도를 가지며 조립상태가 양호하고 동작이 원활해야 한다.

순번	물품식별번호	규격명	제품사진
1	21619627	DLK12TR-C
2	22872720	DLK12TRC-H
3	23126753	DLK15TRC-H
4	21225019	DLK12-CR
5	23250305	DLK15CRS
6	20651572	DLK50
7	20761643	DLK70
8	20761641	DLK600
9	20761640	DLK700

3.3 제조 및 가공

1) 각 부의 부품은 용접하거나 볼트와 너트로 조립을 한다.

2) 구동부와 회전을 요하는 부분은 누유를 방지하기 위해서 패킹, 오일씰 등을 사         용하여 오일이 새거나 물이 들어오는 것을 방지한다.

3) 모든 철재 부품은 부식방지를 위해 도금이나 페인팅을 한다.

<제조공정표>

순번	제조공정	공정설명
1	제품설계	제품구상 및 설계 스케치
2	자재구입	자재 목록 작성
3	부품제작	파이프, 철판 밀링 및 홀가공 ￫ 환봉 컷팅 및 선반가공 ￫ 케이스 도장
4	조립 및 반제품 시험	조립 및 반제품 시험
5	완제품 시험	엔진시동 및 RPM 확인 ￫ 유압장치 작동 및 누유확인 ￫ 전, 후, 좌,우 TEST

3.4 기능 및 성능

항 목		기 준 치	비 고
투입부	3.4.1 작동성	이상없을 것	4.2.(2)①
	3.4.2 전․후진 기능	이상없을 것	4.2.(2)②
	3.4.4 회전속도(rpm)	설정치의 ± 15%	4.2.(2)③
파쇄부	3.4.5 회전속도(rpm)	표시치 ± 15%	4.2.(3)①
	3.4.6 작동상태	이상없을 것	4.2.(3)②
배출부	3.4.7 작동성	이상없을 것	4.2.(4)①

3.5 마감 및 외관

(1) 각종 볼트, 너트의 잠김 정도를 확인한다.

(2) 유압호스 및 유압 연결부의 누유를 확인한다.

(3) 각종 전기 부품 및 전선의 단락을 확인한다.

(4) 각종 벨트의 장력을 확인한다.

(5) 각 용접부의 용접상태 및 사상 등을 확인한다.

(6) 도색 작업 시 도장의 균일 분포 및 미도장 부위를 확인한다.

(7) 각종 안전 부착물(경고, 주의 표시 스티커) 등을 확인한다.

(8) 각종 표시 부분의 누락을 확인한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성방법

4.1.2 시료의 크기 및 채취방법

4.1.3 검사방법

- 정격 운전 상태에서 파쇄기의 주행 및 작동 성능을 시험한다.

- 안전표시 및 조립상태를 확인한다.

4.2 시험방법

시험항목	품질기준	시험방법
투입부		① 작동성 - 파쇄기를 작동시켜 투입롤러의 전진 및 후진을 각각 5분간 유지 운전하면서 일정속도의 유지 및 멈춤현상 등의 이상 유무를 확인한다. ② 전․후진 기능 - 파쇄기를 작동시켜 투입롤러를 전진과 후진을 각 10초씩 10회 반복 조작하면서 투입롤러의 방향 전환이 원활이 이루어지는지를 확인한다. ③ 회전속도 - 파쇄기의 무부하 운전 중에 투입롤러의 회전속도를 회전계로 측정한다.
파쇄부		① 회전속도 - 파쇄기의 무부하 운전 중에 파쇄드럼 축의 회전속도를 회전계로 측정한다. ② 작동상태 - 파쇄기의 무부하 정격 회전속도에서 1분간 연속운전 하면서 회전시의 진동 및 이상소음 등의 이상 유무를 확인한다.
배출부		① 배출 방향 조절 장치가 원활한지 확인한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.2 표시 : 농업기계 형식표지판 부착, 경고 및 주의 스티커 부착

5.3 하자보증기간 : 1년, 단 소모품은 제외

6. 용도 및 재원 등

6.1 용도

원목, 잔가지, 간벌소경목, 굽은 목재, 겉피죽, 전지목, 잡목 등 거의 모든 목재류   를 파쇄하여 그 파쇄칩을 퇴비나 조경용으로 사용한다.

6.2 발주재원

항 목 (허용오차± 15%)		DLK12TR-C	DLK12TRC-H	DLK15TRC-H	DLK12-CR	DLK15CRS
기체 크기 (mm)	전장	1790	1520	1600	1630	1960
	전폭	920	800	940	1010	910
	전고	1160	1160	1210	1455	1450
중량 (Kg)		470	473	713	520	677
공급대 규격(mm)	폭	500	510	550	400	465
	길이	680	860	910	600	905
파쇄폭 (mm)	폭	300	300	345	220	220
	높이	120	130	125	150	165
목재공급방식		상로울러	상로울러	상·하로울러	상로울러	상로울러
칼날규격 (mm)	파쇄	70 × 290 × 8	70 × 290 × 8	70 × 340× 10	80× 220 × 12	80 × 220 × 12
동력전달 장치		벨트식	벨트식	벨트식	벨트식	벨트식
주행장치		무한궤도형	무한궤도형	무한궤도형	무한궤도형	무한궤도형
타이어 (크로라)	규격	180 x 40 x 60	180 x 40 x 60	180 × 45× 60	180 x 40 x 60	180 × 40 × 60
	수량	1set(2EA)	1set(2EA)	1SET(2EA)	1set(2EA)	1SET(2EA)
부착동력 (HP)		14	14	18	14	18
생산량 (kg/h)		1200	1206	1300	1200	1710

항 목 (허용오차± 15%)		DLK50	DLK70	DLK600	DLK700
기체 크기 (mm)	전장	1650	1780	3090	3420
	전폭	1350	2050	1300	1900
	전고	1530	2050	1880	1770
중량 (Kg)		545	760	1600	1726
공급대 규격(mm)	폭	660	640	725	700
	길이	650	900	670	790
파쇄폭 (mm)	폭	250	255	255	260
	높이	370	255	255	260
목재공급방식		상·하로울러	상·하로울러	상·하로울러	상·하로울러
칼날규격 (mm)	파쇄	80 × 180 × 13	80 × 180 × 13	80 × 180 × 13	80 × 180 × 13
동력전달 장치		벨트식	벨트식	벨트식	벨트식
주행장치		트렉터 부착형	트렉터 부착형	무한궤도형	무한궤도형
타이어 (크로라)	규격			230 × 48 × 72	230 × 48 × 72
	수량			1SET(2EA)	1SET(2EA)
부착동력 (HP)		28HP 이상	50HP이상	45HP이상	45HP이상
생산량 (kg/h)		4200	5500	5500	6400

6.3 기타 참고사항