대림원수유량계 검침결과

(08월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2014. 08. 08 13:00
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	교체전4,924㎥, 교체후3㎥
		당월사용량	334㎥
		누계사용량	5,226㎥
금회검침	일 시		2014. 08. 28 09:50
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	75㎥
		당월사용량	72㎥
		누계사용량	5,298㎥
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			75 – 3 = 72㎥
기 타

2014년  08월 28일

보고자 : 지방공업서기 신동인