대림원수유량계 검침결과

(10월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2014. 09. 29 09:55
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	175㎥
		당월사용량	100㎥
		누계사용량	5,398㎥
금회검침	일 시		2014. 10. 30 09:40
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	271㎥
		당월사용량	96㎥
		누계사용량	5,398 + 96 =5,494㎥
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			271 – 175 = 96㎥
기 타

2014년  10월 30일

보고자 : 지방공업서기 신동인