대림원수유량계 검침결과

(11월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2015. 10. 29 13:45
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	911㎥
		당월사용량	49㎥
		누계사용량	6,085 + 49 = 6,134
금회검침	일 시		2015. 11. 27 14:40
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	1,071㎥
		당월사용량	160㎥
		누계사용량	6,134 + 160 = 6,294
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			1,071 – 911 = 160㎥
기 타

2015년  11월 27일

보고자 : 지방공업주사보 신동인