대림원수유량계 검침결과

(3월)

<강북아리수정수센터>

전회검침	일 시		2015. 02. 26 09:55
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	627㎥
		당월사용량	48㎥
		누계사용량	5,643 + 159 =5,802㎥
금회검침	일 시		2015. 03. 30 10:00
	검 침 자		강북아리수정수센터 신동인
	검침 내용	대림배슬러지지배출	664㎥
		당월사용량	37㎥
		누계사용량	5,850 + 37 =5,887㎥
금월 배슬러지지 배출량 (금회배출검침값-전회배출검침값)			664 – 627 = 37㎥
기 타

2015년  03월 30일

보고자 : 지방공업서기 신동인