덕수궁길 볼라드 정비계획

□ 설치개요

○ 설치일자 : 2008. 6. 13

○ 설치기관 : 서울시 조경과 (유지관리 중구 교통행정과)

○ 규    격 : 높이 800mm × 직경 100~150mm

○ 설치수량 : 353개

○ 설치유형 : 3가지 (기본형, 넓은형, 가는형)

기본형 – 최초 설치	넓은형 – 보수설치 (6개)	가는형 – 보수설치 (36개)

□ 설치위치도

□ 정비방향

○ 정비원칙

- 불법주정차 차량의 진출입이 어렵도록 볼라드 간격은 가급적 2.0m 내외 유지

- 유형이 다르거나 파손된 볼라드는 철거한 기본형 볼라드로 재설치

- 화분, 가로수, 각종 지주 등으로 차량진입이 어려운 구간은 볼라드 철거

○ 정비유형

좁은 간격 볼라드 철거		파손된 볼라드 교체 (18개)

타 시설물로 차량진입이 어려운 구간 볼라드 철거

□ 향후계획

○ 예산재배정 및 볼라드 정비완료	: ’14년 8월

- 사업 발주(중구 교통행정과) 및 정비완료

○ 덕수궁 보행전용거리 정례운영 시작	: ’14년 9월