□ 구내 하수관로 부설 시행

구변전실

D=200mm →

D=150mm

↓

D=150mm

↑

□ 오수관로 부설 시행