굴착 협조요청 위치도

1. 도로굴착 : 0.3m×2m

2. 타공 : 4개소(지름100mm)

- 전기실 벽면 및 밸브실 벽면

위치 : 독산배수지 입구 앞 도로

협조사항 : 굴착(0.5m×2m), 전기실 벽면 및 밸브실 벽면 타공