도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	절개지		관리기관		강서도로사업소		관리번호		12
위 치	구로구 오류동 산22-2 (오류IC 진출램프 우측)
규 모	높이(m)	30		연장(m)		146		경사		1 : 0.1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	특이사항 없음
• 침하 발생 여부	특이사항 없음
• 배부름 발생 여부	특이사항 없음
• 절토부 암반 절리 발생여부	특이사항 없음
• 급격한 지하수 용출여부	특이사항 없음
• 기존 지하수 탁도 변화여부	특이사항 없음
• 지속적인 낙석발생 여부	특이사항 없음
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	특이사항 없음
• 침하의 발생 여부	특이사항 없음
• 낙석의 발생 여부	특이사항 없음
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	특이사항 없음
• 시설물 파손 여부	특이사항 없음
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	토사 퇴적	준설 완료

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 03. 02.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 절개지 구조상 접근이 불가능하며 육안점검으로는 특이사항 발견 안됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		1
위 치	고척지하차도 앞 (안양천로)
규 모	높이(m)	0.8~7.1		연장(m)		207		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 03. 02.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		2
위 치	가리봉철도고가 지난 우측 (남부순환로)
규 모	높이(m)	0.8~6.5		연장(m)		368		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	경미한 균열	지속관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 3㎜미만의 미세한 균열이 발견되었으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대결함은 없는

것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		3
위 치	가리봉철도고가 전 우측 (남부순환로)
규 모	높이(m)	2.8~6.8		연장(m)		421		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	경미한 균열	지속관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 3㎜미만의 미세한 균열이 발견되었으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대결함은 없는

것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		4
위 치	삼성아파트~현대아파트앞 (안양천길)
규 모	높이(m)	1.0~4.5		연장(m)		1,300		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		5
위 치	여의2교 남단 (제물포로)
규 모	높이(m)	0.5~6.0		연장(m)		200		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	경미한 균열	지속관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 3㎜미만의 미세한 균열이 발견되었으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대결함은 없는

것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		6
위 치	오목교동측 (영등포로)
규 모	높이(m)	0.5~5.0		연장(m)		240		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 27.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	정회곤	사무실 : 02-2657-7941 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		7
위 치	구로구 온수동길삼거리 (오류동81-25)
규 모	높이(m)	0.5~2.5		연장(m)		150		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		8
위 치	구로구 오류철도고가 좌측 (오류동87-2)
규 모	높이(m)	0.5~5.0		연장(m)		85		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		9
위 치	오류IC 진입램프 우측
규 모	높이(m)	1.3		연장(m)		30		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	경미한 균열	지속관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 3㎜미만의 미세한 균열이 발견되었으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대결함은 없는

것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		10
위 치	오류IC방향 개봉철도고가 끝단 우측
규 모	높이(m)	1.5		연장(m)		150		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		11
위 치	구로IC방향 개봉철도고가 진입램프 좌측
규 모	높이(m)	2		연장(m)		35		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	천석기	사무실 : 02-2657-7952 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		13
위 치	구로구 개봉동 74-50
규 모	높이(m)	1		연장(m)		62		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	토사 퇴적	준설 완료
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	윤옥진	사무실 : 02-2657-7953 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		14
위 치	영등포구 양평동4가 312-7
규 모	높이(m)	1		연장(m)		122		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	윤옥진	사무실 : 02-2657-7953 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		15
위 치	영등포구 양평동 153-2
규 모	높이(m)	3		연장(m)		75		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	특이사항 없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	윤옥진	사무실 : 02-2657-7953 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 이상없음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	옹벽		관리기관		강서도로사업소		관리번호		16
위 치	금천구 가산동 535-31
규 모	높이(m)	7		연장(m)		128		경사		1 : 0.1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	특이사항 없음
• 침하 발생 유무	특이사항 없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	경미한 균열	지속관찰
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	특이사항 없음
• 철근노출 발생 여부	특이사항 없음
• 배수공상태(막힘여부)	특이사항 없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부	-
• 블록(판넬)유실 여부	-
• 블록(판넬)이격 발생 유무	-
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부	-
• 견칫돌 유실 여부	-
• 견칫돌 이격 발생 유무	-
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부	-
• Wire Mesh의 파손 여부	-
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유
• 주변배수시설의 관리상태	양호
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	특이사항 없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	특이사항 없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	특이사항 없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2017. 02. 28.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
강서도로사업소 도로보수과	시설 6급	윤옥진	사무실 : 02-2657-7953 휴대폰 : *************

■ 점검자 의견

- 3㎜미만의 미세한 균열이 발견되었으나 구조물의 안전성에 영향을 미칠 수 있는 중대결함은 없는

것으로 판단됨.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
강서도로사업소	도로보수과장	김권일