도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	관악구 신림동 1578
규 모	높이(m)	2.4		연장(m)		3.0		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	관악구 신림동 438-2
규 모	높이(m)	4.5		연장(m)		260		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	관악구 신림로(도림천변) : (승리교~동방1교)
규 모	높이(m)	2.5~4.0		연장(m)		2,800		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	금천구 시흥2동 벽산아파트 505동 앞
규 모	높이(m)	4.8		연장(m)		390		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	금천구 시흥2동 벽산아파트 604동 앞
규 모	높이(m)	4.8		연장(m)		390		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	금천구 시흥2동 1010-16(호암로 지하차도)A
규 모	높이(m)	0.3~1.5 1.5~4.9		연장(m)		20 93		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	금천구 시흥2동 1010-16(호암로 지하차도)C
규 모	높이(m)	0.8~4.7		연장(m)		15		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	동작구 노들로(여의상류 IC앞)
규 모	높이(m)	0.4~4.5		연장(m)		730		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	동작구 한강대교 진입전 도로
규 모	높이(m)	4.7		연장(m)		180		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	동작구 노들로(한강방향) 노량진빗물펌프장~한강철교
규 모	높이(m)	4.7		연장(m)		180		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	동작구 사당동 장은해그린아파트 앞
규 모	높이(m)	6.8		연장(m)		379		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	영등포구 대림2동 1064(구로1교 앞)
규 모	높이(m)	6.8		연장(m)		379		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치	영등포구 신길동 2829(신풍역 주변)
규 모	높이(m)	6.8		연장(m)		379		경사		1 : 1
유 형	콘크리트

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무
• 침하 발생 유무
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
• 철근노출 발생 여부
• 배수공상태(막힘여부)
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
• 주변배수시설의 관리상태
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
• 도로융기 발생 여부(도로시설)
• 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018.    .

소 속	직 급	성 명	연 락 처
			사무실 :

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
남부도로사업소	도로보수과장	김준섭