도로시설물 일상유지보수공사 배정기준

▢ 도로시설물 유지보수

1. 정밀점검, 정밀안전진단 결과 우선 정비 대상

가. 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설(동부) : 452백만원        (단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
계						452
성내유수지교	아스콘포장 신축이음장치	소파보수 후타재	‘14년 정밀점검	60㎡ 180m	D	60	1
일원터널	아스콘포장 균열보수	포장 옹벽	‘14년 정밀안전진단	300㎡ 10m	D	72	2
대치지하차도	균열보수 단면보수	BOX슬래브, 옹벽	‘14년 정밀점검	107m 210m	D	55	3
송파지하차도	미끄럼방지포장 쪼인트 보수 안전표지 재도색	포장 도장	‘14년 정밀점검	260㎡ 50m 320㎡	D	60	4
성내유수지교	콘크리트 박리 실런트이격	난간	‘14년 정밀점검	330㎡ 390m	D	30	5
석촌지하차도	균열보수 단면보수	BOX슬래브 포장	‘13년 정밀점검	139m 40㎡	D	40	6
가락지하차도	표면보수 단면복구(철근노출)	박스 바닥판	‘13년 정밀점검	70㎡ 47㎡	D	30	7
매봉터널	균열주입보수 타일보수	보도부, BOX슬래브 벽체	‘13년 정밀점검	253m 335ea	D	30	8
석촌지하차도	단면보수,표면처리	BOX,옹벽	‘13년 정밀점검	192㎡	C	35	9
가락지하차도	표면처리	BOX슬래브	‘13년 정밀점검	492㎡	C	30	10
매봉터널	단면보수	천단부,벽체	‘13년 정밀점검	50㎡	C	10	11

나. 2015년 도로시설물 일상유지보수공사 시공 우선정비 대상시설(서부) : 986백만원 (단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산 (백만원)	시공우선순위	비고
계						986
소계						851
홍제천5복개	교면방수 및 재포장	포장부	2014년 정밀점검	562㎡	C	80	1
서빙고지하차도	아스콘 재포장	포장부	2014년 정밀점검	3,700㎡	C	150	2
모래내지하차도	망상균열부 표면보수	BOX 슬래브구간	2014년 정밀점검	1,653㎡	C	71	3
성산지하차도	단면복구	슬래브 및 벽체	2012년 정밀점검	211㎡	C	50	4
남산2호터널	유공관 파손부 철거 및 재설치	도로부	2013년 정밀점검	80m	C	20	5
금화터널	아스콘 균열보수	포장부	2013년 정밀점검	555m	C	16	6
	아스콘 절삭오버레이	포장부	2013년 정밀점검	290㎡	C	10
	균열보수	라이닝	2013년 정밀점검	38㎡	C	10
	지수보수	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	289m	C	66
욱천1복개	섬유보강부 절삭 및 방청+단면보수	박스 내 천장부	2013년 정밀점검	63㎡	C	18	7
	단면보수	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	789㎡	C	215
	균열뵤수	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	1,430m	C	65
연희지하차도	망상균열부 표면보수	BOX 슬래브구간	2014년 정밀점검	1,218㎡	C	80	9

(단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산 (백만원)	시공우선순위	비고
소 계						135
증산지하차도	단면복구	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	58㎡	C	20	10
남산2호입구 지하차도	균열보수	옹벽부	2013년 정밀점검	128m	C	25	11
의주로지하차도	균열보수	슬래브, 벽체, 옹벽	2013년 정밀점검	207m	C	50	12
불광천2복개	단면보수	연석부	2013년 정밀점검	238㎡	C	21	13
홍제천1복개	균열보수	하부	2013년 정밀점검	21m	C	3	14
홍제천2복개	후타재보수	신축이음	2013년 정밀점검	20㎡	C	6	15
	균열보수	하부	2013년 정밀점검	25m	C	3
홍제천3복개	단면복구	하부	2013년 정밀점검	11㎡	C	7	16
남산3호터널	단면복구	라이닝	2013년 정밀점검	364㎡	C	106	2	중복적용제외(‘15년단위사업에서 제외된 시설 중 1순위 정비에 포함)
	누수부 주입보수	라이닝	2013년 정밀점검	285m	C	30
	유도배수관 설치	라이닝	2013년 정밀점검	145m	C	71
욱천2복개	단면복구	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	280㎡	C	84	8
	지수보수	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	99m	C	30
	천공+배관호스설치	슬래브 및 벽체	2013년 정밀점검	53개소	C	30

다. 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설(남부)  : 339백만원

(단위 : 백만원)

시 설 명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적 (연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
계						339
도림천1복개	단면보수 균열보수	천정 및 벽체부	‘14년 정밀안전진단	200㎡ 100m	D	90	1
	신축이음교체	상부포장부	“	100m	D	50
시흥천1복개	단면보수	천정,벽체부	‘13년 정밀점검	60㎡	D	25	3
대방천복개	단면보수	천정 및 벽체부	‘14년 정밀안전진단	80㎡	D	35	4
산복터널	단면보수	갱구부,천정부	‘14년 정밀점검	20㎡	C	9	5
사평지하차도	단면보수	천정 및 벽체부	‘14년 정밀점검	80㎡	D	35	6
동작지하차도	단면보수	천정 및 벽체부	‘14년 정밀점검	80㎡	D	35	7
영등포지하차도	아스콘포장	상부포장 (상,하행)	‘13년 정밀점검	20a	C	60	9
반포천1복개	교좌장치교체	교좌장치	‘13년 정밀안전진단	20개소	D	160	2	중복적용제외(‘15년단위사업에서 제외된 시설 중 1순위 정비에 포함)
	신축이음교체	바닥판하면	“	60m	D	35
	단면보수	천정,벽체부	“	60㎡	D	25
신길지하차도	유도배수판 설치	벽체,천정부	‘14년 정밀점검	100m	C	20	8

라. 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설(북부) : 662백만원 (단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
계						662
소계						405
월계지하차도	균열보수	U-Type 옹벽	‘14 자체 정밀점검	4.6m	C	0.47	1
화계천복개	균열보수	내부 라멘구간	‘14 자체 정밀점검	8.1m	C	0.23	2
	균열보수	3련 박스구간	‘14 자체 정밀점검	11.7	C	1.2	3
정릉천2복개	신축이음 패임, 파손,망상균열	신축이음	‘14 정밀점검	70m	C	70	4
	균열부보수	BOX구간	‘14 정밀점검	148.6m	C	20	5
	박락/파손/철근노출	BOX구간	‘14 정밀점검	35.00㎡	C	15.2	6
	보수부들뜸/박리/박락	BOX구간	‘14 정밀점검	32.22㎡	C	10	7
	재료분리/철근노출	BOX구간	‘14 정밀점검	78.07㎡	C	34	8
	철근노출	BOX구간	‘14 정밀점검	104.97㎡	C	46	9
동망봉터널	균열보수	NATM터널 구간	‘14 자체 정밀점검	871.8m	C	25.7	19
창동지하차도	균열보수	본선BOX	‘14 자체 정밀점검	137.88m	C	4.1	20
우이천3복개	단면복구(바닥)	바닥슬래브	‘14 자체 정밀점검	678.76㎡	C	178.6	21

(단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
소계						257
솔샘터널	난간변형	옹벽구간	‘14 자체 정밀점검	294m	C	160	22
	포장균열, 망상균열, 포장파손	터널구간	‘14 자체 정밀점검	30.56a	C	55.2	23
	포장균열, 망상균열, 포장파손	옹벽구간	‘14 자체 정밀점검	23.52a	C	42.5	24
정릉천2복개	침식/철근노출	BOX구간	‘14 정밀점검	100.0㎡	C	43	10	중복적용제외(‘15년단위사업에서 제외된 시설 중 1순위 정비에 포함)
	균열(0.3mm이상)	BOX구간	‘14 정밀점검	66.7m	C	8.4	11
	마감(시공)불량	BOX구간	‘14 정밀점검	27.99㎡	C	8,6	12
	박리/박락/파손	BOX구간	‘14 정밀점검	42.05㎡	C	13	13
	신축이음 누수	라멘구간	‘14 정밀점검	208.0m	C	8.7	14
	박락/파손	라멘구간	‘14 정밀점검	32.50㎡	C	10	15
	철근노출	라멘구간	‘14 정밀점검	14.98㎡	C	6.5	16
	침식/철근노출	라멘구간	‘14 정밀점검	31.4㎡	C	13.6	17
	침식	BOX구간 바닥슬래브	‘14 정밀점검	262.50㎡	C	80	18

마. 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설(성동) : 282백만원

(단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
계				1090(1465)		282
신답지하차도	균열보수 등	벽체 ,바닥	2014정밀점검	920㎡	C	100	1
성동지하차도	균열보수 천정부 누수	벽체 슬래브 상부 슬래브	2013정밀점검	30m 1개소	C	16	2
무지개터널	환기구 뚜껑 파손	상부	2013정밀점검	1개소	C	8	3
금호터널	단면보수 포장 등	라이닝 노면	2014정밀점검	50㎡ 3.4a	C	33	4
능산지하차도	균열보수 표면처리 등	박스슬래브 벽체, 슬래브	2014정밀점검	80m 70㎡	C	25	5
중랑교지하차도	균열보수 표면보수	벽체 슬래브 벽체 슬래브	2014정밀점검	20m 20㎡	C	15	6
신내지하차도	균열보수	벽체 슬래브	2014정밀점검	60m	C	8	7
답십리지하차도	균열보수 단면보수 등	벽체 슬래브 벽체 슬래브	2014정밀점검	25m 30㎡	C	13	8
옥수터널	균열보수 등	라이닝	2014정밀점검	20m	C	15	9
서울숲1지하차도	균열보수 등	옹벽, 중앙분리대	2014정밀점검	35m	C	15	10
서울숲2지하차도	신축이음 보수 등	신축이음 누수	2014정밀점검	25m	C	10	11
응봉지하차도	조인트 파손 등	바닥	2014정밀점검	15m	C	8	12
군자교동측지하차도	균열보수 등	벽체 슬래브	2014정밀점검	40m	C	8	13
동일로지하차도	균열보수 등	벽체 슬래브	2014정밀점검	25m	C	8	14

바. 도로시설물 일상유지보수공사 우선정비 대상 시설(강서) : 413백만원

(단위 : 백만원)

시설명	공 종	보수․보강 부재	정밀점검 및 안전진단	시공면적(연장)	손상부위 상태등급	소요예산	시공우선순위	비고
계						413
오목지하차도	균열보수 포장 및 기타	박스 슬래브 박스 상행	‘14 정밀점검	65m 25a	d d	89	1
신도림지하차도	표면보수 균열보수	박스, 옹벽	‘13 정밀점검	700㎡ 115m	c d	70	2
가마산지하차도	균열보수 포장	박스, 옹벽	‘14 정밀점검	72m 3a	d c	50	3
구로지하차도	균열보수 포장보수 외	박스, 옹벽	‘14 정밀점검	50m 553㎡	c d	28	4
구로역지하차도	균열보수 단면보수	박스, 옹벽	‘14 정밀점검	31m 150㎡	c c	75	5
도림천하류복개	방수포장 외	상부 포장부	‘13 정밀점검	222㎡	c	75	6
염창IC 하부 복개	표면보수 외	바닥판하면	‘13 정밀점검	155㎡	c	26	7

2. 도로시설물 기능 유지 현황             (단위 : 백만원)

구분	계				터 널		복개구조물		지하차도(㎡)
	배정액	개소	면적(㎡)	%	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
계	2,408	120	967,561	100	24	172,644	38	486,753	58	308,164
동부	161	8	62,211	6.7	2	12,411	1	15,760	5	34,040
서부	513	24	206,438	21.3	4	57,791	9	105,771	11	43,476
남부	554	24	222,589	23	6	35,409	11	140,353	7	46,827
북부	650	28	261,230	27	6	36,791	14	182,333	8	42,106
성동	241	15	99,143	10	3	14,992	-	34,571	12	49,650
강서	289	21	115,950	12	3	15,320	3	8,565	15	92,065

3. ‘15년 단위사업에서 제외된 시설 중 1순위 정비 대상  (단위 : 백만원)

구 분	세부사업명	배 정 액
계		1,178
동 부	-	-
서 부	소 계	362
	남산3호터널 보수공사	202
	욱천복개2구간 보수공사	160
남 부	소 계	347
	반포천1복개 포장 및 보수공사	283
	신길지하차도 포장공사	64
북 부	소 계	193
	정릉천2복개 보수공사	193
성 동	소 계	7
	신내지하차도 보수공사	7
강 서	소 계	269
	작동터널 보수공사	2
	오금지하차도 보수공사	23
	오목지하차도 보수공사	11
	구로지하차도 보수공사	12
	서울교접속지하차도 보수공사	5
	염창IC하부복개 보수공사	4
	개화천복개 보수공사	30
	국회앞지하차도외1개소보수공사(등촌지하차도)	182

4. 도로시설물 세척 대상 현황

구분	계				터 널(㎡)		지하차도
	배정액	개소	면 적(㎡)	%	개소	면적(㎡)	개소	면적(㎡)
계	2,300	97	712,701	100	30	339,323	67	373,378
동부	317	11	98,691	13.8	3	53,235	8	45,456
서부	662	17	205,485	28.8	5	152,473	12	53,012
남부	288	15	89,249	12.5	6	35,409	9	53,840
북부	343	16	106,400	14.9	8	64,294	8	42,106
성동	212	15	64,642	9.2	3	14,992	12	49,650
강서	478	23	148,234	20.8	5	18,920	18	129,314

※ 남산1,2,3호터널은 도심지 장대터널로 차량통행이 많아 매연 등에 쉽게 오염되어 타 도로

시설물 보다 세척횟수를 2배로 하여 산출

5. 도로시설물 일상유지보수 정비제외 시설 : 24개 시설

구 분	‘15년 정비대상		하자기간내 있는 시설
	개소	시 설 명	개소	시 설 명
계	16		8
동 부	-		4	위례터널, 청계산지하차도,신원지하차도, 내곡지하차도
서 부	5	남산1호터널, 녹번천복개, 불광천1복개, 이태원지하차도, 청계천우안복개
남 부	4	봉천천복개, 반포천2복개, 도림천4복개, 잠수교남측지하차도	1	선암지하차도
북 부	3	북악터널, 자하문터널, 청계천좌안복개
성 동	1	면복천복개
강 서	3	고척2지하차도,외발산지하차도, 도림천좌안복개	3	서부트럭앞 지하차도,생태터널, 범박터널