□ 시설관리공단

1. 서류 목록

서 류 목 록	단위	수 량	비 고
실시설계 요약 보고서	부	1
실시설계 종합보고서	부	1
준공도면	부	1
준공내역서	부	1
수량산출서 (최종)	부	1
단가산출서 (최종)	부	1
공사시방서	부	1
지반조사보고서 (실시설계)	부	1
지반조사 보고서 (시공중)	부	1	3권
구조계산서	부	1
수리계산서	부	1
유지관리지침서	부	1
초기점검보고서	부	1
안전점검종합보고서	부	1
정기안전점검보고서 (단계별)	부	1	3권
자동화 계측관리보고서 (최초~최종)	부	1	18권
월간계측관리보고서 (최초~최종)	부	1	25권
계측관리 완료 보고서	부	1	3권
공종별 하자담보 책임기간조서	부	1	별도 제출
(하자 보증보험증권 원본 포함)	부	1
CD (준공도서)	EA	1

2. 시설물 목록

2-1. 램프교량

시 설 물 명		규 격	단위	수 량	비 고
신축이음장치 (신설교량)		횡방향-80	m	5.140
		횡방향-160	m	5.140
		종방향-20	m	108.225
EQS 교량받침		1500KN	EA	4
		2000KN	EA	4
		3500KN	EA	1
		5000KN	EA	5
SOLE PLATE 용접			EA	14
신축이음장치(기존교량)		횡방향-160	m	4.550
포장	LMC포장	(t=5.0㎝)	㎡	600.775
	아스콘포장	(t=8.0㎝)	㎡	366.919
방호벽		H=1.100	m	5.200
		H=1.150	m	240.310
		H=1.180	m	81.755
투명방음벽 (강화접합유리)		H=3.0, W=2.0	m	160.800
		H=2.0, W=2.0	m	98.000
방음벽출입문 (신설-투명방음벽용)		하부점검시설출입용 (1.0m × 1.0m)	EA	4
		가로등 점검용	EA	8
교명판 및 교명찬		석재	EA	1
T.B.M 설치				1
강교		제작 및 가설	ton	335.360
교면 물빼기공		포장하부 유공관	m	92.102
신축이음덮개		방음벽용 방호벽	EA	5
교량유지관리용표지판		BOX GIRDER 내부용	EA	4
		난간설치용	EA	6

2-2. U-TYPE옹벽

시 설 물 명	규 격		단위	수 량	비 고
방음벽방호벽	H=1.1m		m	73.500
PVC PIPE	⏀=100㎜		m	73.500
	⏀=150㎜		m	73.500
투명방음벽	H=2.000m		m	29.152
	H=3.000m		m	36.348
방음벽출입문	가로등점검용		EA	1
COVER PLATE			EA	3
배수시설	직관	250A	M	5
	곡관	250A(90도)	NR	1
		250A(45도)	NR	1
	연결부 청소용	250A	NR	1
	스틸그레이팅(W=0.6m)		m	60

2-3. 기타

시 설 물 명	규 격	단위	수 량	비 고
V.M.S(도로전광표지판)	3단 10열	식	1
V.D.S(영상검지기)		식	1
교량내부점검등	등기구	개	39
	벽부형 분점함	면	1
가로등 신설	H: 4.5m	본	1
	H: 9m	본	8
	등기구 LED 150w	개	9
	가로등 분점함	면	1
충격흡수시설	CC-1	EA	1	인수목록추가 (램프진입부)
도로표지	양편지식	EA	1
교통안전표지	부착식	EA	3
도로표지병	반사형, Led(매립)	EA	33