2022년 도로시설물 안전계획(추가보완)

2022. 11.

강서도로사업소

(시설보수과)

강서도로사업소 안전 계획(요약)

총괄	대상시설	총 53개 - 교량 19개, 고가 7개, 입체교차 7개, 복개 4개, 터널 5개, 지하차도 11개
	안전관리 인력	총 5명 - 시설직 6명(과장1, 담당5)
	안전관련 예산	총 10,634백만원 - 안전점검 1,166백만원, 보수보강 9,468백만원
안전관리 세부계획	안전점검 계획	정기안전점검 53개소 점검(비예산, 자체점검) 정밀안전점검 40개소 점검(1,136백만원, 용역) 정밀안전진단 2개소 점검(28백만원, 용역)
	보수‧보강 계획	보수‧보강 10개소(9,468백만원) - 일상유지보수 : 4건 - 단일공사 : 6건
	법정교육 이수계획	- 총 6명 중 4명 이수, 2명 미이수 (‘23년 상반기 정밀안전진단교육 이수 예정)
시민재해 관리계획	유해‧위험요인 점검‧조치계획	- 시설물 부재 탈락 등으로 인한 시민재해 발생시 즉각 보수 및 보강체계 수립(보수업체, 직영반활용)
	대피훈련계획	1종시설 7개소, 1회 실시 대피훈련계획 수립
그 외 의무사항 이행계획	설계도서보관	중대재해처벌법 대상시설물별 설계도서 보관

2022년도 강서도로사업소 안전계획 목차

제1장 추진개요

○ 안전관리 대상

○ 안전관리 조직 및 인력 배치, 장비 확보 현황

○ 안전관련 예산 편성 현황

제2장 안전관리 세부계획

○ 공중이용시설 점검 계획(안전점검, 정밀안전진단 등)

○ 공중이용시설 유지관리 계획(보수‧보강 등)

○ 안전관리 인력 법정교육 이수 계획

- 내부 자체 안전(직무)교육

- 외부 전문기관 안전(직무)교육

제3장 시민재해 관리 계획

○ 유해‧위험요인 점검 및 조치 계획

○ 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항

○ 대피훈련 계획

○ 사고시 후송계획(보완)

제4장 그 외 의무사항 이행 계획

○ 안전‧보건 법령상 의무사항 이행 계획

- 설계도서(시설물 설계‧시공‧감리‧유지관리 관련) 수집 및 보존

2022년도 도로시설물 안전계획

시설물에 대한 안전점검을 철저히하여 시설물의 공용성 확보 및 시민생활 안전, 편익증진에 기여하는 것을 목적으로 함

1		추진개요

□ 관련근거

○ ｢중대재해처벌법｣ 제9조 제2항 및 동법 시행령 제10조･제11조

- 안전계획 수립･이행, 이행점검, 필요조치 시행

○ ｢시설물안전법｣ 제6조 및 동법 시행령 제3조, 동법 시행규칙 제3조

- 시설물의 안전 및 유지관리계획 수립･시행 및 제출

□ 대상시설 현황

○ 시설물 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체교차	복개	터널	지하차도
계	53	19	7	7	4	5	11
1종	7	0	0	0	1	4	2
2종	23	6	4	3	0	1	9
3종	6	1	1	1	3	0	0
법정외	17	12	2	3	0	0	0

※붙임1 : 시설물 현황(담당자 포함)

○ 상태등급별 현황

(단위 : 개소)

계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	비고(미등급)
53	1	50	1	1	0	0

□ 인력･장비 현황

○ 조직 현황

				시설보수과
				과장 : 1명
							시설보수팀
							유지관리업무 53개 시설
							시설직 : 5명 시설관리 : 1명 (총 6명)

○ 인력 현황

(단위 : 명)

구 분	계	행정직	토목직	시설관리
인원수	7	0	6	1

○ 장비 현황

계	측정장비	조사장비	기타	비 고
6종 11대	0종 0대	6종 11대	0종 0대

※붙임6 : 장비 확보 현황

□ 안전관리 예산 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	안전점검	보수‧보강		안전조치	교육‧훈련
			용역	공사
예산액	10,634	1,166	655	8,813	0	0

2		안전관리 계획

□ 안전관리 흐름도

□ 안전점검 및 정밀안전진단의 주기 및 방식

구분	점검 종류	실 시 시 기		점 검 내 용	실시 자격
안전 점검	정기점검 (1,2,3종)	ㅇ A․B․C 등급 : 반기 1회 이상 ㅇ D․E등급 : 1년에 3회 이상 (해빙기․우기․동절기)		ㅇ 외관조사 수준으로 기능적 상태를 판단	초급 기술자
	정밀점검 (1,2종)	등급별	도로시설물	ㅇ 측정‧시험장비로 정밀한 점검	고급 기술자
		A등급	3년 1회 이상
		B․C등급	2년 1회 이상
		D․E등급	1년 1회 이상
	긴급점검 (1,2,3종)	ㅇ 공중에 위해가 발생할 위험이 있어 긴급점검이 필요시		ㅇ 정밀점검 수준	고급 기술자
정밀 안전 진단	정밀 안전진단 (1종)	등급별	도로시설물	ㅇ 각종측정‧시험을 실시하여 상태평가 및 안전성평가 ㅇ 보수․보강 방법을 제시	특급 기술자
		A등급	6년에 1회 이상
		B․C등급	5년에 1회 이상
		D․E등급	4년에 1회 이상

※ 안전점검․진단 및 보수보강 결과는 ‘시설물통합정보관리시스템(FMS),‘안전점검통합관리시스템’ 등록

□ 시설물 보수 우선 순위 및 보수 계획

구 분	시설물(부재) 상태	보수기한
중대결함	- 붕괴유발부재(FCMs)와 같은 부재손상 상태가 구조물 안전 및 시민안전에 즉각적 영향 ※ 붕괴유발부재 손상, 기초부세굴, 부등침하 등	익년도 보수완료
1 순위	- 시설물 안전등급 D, E급으로 방치시 중대결함으로 진전하여 구조물 안전에 영향 ※ 0.3mm 이상균열, 철근노출 등	2년내 보수완료
2 순위	- 방치시 장래 보수·보강 비용의 급증우려 ※ 포장균열, 구조물 열화, 후타재파손 등	4년내 보수완료
3 순위	- 내구성 저하방지가 필요하나 기능수행엔 지장없음	지속관찰

□ 안전점검

○ 정기안전점검

- 점검대상 : 53개소

- 점검시기 : 연 2회 실시(상․하반기)

- 점검방법 : 2인1조 편성

※ 진단․점검 용역을 실시할 경우 상위점검으로 대체(1회)

○ 특별점검(취약시기)

- 점검대상 : 53개소

- 점검시기 : 설날, 해빙기, 우기, 추석, 동절기

- 점검방법 : 2인1조 편성

□ 정밀안전점검 및 정밀안전진단

(단위 : 백만원)

구 분	안전점검 및 진단용역				비고
	계	하자점검	정밀안전점검	정밀안전진단
건 수	8	0	6	2
용 역 비	1,166	0	842	324

※붙임2 : 시설물 정밀안전점검 및 정밀안전진단 현황

□ 시설물 보수‧보강

(단위 : 백만원)

구 분	계	보수보강			비고
		계	연간단가	단위사업
건 수	10	10	4	6
사 업 비	9,468	9,468	3,224	6,244

※붙임3 : 시설물 보수․보강 현황

□ 법정교육 이수

(단위 : 명)

교 육 명	교육대상	이수대상	교육시기		교육기관
			상반기	하반기
정밀안전진단과정(신규)	6	2			시 인재개발원
정밀안전과정교육(보수)	6	3			시 인재개발원

□ 안전계획 이행 자체점검

○ 자체점검 : 2회(상반기 6.20,한 / 하반기 12.20.한)

○ 점검결과 : 도로시설과, 교량안전과 제출(자체점검 완료 3일이내)

3		시민재해 관리계획

□ 유해‧위험요인 점검‧조치 계획

○ 시민신고

- 시민신고 절차

- 현장민원 처리기준

․도로시설 파손에 따른 사고 위험 : 24시간이내 처리

○ 관리자 점검

- 점검대상 : 도로시설물 이용자의 이용측면에서 위험성 발견에 초점

시설물	상황 발생 유형	비 고
교량	포장 포토홀 또는 소성변형 등 포장재 이상 슬라브 콘트리트 탈락으로 낙하사고 신축이음장치 파손 교각 앞 충격흡수시설 파손 난간 및 중앙분리대 탈락, 낙하물 발생 등 도로표지판 등 부착물 낙하	계절별 점검대상 선정
터널	- 방화 및 차량추돌 등으로 인한 화재 포장 포토홀 또는 소성변형 등 포장재 이상 터널 라이닝 콘크리트 탈락 겨울철 고드름 낙하
기타사항	- 도로의 부속물 파손 여부 등 상태 점검 (도로법 제2조) - 교통안전시설, 교통관리시설 상태 점검 ※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 (별표1)

- 점검방법

․자체점검 : 정기점검, 취약시기점검

※ 해빙기, 동절기 : 시설물 안전자문단 합동점검

․용역점검 : 정밀안전점검, 정밀안전진단 용역점검

※ 체크리스트 : 우기․해빙기 안전점검표 우선 활용(별첨5)

다만, 상기 상황발생 유형을 포함하여 관리자 점검 실시

○ 인지 후 조치

- 사전 피해방지 조치 방법

․시설물 파손부 위험표지 및 현수막 설치

․보수에 시간이 소요될 경우 안내간판 및 안전휀스 설치

- 시설 등 이용제한 여부 판단기준 및 조치

․이용제한 : 주요부재 결함 등 발생, 용역결과 D․E등급

․제한판단 : 긴급사항시 부서장이 긴급 이용제한 결정

전문가, 용역사 판단회의에 의해 조정

․시민안내 : 언론보도, 서울홈페이지, 안내표지판 설치

○ 유해‧위험요인 발견‧신고시 처리절차

	유해․위험요인 점검								유해․위험요인 신고(시민)
					유해․위험요인 인지
					피해 방지 조치
					조치판단(사업소장)
					중대시민재해 발생우려시
					시장보고
					긴급안전점검
					조치판단(사업소장)
									계획수립 및 예산확보
	긴급조치								조치
					조치결과보고(사업소장)

□ 긴급사항 발생시 조치체계

○ 긴급사항

- 대    상 : 안전점검 및 진단 결과 중대결함, 유해․위험요인, 주요부재 손상 및 사고 발생시

- 조치내용 : 비상연락망 유지 및 긴급조치 체계도에 의거 신속 보고

․중대시민재해 우려시 : 서울특별시장

- 보고체계 : 카톡 등 SNS, 휴대폰

○ 긴급조치 체계도

	서울특별시장 (2133-6060)
	(보고)
	안전총괄실장 (2133-8000)
	(보고)
	안전총괄관 (2133-8005)
	(보고)			유관기관 - 강서경찰서 : 2620-0112 - 강서소방서 : 3663-0119 - 이대목동병원 : 2650-5114
		(협조요청)
	교량안전과 (2133-1968)
	(보고)
	강서도로사업소장 (2657-7910)
	(보고)
	-시설보수과장:2657-7940 -담 당 자 : 2657-7971 -당직실(야간): 2657-7900		(긴급사항 발생)

※붙임7 : 유관기관 비상연락망

- 의료기관

의료기관	행정구역	연락처	피해상태별 처리가능 여부
			화상	중독	골절	화학물질접촉
이대서울병원	강서구	02)1522-7000	O	O	O	O
우리들병원		02)2660-7000	O	O	O	O
영등포병원	영등포구	02)2632-0013	O	O	O	O
한강성심병원		02)2639-5114	O	O	O	O
여의도성모병원		02)1661-7575	O	O	O	O
구로병원	구로구	02)2626-1114	O	O	O	O
구로성심병원		02)2067-1500	O	O	O	O
이대목동병원	양천구	02)1666-5000	O	O	O	O

□ 시민 재해·재난 대비 훈련계획(도로터널)

○ 대피훈련 종류

- 기본 훈련

훈련종류	훈련내용(현장훈련)	비 고
▻ 전파(신고)훈련	․전파훈련(119신고, 비상연락, 경찰서 등)
▻ 대피 훈련	․대피유도, 교통차단 및 우회로, 안전표시 설치 등

- 심화 훈련

훈련종류	훈련내용(현장훈련)	비 고
▻ 풍수해대비훈련	․수방훈련, 배수(펌프)훈련 등

○ 대피훈련 실시(기본훈련+심화훈련)

- 일 시 : 년 1회 실시

- 장 소 : 1종 시설물

- 인 원 : 도로사업소 / 경찰서 및 소방서 등 유관기관(필요시)

- 비상 대피 훈련 세부 내용

상황발생 및 전파		재난 대응 체계 가동		현장 통제 실시
재난 대응방 보고 (SNS 활용)	□	총괄 조정관에 의한 재난 대응 체계 가동	□	유관기관(경찰서, 소방서) 현장 수습반 합동 실시
훈련 장소		훈련 장소(본사)		훈련 장소

	현장 대피 안내		유관 기관 합동 훈련		훈련 강평
□	현장 수습반 및 복구 지원반에 의한 현장 대피 안내	□	실제훈련활동 등	□
	훈련 장소		훈련 장소		관 리 자 유 관 기 관

○ 대피훈련 평가/계획수립 및 전파

- 평가항목 및 평가자

평가항목	평가자
▻ 대피 목표시간 설정, 목표시간 달성 여부 (※정량적 평가)	자체평가
▻ 리스크 평가에 대한 적절성 평가	자체평가+전문가
▻ 시나리오 적절성 평가 ․ 대피유도, 교통차단 및 우회로, 안전표시 설치 등 적절성 ․ 총괄지휘자, 피난유도자 지정 여부 ․ 임시 피난장소 지정여부	자체평가+전문가
▻ 대피 원활 여부(※병목현상 발생 여부)	시민

○ 시민재해 예방을 위한 도로터널 재난대비 유관기관 합동훈련

- 시설별 연 1회 이상 유관기관 합동훈련을 통한 대시민 적극 홍보

훈련시기	훈련장소 (터널·지하차도)	참여범위	훈련방법	평가방법
‘22.7월	서부트럭터미널지하차도	소방진압·구조대(119) (강서소방서) 교통통제 경찰(112) (양천경찰서) 응급의료기관, 시민 등	재난유형별 매뉴얼에 의한 대응체계 가동 모의 화재진압, 피난 구조 시민 대피안내 등 전광판, 안내간판 등을 통한 대시민 홍보	훈련 종료 후 강평을 통한 시나리오 적절성 평가
‘22.12월	외발산지하차도

○ 터널 및 지하차도 근무자 상황대응 강화를 위한 자체 방재훈련

- 시설별 월 1회 이상 재난유형별(화재, 침수, 정전 등) 자체훈련 실시

훈련시기	훈련장소 (터널·지하차도)	참여범위	훈련방법	평가방법
월별	외발산지하차도	터널 및 지하차도 현장근무자	재난유형별 사고를 가상하여 담당자 역할 부여 및 임무 숙지 상황전파, 방재시설 가동, 시민대피 방송 등	현장근무자 매뉴얼 숙지여부 확인 등
월별	서부트럭터미널 지하차도

○ 재난유형별 훈련절차

화재 대비		상황감시·확인	□	경보·상황전파	□	방재시설 가동	□	현장출동 조치

침수 대비		상황감시·확인	□	경보·상황전파	□	진입차단 등 통제	□	통행재개 및 복구

정전 대비		정전·설비동작 확인	□	경보·상황전파	□	복전요청·긴급복구	□	복전·전원공급 확인

□ 긴급 대응 및 복구체계

○ 상황처리 흐름도

상황접수 및 전파	⇨	현장출동 및 조사보고	⇨	복구 작업	⇨	완료보고
(주간) 시설보수과 (야간)당직실		-유관기관 통보 -사고자발생시 구조구급 조치 -상황보고 ․총괄부서, ․시청 상황실		-교통통제 및 안전조치 -시설물 복구 ․소규모 : 직영반 ․대규모 : 직영반, 유지보수업체 - 원인자 및 손괴자 복구 ․첨가물 관리기관:가스,한전,통신 등		-상황보고 ․총괄부서, ․시청상황실
(전파) 시설담당자 과장, 소장

○ 세부 조치사항

상 황	조 치 할 사 항
상황접수 및 전파	○ 접수 : 주간-시설보수과, 야․공휴일-당직실 ○ 전파 : 시설물담당, 부서직원 → 시설보수과장, 사업소장 ※사업소 → 안전총괄실(안전총괄과,도로시설과,교량안전과) ○ 신속한 초등 대응 결정을 위해 사고 발생후 시간대별 보고 - 최초보고 10분내, 중간보고 30분내, 이후 수시보고(상황종료시까지)
현장출동 및 조사보고	○ 현장출동 및 조사(상황파악 및 응급조치) : 시설물담당, 부서직원 - 현장확인, 안전조치(위험표지 설치 등), 원인파악, 복구방법 검토, 현장지휘 ○ 조사보고 - 인적피해 발생 또는 매스컴 취재 경우 안전총괄실 서면보고 ○ 현장 통제실시, 구조․구급 조치(소방서,경찰서) 지원업무
작업지시	○ 작업지시 - 소규모 - 직영반 복구 / 대규모 –직영반, 유지보수업체 합동 작업 ※ 필요한 경우 유관기관(경찰서, 상하수도, 가스 등) 지원 요청 ○ 파손원인 명확 : 선 응급조치후 원인자 또는 손괴자에 작업지시하고 복구완료시까지 현장 지휘
복구작업	○ 복구작업 : 직영반, 유지보수업체 작업 ○ 자재(아스콘, 골재 등) 수급 : 직영반 보수자재 사용
완료보고	○ 완료보고 -사고개요, 원인, 복구과장, 조치결과, 향후계획, 특이사항 등 ※소규모 : 소장보고 / 인적, 대규모 : 안전총괄실

※ 재난사고 초기대응 매뉴얼, 현장조치 행동매뉴얼 활용

□ 사고시 후송계획(보완)

①

발견 및 피해자 구분

②

상황전파 및 신고

③

구분별 응급조치

④

구급차 도착 및 후송

⑤

병원 도착 및 치료

⑥

상황 종료

상황실 전파 및

초기 대응팀 투입

대책본부장 보고 및

유관기관 연락

초기 대응팀

재해자 인계 및

대응인력 동행

병원 동행 인력

후속 상황 전파

현장 정리 및

동향 보고 실시

대책본부장

↕

상황실

↕

초기 대응팀

↕

유관기관

○ 구조·응급조치 세부내용

구 분	내 용
피해자 구분	가) 화재, 폭발 등으로 발생한 화상환자
응급조치 사항	즉시 화재, 폭발 범위를 벗어나 정확한 상황 전파 및 119 신고, 주변 도움 요청, 화상전문 병원 이송 119 도착 전까지 화상 부위를 냉각(냉각 방법을 모를때 화상 부위가 오염되지 않도록 주의, 함부로 화상부 의복을 벗기지 말 것)
피해자 구분	나) 골절환자
응급조치 사항	경미할 경우 주변 사무실에 비치되어있는 구급함 사용하여 조치 후 병원 이송 중대한 사항인 경우 초기조치 및 119신고 병원이송
피해자 구분	다) 질식환자
응급조치 사항	1. 질식환자 발생 시 함부로 구출하지 말고 지급되어있는 복합가스측정기를 이용한 측정 후 구조방법 결정 – 즉시 비상연락가동 및 119 신고 2. 구조 시 구조자는 인근 및 본관 사무실에 비치되어있는 공기호흡기 착용 및 구조로프 등 필요한 보호구 사용 후 구조 3. 구조 후 의식이 없을 경우 119 도착 전 까지 인공호흡 및 심폐소생술 실시 - 주변인 및 본관 근무자에게 비치되어있는 자동심장충격기 요청

구 분	내 용
피해자 구분	라) 화학물질 접촉 환자
응급조치 사항	1. 비치되어있는 물질안전보건자료(MSDS) 응급조치요령 파악 2. 경미할 경우 주변 사무실에 비치되어있는 구급함 사용하여 조치 후 병원 이송 3. 중대한 사항인 경우 초기조치 및 119신고 병원이송
	마) 공통사항
후송방법	1. 경미한 경우 사무실에 비치된 구급함을 이용하여 즉시 조치 후 병원 이송 결정 2. 중대한 재해인 경우 응급조치와 동시에 119 신고하여 전문기관 이송

□ 도급․용역․위탁 안전관리

○ 수급․수탁기관 안전관리 능력 점검

- 대    상 : 안전점검 및 진단, 보수보강 공사

- 점검계획 : 2회 (착수시, 시행중)

- 점검내용

․착수보고 및 시행 중 점검내용 확인 후 미비사항 보완 시행

[용   역]

구 분	점 검 내 용
착 수 시	-과업수행계획서 안전관리 확인 ․안전보건관리체계 및 시민재해관리체계 ․조직체계 및 인력, 측정․점검장비, 안전교육 운영계획 교통계획 등
시 행 중	-착수시 과업수행계획서 이행여부 확인

[공   사]

구 분	점 검 내 용
착 수 시	※ 용역과 같이 내용 작성
시 행 중

○ 수급인의 유해․위험요소 신고 절차

위험요소 신고	⇨	안전조치 개선	⇨	개선 이행
현장점검 중 위험요소 발견 감독자에 즉시 신고		부서내 판단후 작업지시 및 실정보고를 통한 보완		위험요소 개선 및 장기계획수립

4		그 외 의무사항 이행계획

□ 시설물 설계도서 수집 및 보관

시설물별	대상 시설물수	보관중인 설계도서
		설계도	구조 계산서	시방서	수량산출 내역서	점검진단 보고서	감리 보고서	시설물 관리대상	기타
합계	53	53	5	5	5	53	5	53
일반교량	20	20	0	0	0	20	0	20
고가차도	13	13	0	0	0	13	0	13
터널	5	5	2	2	2	5	2	5
지하차도	11	11	3	3	3	11	3	11
복개	4	4	0	0	0	4	0	4

□ 그 외 관련 안전‧보건관계 법령사항(기전과)

○ (전기)안전점검 계획

- 점검대상 : 가로등(분전반)설비, 터널 / 지하차도 수용설비 및  비상발전설비

- 점검시기 : 1년 주기, 3년 주기

- 점 검 자 : 한국전기안전공사, 전기안전관리대행사

- 점검수준 : 절연 및 접지저항 측정, 보호계전기 정상 작동 여부 등

- 점검방법 : 계측장비에 의한 점검 *한국전기안전공사 점검 의뢰

< 전기수용설비 및 비상용 발전설비 >

연번	시설물명	용량(kW)		시행시기	실시방법	점검비용 (천원)	비고(전차 완료일)
계	25개 시설	수전설비	발전설비			13,567
1	화곡터널		125	’22.10.	정기검사 (전기안전공사)	158	2019.10.24.
2	공항지하차도		125	’22.06.	정기검사 (전기안전공사)	158	2019.06.25.
3	개화지하차도		125	’22.06.	정기검사 (전기안전공사)	158	2019.06.25.
4	구로지하차도		125	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	418	2020.08.26.
5	구로역지하차도		300	’22.07.	정기검사 (전기안전공사)	233	2019.07.14.
6	가마산지하차도		170	’22.06.	정기검사 (전기안전공사)	177	2019.06.25.
7	신도림지하차도		150	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	461	2020.08.26.
8	국회앞지하차도		115	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	401	2021.09.09.
9	등촌지하차도		260	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	648	2021.04.21.
10	오목지하차도		175	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	503	2021.04.21.
11	오금지하차도		125	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	418	2021.09.09.
12	고척2지하차도		125	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	418	2021.04.21.
13	서부트럭터미널앞지하차도	1,150		’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	3,127	2021.11.12.
14	외발산지하차도	300		’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	1,680	2020.08.26.
15	개봉지하차도		250	’22.10.	정기검사 (전기안전공사)	211	2019.10.24.
16	노들길지하차도	700	500	’22.09.	요청검사 (전기안전공사)	2,021	2021.09.09.
17	궁동터널	58		’22.10.	요청검사(용역)	326	2021.10.05.
18	작동터널	24		’22.10.	요청검사(용역)	252	2021.10.05.
19	범박터널	28		’22.10.	요청검사(용역)	261	2021.10.05.
20	천왕산생태터널	8		’22.10.	요청검사(용역)	217	2021.10.05.
21	여의하류IC지하차도	16		’22.10.	요청검사(용역)	234	2021.10.05.
22	목동교서측지하차도	9		’22.10.	요청검사(용역)	219	2021.10.05.
23	오목교서측지하차도	4		’22.10.	요청검사(용역)	208	2021.10.05.
24	서울교접속지하차도	26		’22.10.	요청검사(용역)	256	2021.10.05.
25	여의2지하차도	94		’22.10.	요청검사(용역)	404	2021.10.05.

○ (소방) 안전점검 계획

- 점검대상 : 지하차도 소방시설

- 점검시기 : 1년

➤ 작동기능점검 : 5월

➤ 종합정밀점검 : 10월

- 점 검 자 : 소방시설관리(소방시설관리사 및 보조기술인력)

- 점검수준 : 설비별 정상작동 여부 및 관련법령 적합여부 점검

- 점검방법 : 육안 및 계측장비에 의한 점검

[작동기능 및 종합정밀점검]

연번	시설물명	시행시기	실시방법	점검비용 (백만원)	비고 (전차 완료일)
계	1개 지하차도
1	서부트럭터미널앞 지하차도	‘22. 5	작동기능점검(년1회)	2	-
		‘22. 10	종합정밀점검(년1회)	2	-

○ (위험물)정기검사 계획

- 점검대상 : 지하차도 호이스트 설비(2톤이상)

- 점검시기 : 법정 정기검사(2년 주기)

- 점 검 자 : 한국안전기술협회

- 점검수준

· 원동기, 브레이크, 와이어로프 이상유무

· 훅 등의 달기기구, 방호장치 이상유무

- 점검방법 : 작동기능 정상, 브레이크 상태 점검 등 적합 여부

[호이스트설비]

연번	지하차도명	호이스트 용량(톤)	대수	시행시기	실시방법	점검비용 (천원)	비고 (전차완료일)
1	서부트럭터미널앞	2	2	‘22. 4	법정 정기검사 (한국안전기술협회)	118	‘20. 4
2	개봉	2	1	‘22. 4	법정 정기검사 (한국안전기술협회)	59	‘20. 4
3	노들길	2.8	2	‘22. 4	법정 정기검사 (한국안전기술협회)	118	‘20. 4
4	가마산	2	1	‘22. 4	법정 정기검사 (한국안전기술협회)	59	‘20. 6
5	외발산	2	1	‘22. 4	법정 정기검사 (한국안전기술협회)	59	‘20. 4

붙임 1		도로시설물 현황(중대재해처벌법 대상시설)

▢ 도로시설물 현황 : 총 53개(A1,B50,C1,D1)

(2022.10월 현재)

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	53	19 (B19)	7 (B5,C1,D1)	7 (B7)	11 (A1,B10)	5 (B5)	4 (B4)
1 종	7 (A1,B6)	-	-	-	2 (A1,B1)	4 (B4)	1 (B1)
2 종	23 (B19,C1,D1)	6 (B6)	4 (B2,C1,D1)	3 (B3)	9 (B9)	1 (B1)	-
3 종	6 (B6)	1 (B1)	1 (B1)	1 (B1)	-	-	3 (B3)
법정외	17 (B17)	12 (B12)	2 (B2)	3 (B3)	-	-	-

▢ 시설물 종류별 현황

○ 일반교량 (19)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	규 모		설계 하중	교량형식	준공일	시공사	비고
					폭	연장
1	목 동 교	2종	B	영등포구 양평동 57 ～ 양천구 목동 174	20.4 25.6	240	DB18 DB24	PSCI ST-BOX	‘68.10.01 ‘86.12.	현대건설
2	고 척 교	2종	B	구로구 구로동 653 ~ 구로구 고척동 62	37.5	203	DB24	PSCI SPG PREPLEX	‘70.12. ‘75, ‘86.01.01	협화실업, 한양
3	오 목 교	2종	B	영등포구 양평동 28 ～ 양천구 목동 409	40	260	DB24	PSCI	‘77.10.24 ‘87.09.30 ‘00.07.21	협화실업, 한양, 원하종합건설
4	서 울 교	2종	B	영등포구 여의도동19 ～ 영등포구 영등포동	24.2	255	DB24	PSCI	‘04.12.30	현대건설
5	여의2교	2종	B	영등포구 여의도동18 ～ 영등포구 영등포동94	40	220	DB24	PREPLEX	‘90.02.26	극동건설(주)
6	오 금 교	2종	B	양천구 신정동152-1 ~ 구로구 구로동612-1	36	270	DB24	ST-BOX	‘88.02.29	고려산업개발
7	오금교접속교	3종	B	구로구 신도림동290	60	22	DB24	RA	‘88.2.29	고려산업 개발
8	개 화 교	법외	B	강서구 개화동 275 ~ 개화동 276	20	60	DB24	PCI	‘10.10.01	매일종합건설
9	행주1교	법외	B	강서구 개화동 106 ~ 개화동 107	18.5	90	DB24	RCT	‘93.06.30	쌍용건설(주)
10	행주2교	법외	B	경기도 김포시 고촌면 전호리	18.5	30	DB24	RCT	‘93.06.30	쌍용건설(주)
11	광 명 교	법외	B	구로구 천왕동 ～ 광명시 광명동	30	60	DB24	RA	‘00.11.03	대림건설
12	개 봉 교	법외	B	구로구 개봉동 290 ~ 경기도 광명시	25	60	DB18	PCI	‘81.12.31	서광산업
13	도 림 교 (구로)	법외	B	영등포구 문래2가30 ～ 신도림동 330	30	60	DB24	STG CFF	‘74.12.01 ‘06.12.19 ‘14.04.30	남양진흥 공업
14	구로1교	법외	B	구로구 구로동 181 ~ 대림동 1087	25	66	DB18	PCI	‘78.02.28	우신건설
15	신정교접속교	법외	B	영등포구 문래동	8	68	DB24	PCI, RA	‘95.04.30	㈜한림
16	역곡천교	법외	B	구로구 항동 111-17	30.9	45	DB24	PCI	‘02.05.31	현대산업 개발(주)
17	광 복 교	법외	B	구로구 개봉동 192 ～ 광명시 철산 산1	32.8	67	DB24	SPG STB	‘77.07.30 ‘98.02.05 ‘21.12.30	㈜건영 ㈜KCC
18	여의하류2교	법외	B	영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	DB24	ARCH형 RC	‘10.5.20	화성산업 매일종합건설
19	행주I/C교	법외	B	개화동 131-6	14.5~ 16.5	90	DB24	RCS	‘88.12.1	동아건설 벽산건설

○ 고가차도 (6)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	규 모		설계 하중	교량형식	준공일	시공사	비고
					폭	연장
1	개봉고가	2종	B	구로구 개봉동 353	18.5	336	DB18	PCI	‘71.03.16	주택공사
2	가리봉철도고가	2종	C	구로구 가리봉동 515	20~ 24.5	234	DB18	PSC I SPG	‘77.07.30	신흥건설
3	개봉철도고가	2종	D	구로구 개봉동 235	22	148	DB18	PCI	‘77.07.01	도로공사
4	오류철도고가	3종	B	구로구 오류동 74-4 ~ 오류동 331-3	75.4	47	DB24	SPG STB	‘86.02.25	서광산업
5	화곡고가	법외	B	양천구 신월동 455 ～ 강서구 화곡동 889	21	80	DB24	STB	‘84.11.30	우성건설(주)
6	가마산고가	법외	B	구로구 구로동 415	16~21	78	DB24	RCS	‘96.06.01	대림공영

○ 입체교차 (6)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	규 모		설계 하중	교량형식	준공일	시공사	비고
					폭	연장
1	영등포R IC	2종	B	영등포구 영등포R	15	218	DB18	PCI	76.12.30	진덕산업
2	공단 IC	2종	B	구로구 구로동 700	7~23	374	DB24	ST-BOX PFS	91.9.30	남광토건
3	시흥 IC	3종	B	신림동 1667-10 ~ 구로동 137-1	25.7	84	DB18	SPG	77.7.30	신흥건설
4	신월 IC	법외	B	남부순환로,경인고속 도로입구 교차	24.7	84	DB18	SPG	77.7.30	남광토건
5	오류 IC	법외	B	구로구 개봉동 68	22	32.3	DB18	PCI,SPG	77.7.30	남광토건
6	개화 IC	법외	B	강서구 개화동 425-340	25.2	29	DB24	RCS	86.12.15	동아건설 산업

○ 지하차도 (11)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	터 널		옹 벽		준공일	시공사	비고
					폭	연장	폭	연장
1	서부트럭 터미널앞지하	1종	A	신정3동 서부트럭터미널 ～ 신월6동 강산중학교	18.5	740	18.5	335	14.10.31	중앙건설 현대아산
2	외발산지하	1종	B	강서구 발산동 283 ~ 공항동 899	20.1	620	20.1	395	05.06.30	파일종합건설 일성건설(주)
3	오금지하	2종	B	양천구 신정동 162 ～ 신정유수지	18	100	18	280	89.12.31	고려산업 개발(주)
4	구로지하	2종	B	구로구 구로동 603	15.4	130	15.4	240	97.07.22	유림실업(주)
5	공항입구지하	2종	B	강서구 공항동 74 ～ 방화동 621	15.6	100	15.6	215	79.08.30	동아건설(주)
6	등촌지하	2종	B	양천구 목동 14단지 1406동앞	20	360	20	320	86.12.26	풍림산업(주)
7	오목지하	2종	B	양천구 목1동 406-5	20	320	20	270	96.08.1	풍림산업(주)
8	신도림지하	2종	B	구로구 구로동 3-72	29.5	130	29.5	135	05.11.11	천호건설 삼호건설
9	가마산 지하보차도	2종	B	구로구 구로동 699	26	145	26	275	96.06.20	정경종합 건설
10	국회앞 지하보차도	2종	B	영등포구 여의도동 17-27	24.4	292	24.4	237	77.09.30	대림산업(주)
11	개봉지하차도	2종	B	개봉2동 407	18.5	355	18.5	381	‘15.12.10	㈜KSC 대우조선 해양건설(주)

○ 터널 (5)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	터 널		구조형식	준공일	시공사	비고
					폭	연장
1	궁동터널	1종	B	양천구 신정동 산150-1 ~ 구로구 궁동 산1-42	25	140	Con’c Box	01.08.31	동우실업외2
2	작동터널	1종	B	구로구 궁동 산1-3 ~ 부천시 작동 산160-1	25	130 (총200)	Con’c Box	01.08.31	동우실업외2
3	생태터널	1종	B	구로구 항동	30	80	개착식 파형강관	11.12.20	현대산업 개발(주)
4	범박터널	1종	B	구로구 항동	21	40	Con’c Box	11.12.20	현대산업 개발(주)
5	화곡터널	2종	B	화곡동 산143-2 ~화곡동 산172-2	10 10	415 442	재래식 ARCH	83.08.20	서대건설(주)

○ 복개구조물 (4)

연번	시 설 명	종별	상태 등급	위 치	터 널		구조형식	준공일	시공사	비고
					폭	연장
1	도림천복개 (좌안)	1종	B	구로구 신도림역 ~ 구로공단역	9~23	2,575	RA	88.12.31	대호건설
2	개화천복개	3종	B	강서구 개화동 398-7	62.9	41	Con’c Box	86.01.01
3	염창IC하부 복개	3종	B	강서구 염창동	4.5	205	RA	88.12.01	대림산업(주)
4	도림천하류 복개	3종	B	영등포구 문래동 5가 27	83	61	RA	89.01.01

붙임 2		정밀안전점검 및 진단 용역 현황

구 분	용 역 명(발주)	대상 시설물	사업금액 (천원)	용역기간	업무 담당	비고 (발주방법)
계	7 건	40개소	1,062,768 (소요예산)
정밀안전점검용역	범박터널 정밀안전진단 및 개화IC 외 5개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	범박터널, 개화IC, 오목교, 오목지하차도, 도림교(구로), 신정교접속교, 행주IC교	162,214 (201,708)	착공일로부터 365일	김규춘	PQ
	천왕산생태터널 정밀 안전진단 및 개봉교 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	천왕산생태터널, 개봉교, 개화교, 오금교, 구로지하차도, 가마산고가	162,216 (208,741)	착공일로부터 365일	최선보	PQ
	화곡고가 외 4개소 정밀안전점검 및 실태 조사 용역	화곡고가, 오류철도고가, 개화지하차도, 목동교서측지하보차도, 고척2지하	144,585	’22.02~12	강연홍	PQ
	여의2교 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	여의2교, 광복교, 선유교, 성산지하차도, 국회앞지하차도	138,487	’22.02~12	강연홍	PQ
	개봉지하차도 외 5개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	개봉지하차도, 개화천복개, 오금지하차도, 행주1교, 행주2교 개봉철도고가	162,658	’22.02~12	최선보	PQ
	가리봉철도고가 외 4개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	가리봉철도고가, 공단IC, 구로역지하차도, 가마산지하차도, 여의하류지하차도	139,264	’22.02~12	김규춘	PQ
	화곡터널 외 5개소 정밀안전점검 및 실태조사 용역	화곡터널, 서부트럭터미널지하차도, 오금교접속교, 등촌지하차도, 여의2지하차도 오목교동측지하보차도	153,344	’22.02~12	최재영	PQ

붙임 3		도로시설물별 보수․보강 현황

(단위 : 백만원)

구분	사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	사 업 비	비 고
	계	공사6건, 용역2건		6,521
1	2022년 도로시설물 일상유지 보수공사(교량,고가 등)	▸교량 22, 고가7, 입체7개소 시설물 유지보수	’22. 01. ~ 12.	1,400
2	2022년 도로시설물 일상유지 보수공사(터널,지하차도 등)	▸터널 5, 지하차도 28, 복개 4개소 유지보수	’22. 01. ~ 12.	1,066
3	도림천복개(좌안) 보수공사	▸신축이음보수 410m	’22. 02. ~ 10.	500
4	신도림지하차도 보수공사	▸아스콘포장 56a ▸신축이음보수(guss) 420m	’22. 02. ~ 10.	500
5	여의2교 보수공사	▸단면보수 290㎡ ▸표면보수 2,849㎡	’22. 02. ~ 10.	500
6	오류철도고가 보수공사	▸강재도장 4,058㎡ ▸표면 및 단면보수 165㎡	’22. 02. ~ 12	1,900
7	2022년 도로시설물 세척용역(강서)	▸시설물 37개소 세척	’22. 02. ~ 12.	655
8	2022년 건설폐기물 수집운반 및 처리용역	▸폐기물 수집운반 및 처리	’22. 02. ~ 12.	0	공사별 이전비로 시행

붙임 4		법정교육 이수 현황

성 명	교육이수	미이수자 이수계획		비 고
		상반기	하반기
오재영	이수
강연홍	이수
최선보	이수
김규춘	이수
최재영	이수

붙임 5		우기․해빙기 안전점검표

우기 교량 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목	점 검 결 과		조 치 내 용
	O,X	내용(위치,상태)
1) 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
◦ 어프로치 슬래브 - 포장상태, 균열, 단차 - 구조물과 지반이 접하는 부분의 흙의 유실 및 단차
◦ 교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰, 체수
◦ 배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
◦ 난간 및 연석(가로등 포함) - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
◦ 신축이음 - 본체 변형, 고무판 파손, 누수, 이상음 - 후타재 파손, 박리(해빙기 - 염해, 동결융해)
2) 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
◦ 바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수(방수층 손상), 백태 - 도장 손상 및 부식, 체수 - 강바닥판 변형, RC 철근노출
◦ 거더(박스, 플레이트) - 강박스 내부 우수유입 및 체수 (지점부) - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 도장 손상 및 부식 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
◦ 받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 거더와 받침연결부 부식, 신축이음 하부 우수유입 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
3) 하부구조(교대, 교각, 기초)
◦ 교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동), 토사유실 - 균열, 박리, 박락, 철근노출, 신축이음 누수, 백태
◦ 교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 박리, 박락, 철근노출, 층분리, 누수, 백태
◦ 기초부 - 부등침하, 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식
◦ 통수단면 - 유송잡물, 퇴적물질(나뭇가지, 폐비닐 등)

우기 터널 안전점검표

시설(공사)명		관 리 주 체
점 검 자		점 검 일

점 검 항 목		점 검 결 과		조 치 내 용
		O,X	내용(위치,상태)
1) 바닥부
도로	◦ 배수 및 배수구 상태
	◦ 포장부 파손
2) 본선 라이닝 점검
◦ 라이닝 콘크리트 - 파손 및 손상 - 균열 진행성(폭, 길이) - 누수범위 상태 - 재질열화(박리, 박락, 백태, 철근노출 등)
◦ 시공이음부 및 타일부 - 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
◦ 개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
3) 주변지형 및 기타
◦ 터널 상부 지형변화 여부
◦ 터널 주변 굴착공사 여부
◦ 갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
◦ 갱문 상부 배수로 상태 및 기타

해빙기 점검 체크리스트(교량)

점검일자 :       년    월    일          날씨(온도) :         (    ℃)

교량명	○○교량	연장(L, m)		교폭(B) /차로		00m / 0차로
위 치		설계하중	DB-24/DL-24	구조형식	상부	PSC / ILM
받 침	포트	신축이음	강핑거		하부	라멘식
교차시설		부착시설		기 타

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
Ⅰ. 상부구조 상면 (교면, 배수, 난간 및 연석, 신축이음)
	▪교면포장(아스콘, 콘크리트) 손상 - 균열, 소성변형, 요철, 함몰
	▪배수시설(배수구, 배수관) - 파손(Grating, 관), 체수, 막힘
	▪난간 및 연석 - 난간 파손, 부식 - 연석 파손, 박리(염해, 동결융해)
	▪신축이음 - 본체 변형, 씰링 파손, 이상음 - 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해)
Ⅱ. 상부구조 하면 (바닥판, 거더, 받침)
	▪바닥판(강바닥판, RC) - 균열, 누수, 백태, 강바닥판 변형, RC 철근노출
	▪거더(박스, 플레이트) - 강박스 및 플레이트 용접부 균열 - 2차부재 변형, 연결부 상태 - 콘크리트 박스 균열, 누수, 백태
	▪받침(강재, 탄성) - 가동불량, 앵커볼트 파손 - 받침모르타르 균열, 파손(동결융해)
Ⅲ. 하부구조(교대, 교각, 기초)
▪교대 - 흉벽 기울기 이상(측방유동) - 균열, 누수, 백태,
▪교각 - 침하(부등침하), 기울기 이상 - 균열, 누수, 백태,
▪기초 - 세굴(직접기초 및 말뚝 노출), 침식

특이사항

점검자 :                    (인)

해빙기 점검 체크리스트(터널)

점검일자 :       년    월    일          날씨(온도) :         (    ℃)

터널명	○○터널	연장(L, m)		터널 단면도
소재지		높이(H) /폭(W)	00 / 00
터널형상	○○형	준공 년도	********** .
터널공법	NATM / ASSM	주요 변상	균열, 누수 등

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비고
Ⅰ. 바닥부
도로	▪포장부 파손
	▪바닥부 체수 및 결빙
	▪배수구 체수 및 결빙
Ⅱ. 본선 라이닝 점검
▪라이닝 콘크리트 균열 동반 누수 - 균열 진행성 (폭, 길이) - 누수범위 및 결빙 상태
▪시공이음부 및 타일부 누수 및 들뜸 - 시공이음부 및 타일부 들뜸 범위 등 - 지하수 용출 및 토사유출 상태
▪터널 내 측빙, 고드름 발생 여부
▪개착구간 라이닝 상태(균열, 누수)
Ⅲ. 주변지형 및 기타
▪터널 상부 지형변화 여부
▪터널 주변 굴착공사 여부
▪갱구부 비탈면 및 옹벽 상태
▪갱문 상부 배수로 상태 및 기타

특이사항

점검자 :                    (인)

붙임 6		장비 확보 현황

□ 측정장비

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
	해당사항없음

□ 조사장비

장 비 명	규 격	단위	수량	비 고
차 량	승합차	대	1
후레쉬		개	5
카메라		개	2
점검망치	암석용	개	1
점검사다리		개	1
망원경		개	1

붙임 7		유관기관 비상연락망

				서울시 재난안전대책본부				□ 한강사업본부
								한강사업본부
				상 황 실 ☎ 2133-0064~5 FAX) 2133-0098
도시가스(서울,강남)								3780-0841~7(주) 3780-0777(당)
3660-8282(서울) 2680-4800(강남)								□ 인명구조
								소방본부 상황실
시설관리공단								735 - 0119
2290 – 6114(상황실) 2290 – 6364(사무실) FAX:2290-6372				안전총괄실	본청 당직실			강서수도사업소
								3146-3800
				도로시설과 도로기전팀 ☎ 2133-1675 교량안전과 강북교량팀 ☎ 2133-1968	☎ 2133-0001~6 ※ 안전총괄과 재난안전상황실 ☎ 2133-0090~2
서남물재생센터
								한전강서지점
3660 - 2253
								2640-2268~9 2640-2203(당)
관 내 구 청				강서도로사업소				관내 유관기관
강서구청	2600-6330(당) 2600-6799(토) 2600-6416(치)							강서소방서 3663-0119 구로소방서 2618-0119 영등포소방서 2675-0119 양천소방서 2655-0119 강서경찰서 2602-0112 양천경찰서 2648-0112 구로경찰서 864-0112 영등포경찰서2676-0112
				평일 주간) 시설보수과 ☎ 2657 – 7971~6 야간) 당직실 ☎ 2657 – 7900~1 공휴일) 당직실 ☎ 2657 – 7900 Fax) ☎ 2657 – 7958
양천구청	2620-3000(당) 2620-3625(토) 2620-3655(치)
구로구청	860-2330(당) 860-3120(토) 860-3150(치)
영등포구청	2670-3000(당) 2670-3810(토) 2670-3845(치)