설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	워커힐고가차도	J4 방향표지판 꺾어짐(고정불량)	현장 제거완료 (일상유지 작업지시 예정)	(1-1)
		J8 방향표지판 꺾어짐(고정불량)	현장 정비완료	(1-2)
2	면목천복개구조물	TYPE 6구간 중앙 중앙분리대 난간파손 3경간	민원사항(손상부 제거완료 및 교통사고 조회결과 원인자 미확인 – 작업지시 예정)	(2)
3	제2마장교	특이사항 없음
4	이문고가차도	공사장 지적사항 확인 (계단 이설 재설치 및 안전망)	정비완료	(4)
5	옥수터널	겨울철 점검사항 확인 (터널 갱구부 외측 균열부)	진전사항 없음(주의관찰)	(5)
6	무지개터널	특이사항 없음
7	서울숲1지하차도	특이사항 없음
8	서울숲2지하차도	특이사항 없음
9	신내교	특이사항 없음
10	안암교	배수구 하부 고드름 발생	공무직 활용 지속 정비예정	(10)
11	종암교	교각 상부 조류 서식	공무직 활용 지속 청소예정	(11)
12	서울숲다리	특이사항 없음
13	신답고가차도	정밀점검 지적사항 작업지시 확인 (철근제거 단면보수 및 표면처리)	일상유지 작업완료	(13)

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2014.  1. 17 ~ 23.

점검자   직)  시설6급     성명)  최 태 석      (서명)

직)  시설9급     성명)  진 하 영      (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번: (1-1) 워커힐고가 J4(방향표지판)	정비 후(방향 고정)
연번: (1-2) 워커힐고가 J8(방향표지판)	정비 후(제거 완료)
연번: (2) 면목천복개(중분대 파손)	정비 후

연번: (4) 이문고가(작업장 통로 고정)	난간 안전망 설치
연번: (5) 옥수터널(갱구부 균열)	겨울철 점검 대비 변함없음
연번: (10) 안암교(배수구 고드름 발생)	정비 후

연번: (11) 종암교(교각상부 조류 서식)	정비 후
연번: (13) 신답고가차도(철근제거)	교각부 표면보수