도로조명시설물 관리자 검토의견서

1. 가로등 노후선로 개량 주기

○ 현 황 :「도로조명 시설개선 중기 계획(방침서)」에 의한 15년 이상된 노선은 선로, 등주, 등기구 등 전면 개량

○ 검토의견

≪ 전면개량 기준 ≫

- 주 기 :      년

- 사 유 :

≪시설물별 개량 방법 ≫

- 가로등주

- 가로등 선로

- 기타

2. 상시전원 공급 방안

○ 현 황 : 야간(19시 ~ 06시)에만 가로등에 전원을 공급하므로 CCTV 및 센서 등 설치시 낮에는 전원이 공급되지 않아 사용할 수 없음, 향후 서울시의  경쟁력과 삶의 질의 향상을 위하여 정보통신기술 등을 융·복합하여 시민에게 다양한 도시서비스를 제공을 위하여 상시전원 공급

○ 검토의견

≪ 24시간 전원 공급 가·부 ≫

≪ 가·부에 따른 세부 의건 ≫

- 전원공급방법 등

· 예) 3회선(1회선: 상시전원선, 2회선: 가로등 전원 격등)

2회선(1회선: 상시전원선, 1회선: 가로등 전원)

- 기타의견

3. 가로등주내 누전차단기 설치 여부

○ 현 황 : 가로등 분전함에 누전차단기가 설치되어 있음에도 각 등주별 누전차단기를 설치하는 사례가 있음

○ 검토의견

≪ 누전차단기 설치 가·부 ≫

≪ 가·부에 따른 세부 의건 ≫

4. LED광원의 교체주기

○ 현 황 : LED등기구에 대한 내용연수가 없어 노후 및 이물질 등으로 광속이 저하되어 조도 저하 발생

○ 검토의견

- 주 기 :     년

- 사 유 :

5. 가로등주 분체도장 적용 의견

○ 현 황 :「도로조명시설 설치 및 관리지짐」에 철재가로등주(무도장)를 사용 권장하는데 서울특별시 도시디자인 조례에 따르면 도시디자인심의시 서울시 지정색의 분체도장 사용 권장하여 내용 충돌 발생

○ 검토의견

≪ 분체도장 가·부 ≫

≪ 가·부에 따른 세부 의건 ≫

6. 기타의견