가로등시설물 검토내용

연번	구 분	우리구 검토내용	비고
1	가로등 및 교량BOX조명기구 광원	․ 현재 가로등에 반영된 고효율 세라믹메탈(CDM 250W) 광원을 LED광원으로 교체 검토 ․ 교량 BOX 조명기구에 반영된 메탈(150W) 광원을 LED광원으로 교체 검토
2	가로등+보행등의 회로구성 방식	․ 6회로(가로등 4, 보행등 2)
3	가로등 무선원격감시시스템	․ 분전반감지기(분기회로감지기 포함)
4	가로등주 불법광고 부착방지 시설 설치	․ 불법 광고물 부착 방지 및 감전보호용 설치 검토
5	제어반	․ 가로등 제어반 : 자립형 ․ 향후 스마트 디밍제어시스템 도입에 필요한 제어반 내부 충분한 공간 확보 검토
6	등주내 다기능접속함	․ 방수형 다기능 접속함 사용 검토
7	가로등 안정기 커버 높이	․ 1,000mm ※가로등주 제작시 등주내 안정기 등 낙하방지용 보호망 설치