□ 세척 추진시 안전관리방안

○ 작업인원 및 장비

- 작업자 : 12명(작업자4명, 운전4명, 보조 2명, 유도원1명, 작업소장1명)

- 장  비 : 고소작업차 2대, 유도차량 2대, 라바콘 50개, 안내표지판 4개

○ 교통안전시설물(표지판) 및 교통신호 요원(유도원)을 배치

○ 작업차량 차선변경 시 라바콘등 안전장치를 사전에 설치하여 차량 유도

○ 안전교육시행 철저 이행지시

- 작업전 안전물품, 안전장구 착용 점검

- 차량통제 철저 등

○ 관할 경찰서에 교통통제 협의 및 교통방송에 교통통제 일정 홍보

○ 안전시설 설치 강화

- 일반도로 : 세척작업 시점부에 싸인보드카(1~2대) 및 안내간판 추가 설치로 운전자 감속운행 유도 및 작업자 안전 공간 확보

- 터널ㆍ지하차도 : 시설물 입구에 싸인보드카, 안내간판을 설치하고 시설물 내에 작업구간 앞에도 싸인보드카 1대를 추가 설치하여 작업자 안전 공간 확보

안전시설 설치 강화

일반

도로

대기차량

다목적차량

작업차량

싸인보드카1~2대

세척작업중

부도로사업소

50m이상

완충구간

(20m이상)

완화구간

(80m이상)

주의구간

(150m이상)

작업구간

(50m이내)

100m이상

터널ㆍ지하차도

100m이상 50m이상

세척작업중

부도로사업소

완충구간

완화구간

작업차량

싸인보드카

지하차도, 터널구간

싸인보드카

작업구간

주의구간

□ 교통 통제

○ 교통통제 협의

- 관할 경찰서에 교통통제 사전 업무 협의

- 교통방송에 터널, 지하차도 교통통제 일정 홍보 요청

○ 작업시간

- 주간 : 10:00 ~ 17:00

- 야간 : 23:00~익일05:00

○ 교통통제 방법

- 1개차로 통제 후 작업

- 공사현장에 공사안내표지판 부착

- 세척작업차량  50m 전방 라바콘을 이용한 차선변경 유도

- 공사현장 에 차량유도 요원 배치, 차량의 원활한 흐름 유도