도림천고가 옹벽 벽면 녹화사업 위치

□ 현장사진 및 위치

도림천고가 신정교 방향 진입램프 벽면 녹화구간(100m, 폭 0.5m)

도림천고가 벽면녹화구간 위치