<앞 면>

【 관리번호 : 구로소방서 - 6 】

내수면 (도림천) 인명사고 위험지역 관리카드

대 상 명	도림천 (호수 / 하천 / 계곡) (대표자) 서울특별시장 / 구로구청장
소 재 지	상류 (서울 구로구 구로디지털단지역)에서 하류 (서울 구로구 신도림동)
규 모	- 총 연장 : 4.2㎞ / 푹 79.6m - 인도폭 : m			- 방재(벽) 높이 : 14m - 평상 유속 : 0m/sec - 평상 수심 : 0.0m		- 피난사다리 : 5개소 - 인명구조함 : 0개소 - 안내표지판 : 0개소
관리주체	서울특별시 / 구로구청장			관리부서명(치수팀) 염영길 860-3154	日평균 이용시민		주간	200여명
							야간	200여명
안전시설물 등	안전표지판	○개소 설치기관 : 관리상태 :
	간이인명구조장비	○개소 (구성 : 구명환외 , 로프 , 호루라기 ) 작동상태 :
	피나사다리	장비명 구명보트외 종, 개소 작동상태 :
	경보설비	재난음성경보장치 및 경보등 설치됨
	수중보	○개소 / 평균 폭 0,000m / 평균 길이 0,000m
	복개구간	○개소 / 연장 0,000m /
	기 타	시설물명 개소 작동상태 :
지리적 여건	관악산에서 발원하여 관악구․동작구․영등포구․구로구를 거쳐 신정교 근처에서 안양천으로 흘러드는 하천(구로디지털단지역에서 신도림동을 지나 안양천 합류)
합 수 지 역	0개 지점
인명구조 여건	하천 곳곳에 비상대피시설 및 진출입계단 설치로 진입이 비교적 수월하며 자전거 도로가 3~4m로 소방차 출동 및 부서 양호함
안전대책	자치구 등 긴밀한 협조체제 유지 구조출동 태세 확립
기타 사항	시설물현황 : 농구장 1,960㎡, 경계홍수위 10.8m, 위험홍수위 11.96m
간이인명구조함			위치표지판
피난사다리			수중보
기타시설			기타시설(재난음성경보장치)

<뒷 면>

차량진입 □ □ □ □ 안전표지판 □ 간이인명구조함 ▣ 비상방송설비 ◈ 쉼터(팔각정) ★	자전거도로 ― 수중보 : 명칭 합수지점 : 하천명칭 교 량 : 명칭 기 타 : 명칭	경찰 : 명칭 보건소 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 병원 : 명칭 학교 : 명칭	소방서 (센터) : 명칭 주민회관 : 명칭 구청 (센터) : 명칭 관리소 : 명칭 기 타 : 명칭