도림천1복개구조물 안전점검 계획

□ 시설물 현황

구 분		내 용
시설물명		도림천1복개구조물(부분복개)	도림천1복개구조물(완전복개)	신림5교(과업종점)
준공년도		1999년	1992년	1978년
위 치		서울시 관악구 신림동 110～228-1	서울시 관악구 신림동 228-1～산32-1	서울시 관악구 신림동 산32-1
설계하중		DB-24	DB-18	DB-18
제원	연장	Ｌ = 796.3m(좌측) Ｌ = 801.5m(우측) (신림동110～완전복개 시점)	Ｌ = 566.2m (부분복개 종점～신림5교 종점)	Ｌ = 24.0m (과업종점)
	폭	Ｂ = 6.700 ～ 8.023m(좌측) Ｂ = 5.500 ～ 7.157m(우측)	Ｂ = 17.5 ～ 24.5m	Ｂ = 30.0m
구조 형식	상부	RC Rahmen		RC SLAB
	하부	RC Rahmen	벽체(기존옹벽)	벽식
	기초	확대기초	확대기초	확대기초

□ 점검계획

○ 위  치 : 도림천1복개구조물

- 집결지(삼성고등학교 앞 공용주차장)는 아래 “위치도” 참조

○ 일  시 : 2014.10.20.(월) 10:00 ~ 11:40

○ 참여인원 : 5명(시의원, 구의원, 일반시민)

○ 주요 점검내용

- 외부 포장 및 연석 균열 등

- 내부 균열 등 손상상태 점검

□ 점검동선

구분	내 용	비 고
점 검 전	현장설명 및 점검복장 갖춤	점검복, 장갑, 랜턴
점검시행	집결지 → 부분복개(좌안) → 동방1교 → 부분복개(좌안) → 완전복개(우안) 하부 →완전복개(좌안) 하부 → 종료(집결지)	점검망치, 간이 점검기구
점 검 후	강평 및 정리

□ 현장사진

○ 부분복개

상 부	하 부

○ 완전복개

상 부	하 부

□ 집결지

○ 위치도 : 삼성고등학교 앞 공영주차장