설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 도봉구

○ 사 업 명 : 2016년 가로수 생육환경 개선사업

○ 대 상 지 : 도봉로

○ 사 업 비 : 금212백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.5.2.(월)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 띠녹지내 가로수와 가로수 메워심기의 경우 가로수 주변에 통기 및 급수시설를 설치바랍니다.(서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 별표 2 참조)

◦ 띠녹지와 띠녹지 사이에 있는 가로수의 보호덮개 빈 공간에 지피류(애기맥문동 등)을 식재하여 경관을 향상을 도모바랍니다.

◦ 띠녹지을 풍성하게 보이게끔 중간 키 나무(아교목) 식재를 검토바랍니다.

◦ 띠녹지의 키 작은 나무(관목)이 사이 사이에 사계절 꽃을 볼 수 있도록 초화류(옥잠화, 나리, 백합, 구절초 등)를 점 식재바랍니다.

◦ 띠녹지가 지속적인 통행으로 인하여 훼손된 경우 일정구간 보도포장으로 환원도 검토바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.

◦ 보도블록 절단은 석재용 동력절단기를 사용하여 끝마무리를 하고, 공사시방서에 보도 재포장에 따른 다짐, 이음눈, 모래 크기 등 상세 기재하여 시공하기 바랍니다.

· ‘똑똑한 보도공사 길라잡이 설계시공 매뉴얼’ 참조{(서울시 홈페이지 ⇒ 분야별 정보 ⇒ 안전 ⇒ 도시안전 ⇒ 도시안전자료실 ⇒ 보도블럭자료실 ⇒ 53번 보도공사 설계, 시공매뉴얼(Ver 1.0)

· 보도블록 자료실(http://safe.seoul.go.kr/specifications)